**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvedba pleskarskih in fasaderskih del (v EUR brez DDV)** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(najmanj do datuma, določenega v 6. točki dokumentacije)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**Izvedba pleskarskih in fasaderskih del**

| **oznaka** | **Opis** | **Količina** | **enm** | **Cena/enoto (EUR brez DDV)** | **Skupaj****(EUR brez DDV)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Grobi in fini omet fasade iz apneno cementne malte 1:3:9 s predhodnim obrizgom z redko cementno malto. Enostavna gladka fasada, popravilo obstoječega fasadnega ometa zaradi odstranitve ostrešja in izvedbe ločnega robu med fasado in podstavkom. | 3.500 |  m2  |   |   |
| 02. | Slikanje novih ometanih in betonskih fasadnih površin s fasadno barvo: slikanje fino ometanih in betonskih površin, enkrat impregnacija in dvakrat slikanje s fasadno barvo. Oplesk podstavka. | 6.500 |  m2  |   |   |
| 03. | Razna fasaderska dela KV delavec | 300 |  ura  |   |   |
| 04. | Slikopleskarska obdelava starih notranjih sten s poldisperzijsko barvo s predhodnim čiščenjem, premaz z emulzijo delnim struganjem stare barve, mavčenjem in dvakrat pleskanjem. | 7.000 |  m2  |   |   |
| 05. | Slikopleskarska obdelava sten s pldisperzijsko barvo in sicer dvakratno pleskanje. | 3.700 |  m2  |   |   |
| 06. | Pleskanje obstoječih lesenih delov fasade in ostrešja (leseni napušč ali podobno) z predhodnim brušenjem, čiščenjem in dvakratnim opleskom z zaščitno barvo. | 400 |  m2  |   |   |
| 07. | Slikopleskarska obdelava sten in stropov z dvakratnim barvanjem sten - primer Lateks. | 350 |  m2  |   |   |
| 08. | Pleskanje obstoječih železnih konstrukcij ( vrata, žaluzije, konzole, podesti), priprava površine s peskanjem, osnovna barva in premaz z zaščitno barvo. | 3.300 |  m2  |   |   |
| 09. | Izdelava protiprašnega premaza betonskih tlakov in sten z predhodnim čiščenjem površin. | 1.200 |  m2  |   |   |
| 10. | Izdelava epoksi samorazlivnega tlaka z dodatkom kremenčevega peska vključno z predhodnim brušenjem obstoječih tal ter eventuelno lokalno sanacijo poškodb z epoksi malto v oceni do 10% izdelane površine. | 900 |  m2  |   |   |
|    **Skupaj v EUR brez DDV** |   |

**V enotni ceni posameznih del so zajeta tudi vsa pomožna in pripravljalna dela, in sicer:**

**-** ureditev gradbišča skladno z elaboratom varstva pri delu (gradbiščna ograja, opozorilne table, zaščitni in lovilni odri,….),

- čiščenje, deponiranje, sortiranje in odvoz gradbenih odpadkov in odvečnih raščenih materialov na uradno deponijo s plačili vseh taks in pristojbin ter predložitev investitorju evidenčni list o sledljivosti deponiranja,

- organiziranje dela v fazah v območju, kjer energetskih naprav ni mogoče v celoti izklopiti,

- v fazi izvedbe del izvedba ustrezne zaščite in varovanja naprav z lesenimi oblogami oziroma skladno z navodili varnostnega inženirja.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(žig in podpis)

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-2)