**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

**1. sklop: KN Radovljica in Bled, KN Bohinj, KN Jesenice in Kranjska Gora**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Število merilnih mest (MM)** | **Cena / enoto (MM) v EUR brez DDV\*** | **Skupaj v EUR brez DDV\*\*** |
| **Enostavna dela na MM AMI (v skladu s tehnično dokumentacijo)**  | **2800 kom** |  |  |
| **Zahtevnejša dela na MM AMI (v skladu s tehnično dokumentacijo)** | **710 kom** |  |  |
| **SKUPAJ:**  |  |

\* ponudnik vpiše ceno za eno menjavo (brez DDV)

\*\* skupna cena v obdobju veljavnosti pogodbe za navedeno količino (brez DDV)

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**2. sklop: KN Kranj, KN Cerklje in Visoko, KN Škofja Loka in Medvode, KN Tržič**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Število merilnih mest (MM)** | **Cena / enoto (MM) v EUR brez DDV\*** | **Skupaj v EUR brez DDV\*\*** |
| **Enostavna dela na MM AMI (v skladu s tehnično dokumentacijo)**  | **10.400 kom** |  |  |
| **Zahtevnejša dela na MM AMI (v skladu s tehnično dokumentacijo)** | **2.620 kom** |  |  |
| **SKUPAJ:**  |  |

\* ponudnik vpiše ceno za eno menjavo (brez DDV)

\*\* skupna cena v obdobju veljavnosti pogodbe za navedeno količino (brez DDV)

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**OPIS DEL**

**Enostavna dela na merilnem mestu:**

• zamenjava MKN na merilnem mestu

• zamenjava MKN v zunanji merilni omari in montaža tipke za ponovni vklop\*

• demontaža stikalne ure\*

• demontaža varovalčnega podnožja krmilnega impulza\*

• zamenjava faznega zaporedja\*

• prevezava ali zamenjava PR releja\*

**Zahtevnejša dela na merilnem mestu, poleg enostavnih del, vsebujejo še naslednja dela:**

• demontaža DDI (tarifni odklopnik)\*

• demontaža prenapetostne zaščite\*

• montaža 3P varovalčnega podnožja\*

• prevezava oziroma novo ožičenje merilne omare\*

**Primeri:**

1) Merilna omara, ki vsebuje 1 števec električne energije, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaža vsaj 1 varovalčnega podnožja, se upošteva naslednja storitev:

1. Zahtevnejša dela na MM

2) Merilna omara, ki vsebuje do 3 merilne naprave, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaža vsaj 1-2 varovalčnih podnožij, se upošteva naslednje storitve:

1. Enostavna dela na MM

2. Enostavna dela na MM

3. Zahtevnejša dela na MM

3) Merilna omara, ki vsebuje 4 merilne naprave, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 2-3 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1. Enostavna dela na MM

2. Enostavna dela na MM

3. Zahtevnejša dela na MM

4. Zahtevnejša dela na MM

4) Merilna omara, ki vsebuje 5 merilnih naprav, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 2-4 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1. Enostavna dela na MM

2. Enostavna dela na MM

3. Enostavna dela na MM

4. Zahtevnejša dela na MM

5. Zahtevnejša dela na MM

5) Merilna omara, ki vsebuje 6 merilnih naprav, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 3-5 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1. Enostavna dela na MM

2. Enostavna dela na MM

3. Enostavna dela na MM

4. Zahtevnejša dela na MM

5. Zahtevnejša dela na MM

6. Zahtevnejša dela na MM

6) Merilna omara, ki vsebuje 13 merilnih naprav, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 4-12 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1. Enostavna dela na MM

2. Enostavna dela na MM

3. Enostavna dela na MM

4. Enostavna dela na MM

5. Enostavna dela na MM

6. Enostavna dela na MM

7. Enostavna dela na MM

8. Zahtevnejša dela na MM

9. Zahtevnejša dela na MM

10. Zahtevnejša dela na MM

11. Zahtevnejša dela na MM

12. Zahtevnejša dela na MM

13. Zahtevnejša dela na MM

7) Merilna omara, ki vsebuje 14 merilnih naprav, in je poleg zamenjave potrebna vsaj demontaža prenapetostne zaščite ali montaže vsaj 4-13 varovalčnih podnožij, se upošteva izvedba naslednjih storitev:

1. Enostavna dela na MM

2. Enostavna dela na MM

3. Enostavna dela na MM

4. Enostavna dela na MM

5. Enostavna dela na MM

6. Enostavna dela na MM

7. Enostavna dela na MM

8. Zahtevnejša dela na MM

9. Zahtevnejša dela na MM

10. Zahtevnejša dela na MM

11. Zahtevnejša dela na MM

12. Zahtevnejša dela na MM

13. Zahtevnejša dela na MM

14. Zahtevnejša dela na MM

Opombe:

Storitve, označene z zvezdico (\*), se izvedejo po potrebi, glede na trenutno izvedbo merilnega mesta.

MKN… merilne in krmilne naprave

MM… merilno mesto

Zamenjava faznega zaporedja, vključno z demontažo NN plošče za izvedbo zamenjave faz, se obravnava in obračuna kot enostavna dela na merilnem mestu.

Naročnik navaja, da je približno razmerje med mestnim in podeželskim območjem naslednje:

- sklop 1: 40:60

- sklop 2: 55:45

Izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni z vrsto in obsegom elektromontažnih del na merilnih mestih.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik:Žig in podpis: |

1. Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Če ta obrazec ni elektronsko podpisan, ga mora ponudnik podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-2)