# **V. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako materiala, ki ga ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek materiala, ki ga ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

**Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:**

|  |
| --- |
| **NN KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI ZA NAPETOSTNI NIVO 1 kV** |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **1. KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x16 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV** |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelske spojke | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **2. KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x35 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV** |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelske spojke | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **3. KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x70 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV** |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelske spojke | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **4. KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x150 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV** |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelske spojke | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **5. KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x240 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV** |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelske spojke | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **6. KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NYY-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 10 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV**  |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelskega končnika | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **7. KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NYY-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 16 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV**  |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelskega končnika | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **8. KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 35 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV**  |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelskega končnika | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **9. KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 70 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV**  |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelskega končnika | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **10. KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 150 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV**  |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelskega končnika | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| **11. KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 240 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV**  |
| - proizvajalec | DA |  |
| - tip kabelskega končnika | DA |  |
| - napetostni nivo | 0,6/1 kV |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **DODATNE ZAHTEVE ZA NN KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKE:** | **PONUJENO** |
| 1. | Komplet NN kabelske spojke mora poleg navodil in potrebnega pribora za montažo vsebovati vse elemente za izključno zunanjo montažo.  |  |
| 2. | Vsi samokrčni materiali (srednje stenske cevi), ki so vključeni v komplet morajo vsebovati lepilo oziroma vezivo.  |  |
| 3. | Komplet NN kabelskega končnika (notranja montaža) mora poleg navodil in potrebnega pribora za montažo vsebovati: -1 x kabelski končnik (oz. razdelilna kapa) z lepilom oziroma vezivom UV -4 x srednjestenska cevka z lepilom oziroma vezivom za zaščito kabel čevlja-1 x navodilo za montažo (odvisno od seta)-celotni samokrčni material, ki je vključen v ta komplet, mora vsebovati lepilo oziroma vezivo. |  |
| 4. | Komplet kabelskega končnika (zunanja montaža) NN mora poleg navodil in potrebnega pribora za montažo vsebovati: -1 x kabelski končnik (oz. razdelilna kapa) z lepilom oziroma vezivom-4 x srednjestenska cevka z lepilom oziroma vezivom za zaščito kabel čevlja-4 x srednjestenska cevka brez lepila za zaščito žil kabla-1 x navodilo za montažo (odvisno od seta) |  |
| 5. | NN kabelski pribor (spojke in končniki) morajo ustrezati standardom:SIST EN 50393 |  |
| 6. | Zahtevani garancijski rok za ponujeno opremo je 3 leta. |  |
| 7. | Dobavni rok je največ 3 delovne dni. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ime in priimek:

 Žig in podpis: