**PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)[[1]](#footnote-1)6**

**1. sklop - KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki**

| **Šifra** | **Opis postavke** | **Količina** | **ENM** | **Cena/enoto** | **Skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103536 | Dobava in polaganje tipskih betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 54,00 | m2 |  |  |
| 103537 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 90,00 | m2 |  |  |
| 103538 | Dobava in vgradnja trajnoelastičnega kita v stik fuge prana plošča - armirano betonski skelet transformatorske postaje, npr. SIKA kit | 72,00 | m1 |  |  |
| 103539 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 144,00 | m1 |  |  |
| 103540 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 360,00 | m2 |  |  |
| 103541 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih plošč dim. 40/40 cm, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 90,00 | m1 |  |  |
| 103542 | Začasna odstranitev obstoječih betonskih robnikov, začasno deponiranje, čiščenje in ponovna vgradnja z vsemi pripadajočimi deli. | 90,00 | m1 |  |  |
| 103543 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 9.000,00 | m |  |  |
| 103544 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 5.400,00 | m |  |  |
| 103545 | Ročni izkop v zemljišču III - VI. ktg. ( 100 % brez strojne pomoči), z odmetom 1 m od roba jarka. | 1.800,00 | m3 |  |  |
| 103546 | Ročni zasip z utrjevanjem zemljine III - VI. ktg. (100 % brez strojne pomoči), odložene 1 m od roba jarka. | 1.800,00 | m3 |  |  |
| 103547 | Kombiniran ročno-strojni izkop v zemljišču III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), z odmetom 1 m od roba jarka. | 1.800,00 | m3 |  |  |
| 103548 | Kombiniran ročno strojni zasip zemljine III - VI. ktg. (30 % strojni, 70 % ročni), odložene 1 m od roba jarka. | 1.800,00 | m3 |  |  |
| 103549 | Strojni izkop v zemljišču III.-VI. ktg. za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 2.160,00 | m3 |  |  |
| 103550 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oz. razbijanje betona z odmetom 1 m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 1.800,00 | m3 |  |  |
| 103551 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 12.600,00 | m2 |  |  |
| 103552 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde... Vgradnja betona je ročna. | 360,00 | m3 |  |  |
| 103553 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 3.600,00 | m3 |  |  |
| 103554 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih energetskih kablih. | 4.500,00 | m |  |  |
| 103555 | Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku. | 1.260,00 | kos |  |  |
| 103556 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 18,00 | kos |  |  |
| 103557 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 18,00 | kos |  |  |
| 103558 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikosti 45×90×20 cm, in popravilo fasade. | 36,00 | kos |  |  |
| 103559 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikosti 60×90×20 cm, in popravilo fasade. | 18,00 | kos |  |  |
| 103560 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 72,00 | m |  |  |
| 103561 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi fi 90 mm, z uvodom v omarico, in popravilo fasade. | 72,00 | m |  |  |
| 103562 | Fino planiranje in sejanje trave z dobavo ustrezne travne semenske mešanice. | 18.000,00 | m2 |  |  |
| 103563 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 45,00 | kos |  |  |
| 103564 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m, z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 27,00 | kos |  |  |
| 130565 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30, izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 72,00 | kos |  |  |
| 103566 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektro Gorenjska d.d. v Kranju / Žirovnica, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 27,00 | kos |  |  |
| 103567 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 27,00 | kos |  |  |
| 103574 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 180,00 | kos |  |  |
| 103575 | Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni (beton, opečna stena), debeline 20-30 cm/preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava robov preboja. | 5,00 | kos |  |  |
| 103576 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 18,00 | kos |  |  |
| 103577 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. ktg., dimenzij 1,6x1,6x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha s C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 18,00 | kos |  |  |
| 103578 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 270,00 | kos |  |  |
| 103579 | Izdelava temelja za betonsko sidro dim. 0,50x0,50x0,50 m, z ustreznim sidrnim vijakom, vključno z izkopom, zasutjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 5,00 | kos |  |  |
| 103580 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5,00 | kos |  |  |
| 103581 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava podložnega betona 0,1 m s C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton, uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem, montaža AB venca z vgradnjo tipskega kompozitnega ali LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250/400 kN, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 11,00 | kos |  |  |
| 103585 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 9.000,00 | m |  |  |
| 103586 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 9.000,00 | m |  |  |
| 103587 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15 m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2.700,00 | m |  |  |
| 104134 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganjem 1 x 160 mm ali 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2.700,00 | m |  |  |
| 104135 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 2x160 mm ali 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1.800,00 | m |  |  |
| 104136 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 4x160 mm ali 4 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2.700,00 | m |  |  |
| 104137 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 6x160 mm ali 6 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900,00 | m |  |  |
| 104138 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 8x160 mm ali 8 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 104139 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 10x160 mm ali 10 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 104140 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 12x160 mm ali 12 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 104141 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 20x160 mm ali 20 x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 36,00 | m |  |  |
| 104142 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 1x160 mm ali 1x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900,00 | m |  |  |
| 104143 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, s prevzemom cevi na skladišču EG in polaganje 2 x 160 mm ali 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 360,00 | m |  |  |
| 103588 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2.700,00 | m |  |  |
| 103589 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900,00 | m |  |  |
| 103590 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 126,00 | m |  |  |
| 103591 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 216,00 | m |  |  |
| 103592 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 216,00 | m |  |  |
| 103593 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1.800,00 | m |  |  |
| 103594 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1.350,00 | m |  |  |
| 103595 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 720,00 | m |  |  |
| 103596 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2.700,00 | m |  |  |
| 103597 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900,00 | m |  |  |
| 103598 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 103599 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 103600 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 103601 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,8 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 20x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 36,00 | m |  |  |
| 103602 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1.800,00 | m |  |  |
| 103603 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 360,00 | m |  |  |
| 103604 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 360,00 | m |  |  |
| 103605 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 103606 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 126,00 | m |  |  |
| 103607 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 103608 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 270,00 | m |  |  |
| 103609 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 270,00 | m |  |  |
| 103610 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, fino planiranje in sejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 9.000,00 | m |  |  |
| 103611 | Kombiniran izkop za A-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 18,00 | kos |  |  |
| 103612 | Kombiniran izkop za N-drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 54,00 | kos |  |  |
| 103613 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 36,00 | kos |  |  |
| 103614 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 270,00 | kpl |  |  |
| 103616 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 103617 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 180,00 | m |  |  |
| 103618 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST: Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 54,00 | m |  |  |
| 103619 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 54,00 | m |  |  |
| 103620 | KRIŽANJE MANJŠIH VODOTOKOV: Kombiniran ročno strojni izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×PEHD cevi fi 160 PE 100 z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi s C12/15, obtežitev cevi z skalami ter zasip z obstoječim gramoznim tamponom, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in ureditev struge v prvotno stanje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 54,00 | m |  |  |
| 103621 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža PEHD cevi 1xfi 110, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 54,00 | m |  |  |
| 103622 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 250, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD, ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 54,00 | m |  |  |
| 103623 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 325, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 54,00 | m |  |  |
| 103624 | KRIŽANJE MOSTOVNE AB KONSTRUKCIJE: Dobava in montaža LTŽ cevi 1xfi 500, vključno z dobavo in vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo mostu, ter vgradnjo objemk, ter vseh potrebnih spojnih elementov. V enotni ceni izvedbe upoštevati tudi izdelavo ustreznega varovanja skladno z navodili kordinatorja VZD ter izvedbo prehoda v teren izven mostovne konstrukcije minimalno 2,0 m (preboj AB rebra mostu, skalne obloge, kombinirano ročno strojni izkop, obbetoniranje in oblaganje brežine s kamnito zložbo, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 54,00 | m |  |  |
| 103625 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 36,00 | m |  |  |
| 103626 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 36,00 | m |  |  |
| 103627 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 90,00 | ura |  |  |
| 103628 | Obratovanje agregata in črpalke za prečrpavanje vode | 90,00 | ura |  |  |
| 103629 | Obratovala delovna strojna ura - bager 3-5 t | 90,00 | ura |  |  |
| 103630 | Obratovala delovna strojna ura - bager 6-10 t | 90,00 | ura |  |  |
| 104144 | Obratovala delovna strojna ura - DEMPER do 6 t | 60,00 | ura |  |  |
| 104145 | Obratovala delovna strojna ura - bager do 10 t s hidravličnim kladivom | 60,00 | ura |  |  |
| 103631 | Režijska ura KV delavca. | 216,00 | ura |  |  |
| 103632 | Režijska ura PK delavca. | 216,00 | ura |  |  |
| 103633 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek na trasah do 30m. | 1.800,00 | m |  |  |
| 103634 | Samo polaganje ozemljitvenega traku dim. 25/4 mm v že izkopani jarek. Upoštevati prevzem valjanca v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici. | 7.200,00 | m |  |  |
| 103635 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 250 KN. | 18,00 | kos |  |  |
| 103636 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, vgradnja tipskega kompozitnega pokrova brez dobave dim. 60x60 cm po navodilih proizvajalca, v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 KN. | 18,00 | kos |  |  |
| 103637 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90,00 | m2 |  |  |
| 103638 | Rušenje armirano betonskega temelja prostostoječe omarice, ocena od 0,50-1,0 m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90,00 | kos |  |  |
| 103639 | Rušenje armirano betonskega temelja jamborske transformatorske postaje, ocena do 3,0m3 betona, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90,00 | kos |  |  |
| 103640 | Rušenje ostoječe elektro kabelske kanalizacije, npr. 4xfi160 PVC z obbetoniranjem, strojni izkop, rušenje nearmiranega betona, odstranitev PVC cevi, zasip, utrditev terena, čišenje, fino planiranje in sejanje trave, sortiranje odpadkov, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90,00 | kos |  |  |
| 103641 | Zaščita obstoječih kablov - dobava in razrez PVC cevi, PVC fi 160, namestitev na kabel in obbetoniranje. | 36,00 | m1 |  |  |
| 103642 | Demontaža armirano betonskega drogovnika, vključno z rušenjem temelja, ocena do 3,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, fino planiranje in sejanje trave. | 9,00 | kos |  |  |
| 103643 | Demontaža z izkopom armirano betonskih klešč, ocena do 1,0 m3 ruševin, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zemljine za zasutje, utrditev, čiščenje in ureditev terena, fino planiranje in sejanje trave. | 9,00 | kos |  |  |
| 103644 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 110 mm, debelina stene do 30 cm. | 9,00 | kos |  |  |
| 103645 | Strojno kronsko vrtanje v armiranem betonu - fi 160 mm, debelina stene do 30 cm. | 9,00 | kos |  |  |
| 103646 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 6.300,00 | m1 |  |  |
| 103647 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 1.440,00 | m2 |  |  |
| 103648 | Čiščenje in prebrizg z bitumensko emulzijo. | 1.800,00 | m2 |  |  |
| 103649 | Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 7 cm | 1.440,00 | m2 |  |  |
| 104149 | Dobava in vgradnja grobega asfalta, npr. AC 22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm | 1.440,00 | m2 |  |  |
| 103650 | Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 11 surf B70/100 A4, v debelini 4 cm | 1.440,00 | m2 |  |  |
| 104150 | Dobava in vgradnja finega asfalta, npr. AC 8 surf B70/100 A4, v debelini 3 cm | 180,00 | m2 |  |  |
| 103651 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm s C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm s C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje s finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 2.160,00 | m2 |  |  |
| 103652 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 9.000,00 | m |  |  |
|  | **GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.** |  |  |  |  |
| 103653 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje, prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe – ocena | 4,00 | kpl |  |  |
| 103654 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 720,00 | m3 |  |  |
| 103655 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 108,00 | m3 |  |  |
| 103656 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2, XF3, PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 90,00 | m3 |  |  |
| 103657 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo, višine do 30 cm. | 90,00 | m1 |  |  |
| 103658 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 2.160,00 | kg |  |  |
|  | Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:\* |  |  |  |  |
| 103659 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 2,00 | kpl |  |  |
| 103660 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 2,00 | kpl |  |  |
| 130615 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno, 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 180,00 | m3 |  |  |
| 104146 | Izkop jame za sidrišče droga, dimenzije 1.0x1.0x1.0 m v III-IV ktg. zemljišča, vključno z dobavo in vgradnjo oz. izdelavo sidrnega elementa, zasipanje z izkopanim materialom s sprotnim utrjevanjem, odvozom odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški ter ureditev zemljišča v prvotno stanje | 18,00 | kpl |  |  |
| 104147 | Zaščita obstoječih kablov v kabelskem jašku zaradi drugih gradbenih del | 10,00 | kpl |  |  |
| 104148 | Strojna ura za razvoz drogov in materiala s strojem 5-10 t | 18,00 | ur |  |  |
| 104001 | Kombiniran ročno stroji izkop zemljine ob zasutem obstoječem drogovniku ali betonskih kleščah N ali A droga, vključno z odvozom odvečnega izkopanega materiala, finim planiranjem materialaz obstoječim humusom ter dobava in fino planiranje in sejanje trave z ustrezno travno mešanico. Okvirni obseg izvedenih del je izkop do 0,50 m3, planiranje in sejanje trave do 5,0 m2. | 54,00 | kpl |  |  |
|  | **SKUPAJ** |  |  |  |  |

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

* Tlačna trdnost betona: C 25/30,
* Granulacija: 0 – 16 mm,
* Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

**Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.**

Izvajalec mora, skladno z varstvenimi ukrepi, zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 5 % od vrednosti posameznega naročila, vendar ne več kot 300 EUR na objekt, oziroma po dejanskih stroških, prikazanimi z računi upravljavca ceste. Če se gradbena in elektromontažna dela ne izvajajo v istem terminu, in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektromontažna in gradbena dela.

**Naročnik bo v projektni dokumentaciji oziroma najkasneje ob pripravi ponudbe za posamezno naročilo, določil, ali se uporabi gibljiva PE cev (v kolutu) ali trda PE cev (palica).**

**Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti z originalnim čepom!**

Tampon se obračunava posebej.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Podpis: |

1. 6 Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-1)