**PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)[[1]](#footnote-1)5**

**1. sklop - KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki**

| **Šifra** | **Opis postavke – NN dela** | **Količina** | **Cena/enoto** | **Skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250102 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 6 |  |  |
| 250103 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 5 |  |  |
| 250104 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 6 |  |  |
| 250105 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 5 |  |  |
| 250106 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto, K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z objemkami za SKS | 5 |  |  |
| 250107 | Razvlek betonskega drogovnika z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m | 5 |  |  |
| 250108 | Montaža strešne konzole | 3 |  |  |
| 250109 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x35 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 600 |  |  |
| 250110 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x70 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 1000 |  |  |
| 250111 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/A, 4x16 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 200 |  |  |
| 250112 | Montaža zatezne sponke za SKS | 20 |  |  |
| 250113 | Montaža obešanja SKS na obstoječem drogu | 15 |  |  |
| 250114 | Priklop hišnega priključka iz SKS-a ali odcepa z SKS-a | 25 |  |  |
| 250115 | Montaža prenapetostnih odvodnikov na SKS ali v PMO komplet z ozemljitvami | 10 |  |  |
| 250116 | Montaža SKS po TP oziroma po drogu in priklop v NNR omaro | 10 |  |  |
| 250117 | Montaža sidra kompletno s temeljem | 7 |  |  |
| 250323 | Montaža opore za N drog, komplet | 7 |  |  |
| 250118 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII in dodatnimi gradbenimi deli | 5 |  |  |
| 250119 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII | 5 |  |  |
| 250324 | Podvezava obstoječega N droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 10 |  |  |
| 250325 | Podvezava obstoječega A droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 4 |  |  |
| 250120 | Demontaža N-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 40 |  |  |
| 250121 | Demontaža N-droga, komplet, vključno z betonskim podstavkom, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 40 |  |  |
| 250122 | Demontaža sidra za N-drog | 10 |  |  |
| 250123 | Demontaža A-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 15 |  |  |
| 250124 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskim podstavkom, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 7 |  |  |
| 250125 | Demontaža betonskega droga, komplet, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 12 |  |  |
| 250126 | Demontaža konzole z izolatorji na drogu | 10 |  |  |
| 250127 | Rezanje, skrajšanje ali demontaža konzole | 40 |  |  |
| 250128 | Demontaža tokovodnika Al-Fe oziroma Cu do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje, povijanje in prevoz v skladišče EG) | 1000 |  |  |
| 250129 | Demontaža samonosnega kabla SKS XOO/0-A do 70 mm2 in prevoz v skladišče EG | 3500 |  |  |
| 250130 | Demontaža NN kabla po drogu | 30 |  |  |
| 250131 | Demontaža opornice z izolatorjem | 10 |  |  |
| 250132 | Demontaža svetilke JR | 25 |  |  |
| 250133 | Demontaža priključne omarice z droga (komplet) | 5 |  |  |
| 250134 | Demontaža strešnega stojala | 15 |  |  |
| 250135 | Demontaža strešnega stojala s sidrom | 5 |  |  |
| 250136 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 10 |  |  |
| 250137 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelski kanal | 2000 |  |  |
| 250138 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelski kanal | 3500 |  |  |
| 250139 | Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelski kanal | 5500 |  |  |
| 250141 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 |  |  |
| 250142 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 5500 |  |  |
| 250143 | Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 5500 |  |  |
| 103093 | Izvlek NN kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije ali kinete (velja za dolžine daljše od 25 m na kabel) | 300 |  |  |
| 250145 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 240 mm2 | 60 |  |  |
| 250146 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 150 mm2 | 80 |  |  |
| 250147 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 70 mm2 | 130 |  |  |
| 250148 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 35 mm2 | 120 |  |  |
| 250149 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 150 mm2 do 4 x 240 mm2 | 20 |  |  |
| 250150 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 70 mm2 | 25 |  |  |
| 250151 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 35 mm2 | 20 |  |  |
| 250326 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 16 do 50 mm2 | 50 |  |  |
| 250327 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 70 do 240 mm2 | 70 |  |  |
| 250328 | Rezanje in zatesnitev NN kabla s toploskrčnim čepom | 100 |  |  |
| 250155 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 2 (tipizacija EG) | 10 |  |  |
| 250156 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 3 (tipizacija EG) | 80 |  |  |
| 250157 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 4 (tipizacija EG) | 70 |  |  |
| 250158 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za 2 merilni mesti ali manj | 120 |  |  |
| 250159 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za več kot 2 merilni mesti | 40 |  |  |
| 250160 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (do vključno 5 stikalnih letev) | 30 |  |  |
| 250161 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (nad 5 stikalnih letev) | 40 |  |  |
| 250162 | Postavitev prazne ali že opremljene kabelske omarice PS-RO ali PS-PMO | 60 |  |  |
| 250163[[2]](#footnote-2) | Izdelava notranjega priključka od PMO na fasadi do notranjega R-G (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtanje betonske plošče, polaganje cevi, dobava in vlečenje PF žice do 10 Cu mm2 in izdelava prevezav in beljenje), v povprečni dolžini 10 m | 90 |  |  |
| 1041336 | Izdelava notranjega priključka od PS-PMO do notranjega R-G (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtanje betonske plošče, polaganje+C92 cevi, polaganja NN kabla Cu do 5x16 mm2 in izdelava prevezav in beljenje), v skupni povprečni dolžini 20m | 220 |  |  |
| 250165 | Izdelava povezave med PS-MO in PS-RO | 30 |  |  |
| 250166 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami | 60 |  |  |
| 250167 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO | 200 |  |  |
| 250168 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO | 20 |  |  |
| 250169 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca (brez prestavitve) | 20 |  |  |
| 250170 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 20 |  |  |
| 102383 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in vzidava ter montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 30 |  |  |
| 102384 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) brez gradbenih del | 10 |  |  |
| 102385 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO3 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 30 |  |  |
| 102386 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO4 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 30 |  |  |
| 102387 | Dolbljenje rege dimenzij 0,15×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava PVC cevi Æ 75 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade | 60 |  |  |
| 250329 | Demontaža obstoječe prostostoječe omarice (PS-PMO ali PS-RO), z vso pripadajočo opremo, vključno s potrebnimi gradbenimi deli | 10 |  |  |
| 250171 | Demontaža opreme iz obstoječe PMO komplet | 60 |  |  |
| 250175 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 20 |  |  |
| 250176 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 20 |  |  |
| 250177 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 20 |  |  |
| 250178 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 20 |  |  |
| 250179 | Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik s križno sponko | 150 |  |  |
| 250180 | Odklop in izvlačenje obstoječega kabla iz omarice | 150 |  |  |
| 250181 | Uvod in pritrditev kabla v omarici | 400 |  |  |
| 250182 | Uvod kabla v TP in pritrditev | 150 |  |  |
| 250183 | Označbe odcepov NNK vključno z napisno ploščico (montaža napisov) | 500 |  |  |
| 250184 | Dodatna izvrtina za namestitev ključavnice | 10 |  |  |
| 250185 | Dogovarjanje z lastniki o poteku priključka od števca do notranjega razdelilca (pri kablitvi NNO) - prizna se 1 kom na odjemno mesto (števec) | 100 |  |  |
| 250186 | Režijska ura za KV delavca | 150 |  |  |
| 250330 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po zahtevah naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 1000 |  |  |
| 103094 | Montaža uvodnic in/ali tesnil v uvodnico na TP | 30 |  |  |
| 250331 | Črpanje vode s potopno črpalko | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |

| **Šifra** | **Opis postavke – SN dela** | **Količina** | **Cena/enoto** | **Skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250187 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250288 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250189 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 12 |  |  |
| 250190 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250191 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250192 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250193 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250194 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250195 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250196 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250197 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 6 |  |  |
| 250198 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250199 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 3 |  |  |
| 250200 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 3 |  |  |
| 250201 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 3 |  |  |
| 250202 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 3 |  |  |
| 250203 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |  |  |
| 250204 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 3 |  |  |
| 250205 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 3 |  |  |
| 250206 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 3 |  |  |
| 250207 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 3 |  |  |
| 250208 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 3 |  |  |
| 250209 | Sestava in postavitev N-droga(stikalo) na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji ter povezava ozemljil po drogu | 3 |  |  |
| 250210 | Sestava in postavitev betonskega droga na stojno mesto, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji v pripravljen temelj ter povezava ozemljila na drog | 3 |  |  |
| 250211 | Montaža vertikalnega ločilnega stikala na obstoječi drog kompletno s pogonom in ozemljitvami po drogu ter povezavo na DV | 3 |  |  |
| 250212 | Demontaža ločilnega stikala kompletno s pogonom in ozemljitvami | 3 |  |  |
| 250213 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 200m do 500m, 1 vodnik) | 3500 |  |  |
| 250214 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 500 m do 1000m, 1 vodnik) | 2000 |  |  |
| 250215 | Montaža prenapetostnih rogljičev, komplet z izvedbo povezave konzol s pocinkanim valjancem | 10 |  |  |
| 250216 | Montaža opozorilne tablice, komplet s tablico oštevilčenja in letnico droga | 50 |  |  |
| 250217 | Montaža nihajne sponke SVS komplet z vložkom, na obstoječe izolatorje na drogu | 15 |  |  |
| 250218 | Montaža kompozitnega izolatorja, komplet s tokovno vezjo | 30 |  |  |
| 250219 | Montaža odvodnikov prenapetosti, komplet z povezavo na ozemljitev | 15 |  |  |
| 250220 | Pritrditev tokovodnika z pritrdilno žico LT 35 ali LT 70 garnitura | 3 |  |  |
| 250221 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 50 |  |  |
| 250222 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 120 |  |  |
| 250223 | Demontaža sidra za N-drog | 10 |  |  |
| 250224 | Demontaža A-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 10 |  |  |
| 250225 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 25 |  |  |
| 250226 | Demontaža betonskega droga, komplet z vso opremo, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 10 |  |  |
| 250227 | Demontaža tokovodnika Al-Fe do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje in povijanje vodnika v kolobar) in prevoz v skladišče EG | 22000 |  |  |
| 250228 | Demontaža izolatorja VHD na stoječem drogu in prevoz na deponijo | 30 |  |  |
| 250229 | Odvezovanje in ponovno privezovanje vodnika na drog | 30 |  |  |
| 250230 | Demontaža konzol na obstoječem drogu in prevoz na deponijo | 20 |  |  |
| 250231 | Demontaža verige kapastih izolatorjev in prevoz na deponijo | 15 |  |  |
| 250232 | Demontaža odvodnikov prenapetosti in prevoz na deponijo | 15 |  |  |
| 250233 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 15 |  |  |
| 250234 | Demontaža obešanja za SKS na obstoječem DV drogu | 20 |  |  |
| 250332 | Demontaža tokovnih lokov | 20 |  |  |
| 250235 | Demontaža jamborske TP v celoti z vso pripadajočo opremo in prevozom na skladišče EG oz. deponijo | 5 |  |  |
| 250236 | Demontaža TR in prevoz v skladišče EG | 5 |  |  |
| 250237 | Demontaža NNR omare iz jamborske TP kompletno s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 5 |  |  |
| 250238 | Demontaža kovinske konstrukcije jamborske TP v kompletu s prevozom na deponijo | 5 |  |  |
| 250239 | Razvlek drogov z vitlo na nedostopna mesta do razdalje 50 m | 30 |  |  |
| 250240 | Razvlek para betonskih klešč Rz 2000 z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m | 30 |  |  |
| 250241 | Izdelava tokovnih lokov (bigelnov) | 20 |  |  |
| 250242 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 |  |  |
| 250243 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel | 5 |  |  |
| 250244 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 |  |  |
| 250245 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel | 5 |  |  |
| 250246 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 2 |  |  |
| 250247 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel | 2 |  |  |
| 250248 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 2 |  |  |
| 250249 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel | 2 |  |  |
| 250250 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z obešanjem za univezalni SN kabel | 3 |  |  |
| 250251 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 95 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 500 |  |  |
| 250252 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom1x3x 95 mm2,komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 300 |  |  |
| 250253 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 70 mm2,komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 500 |  |  |
| 250254 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 70 mm2,komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 300 |  |  |
| 250255 | Demontaža konzol na obstoječem A drogu | 10 |  |  |
| 250256 | Montaža konzol na obstoječi N drog (tipizacija EG) | 20 |  |  |
| 250257 | Montaža konzol na obstoječi A drog (tipizacija EG) | 10 |  |  |
| 250258 | Montaža VHD izolatorjev na obstoječi drog | 20 |  |  |
| 250259 | Montaža kompozitnih izolatorjev na obstoječi drog | 21 |  |  |
| 250261 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 oz. 240 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 3000 |  |  |
| 250263 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 200 |  |  |
| 250265 | Polaganje SN kablov 3x1x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 1200 |  |  |
| 250267 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 4200 |  |  |
| 250269 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 200 |  |  |
| 250270 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 240 mm2) | 6 |  |  |
| 250271 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 6 |  |  |
| 250272 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 6 |  |  |
| 250273 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 6 |  |  |
| 250274 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 6 |  |  |
| 250275 | Izdelava kabelske spojke za enožilne kable (od 70-150 mm2) | 6 |  |  |
| 250276 | Priklop enožilnih kablov 240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 3 |  |  |
| 250277 | Priklop enožilnih kablov 150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 3 |  |  |
| 250278 | Priklop enožilnih kablov 70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 3 |  |  |
| 250279 | Montaža enožilnih kablov 150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 6 |  |  |
| 250280 | Montaža enožilnih kablov 70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 3 |  |  |
| 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelski kanal | 3200 |  |  |
| 250284 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelski kanal | 1600 |  |  |
| 250286 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno 1x3x70 mm2 v kabelski kanal | 200 |  |  |
| 250288 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 1200 |  |  |
| 250290 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 1100 |  |  |
| 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno1x3x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 200 |  |  |
| 250333 | Polaganje SN kabla po kabelskih kinetah ali kabelskih policah s pritrditvijo (trižilni ali 3 x enožilni) | 200 |  |  |
| 250293 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 2 |  |  |
| 250294 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 2 |  |  |
| 250295 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x70 mm2) | 2 |  |  |
| 250296 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 2 |  |  |
| 250340 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 2 |  |  |
| 250297 | Izdelava kabelske spojke za trižilni kabel (od 70 do 240 mm2) | 2 |  |  |
| 250298 | Priklop trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 2 |  |  |
| 250299 | Priklop trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 2 |  |  |
| 250300 | Priklop trižilnega kabla 1x3x70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 2 |  |  |
| 250301 | Montaža trižilnega kabla 1x3x150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 2 |  |  |
| 250302 | Montaža trižilnega kabla 1x3x70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 2 |  |  |
| 250334 | Izvlek obstoječega SN kabla (tri žile ali trižilni kabel) iz TP | 5 |  |  |
| 250341 | Uvod kabla v TP | 10 |  |  |
| 250335 | Izvlek oziroma demontaža SN kabla iz kabelske kanalizacije ali kinete | 1000 |  |  |
| 250336 | Demontaža SN univerzalnega kabla v nadzemni izvedbi (demontiranje iz sponk, spuščanje in povijanje kabla na kabelski boben) in prevoz v skladišče EG | 500 |  |  |
| 250337 | Montaža DVS na drog z vsemi pripadajočimi povezavami in deli | 2 |  |  |
| 250338 | Demontaža DVS, komplet s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 3 |  |  |
| 250339 | Montaža ozemljitvene preproge (mreža 60x60 cm) s povezavami na ozemljitve | 5 |  |  |
| 250303 | Zamenjava obstoječe SN opreme v TP s postavitvijo in montažo novega SN bloka (max. 4 celice) z izvedbo vseh pripadajočih del, vključno z demontažo obstoječe opreme in z odvozom na deponijo ali v skladišče EG | 1 |  |  |
| 250304 | Dostava in montaža TP komplet: SN blok, NNR, TR, montaža SN in NN kabelskih povezav med elementi postroja vključno z izdelavo končnikov, izdelava instalacij v TP, montaža ozemljitev z galvanskimi povezavami in povezavami na obročno ozemljilo ter ostale opreme (tepihi, tablice, označbe…) | 1 |  |  |
| 250305 | Rezanje in zatesnitev SN kabla s toploskrčnim čepom | 200 |  |  |
| 250306 | Režijska ura za KV delavca | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi:

1. Vsa demontažna dela morajo vsebovati tudi stroške prevoza odpadkov na deponijo ali v skladišče naročnika, vključno s tehtanjem in sortiranjem materiala ter dostavo evidenčnih listov vodji projekta naročnika.
2. Pri količinah je vedno navedena dolžina trase in ne količina kabla! Pri navedbi cene na enoto naj bo ponudnik zato pozoren pri pozicijah, ki se tičejo polaganja enožilnih SN kablov. Če je npr. trasa dolga 100 m, polaga pa se enožilni kabel 1x150 mm2, to pomeni, da se na tej dolžini trase položi 300 m SN kabla, obračuna pa se količina dela za 100 m.
3. Zavarovanje gradbišča in zapora cestišča.

Izvajalec mora skladno z varstvenimi ukrepi zavarovati gradbišče in urediti zaporo cestišča, če je to potrebno. Za eventualne nesreče v celoti prevzema odgovornost. Potrebna zapora ceste se obračuna 5 % od vrednosti računa, vendar ne več kot 300 € na objekt, oziroma po dejanskih stroških, prikazanih z računi. Če se gradbena in elektro dela ne izvajajo v istem terminu in je treba urediti zaporo dvakrat, se v obračunu ta strošek prizna ločeno za elektro in gradbena dela.

1. Čiščenje trase – manjši poseki zaradi dostopa (izjemoma).

Predhodno se obvesti vodjo projekta naročnika, ki eventualno odobri čiščenje, ali pa angažira pogodbenega izvajalca, izbranega za izvedbo posekov in čiščenja.

Če se delo izjemoma odda izvajalcu elektromontažnih del, se mu prizna faktor 1,3 (zaradi upoštevanja dela z motorno žago) na pogodbeno postavko za uro KV delavca.

1. Elektromaterial se nalaga v skladišču Kranj oz. Žirovnica. Vsa manipulacijska dela (prevozi) se vključijo v ceno na enoto.
2. Izguba časa ob stikalnih manipulacijah in zaščitnih ukrepih (VPD) ter meritve smeri vrtenja se vključijo v ceno na enoto.
3. Drogovi so praviloma na skladišču v Radovljici. Drogovi so obeljeni in žagani na ustrezno dolžino. Morebitno čiščenje in žaganje na ustrezno dolžino se upošteva v ceni vezave in postavitve droga.
4. Vse prevozne stroške (kamioni, dvigala, košare) je treba vključiti v ceno na enoto.
5. Zatesnitev odprtin v priključnih in razdelilnih omarah je treba vključiti v ceno na enoto.
6. Zatesnitev dovodnih cevi v NNR omari na jamborski TP je treba vključiti v ceno na enoto.
7. Izvajalec mora demontažo SKS-a izvesti s povijanjem na kolute (daljše dolžine) ali kolobarje in ga prepeljati na skladišče v Kranj, kjer ga na podlagi zbirnega lista z navedeno dolžino in presekom prevzame skladiščnik. Rezanje SKS-a ni dovoljeno.
8. V primeru, da pride samo do prestavitve kabla v kabelski kanal, se delo obračuna kot polaganje kabla.
9. Drobni material, katerega izvajalec dobavlja sam in je vključen v ceno na enoto (naročnik stroškov za ta material ne bo priznal):

* Vezice: dolžine 250, 300, 450, 550, 600 mm
* Kabel čevlji: Cu 6, 8, 10, 16 mm2
* Tulci: do vključno 10 mm2
* VS letev
* C profili
* Izolirni trak
* Mavec
* Paščki: L 2500
* Žičniki: 60, 80, 100 mm
* Samoskrčne cevi: RuZe, modra, črna
* Vrstne sponke: do vključno 16 mm2
* Razvodnica nadometna: 100x100, 150x150
* Razvodnica podometna: 100x100, 150x150
* Tubofleks cev (rebrasta): do vključno 23 mm
* PN cev: do vključno 23 mm
* PN skobe: do vključno 23 mm
* PN lok: do vključno 23 mm
* PVC vložki: do vključno 10 mm
* Vijaki lesni: do vključno 5 mm
* Vijaki samorezni
* Vijaki M6 do M12
* Podložke M6 do M12
* Žica PF: do vključno 10mm2 črna, modra, RuZe
* Krpa čistilna
* Čistilo
* Vezna žica
* Jubolin kit notranji
* Maltit
* Jupol
* Barva temeljna
* Barva pokrivna siva
* Razredčilo
* Spreji: Zn sprej, WD 40, odvijač

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

Kraj in datum: Ponudnik:

Podpis:

1. 5 Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Postavka se lahko obračuna 1x na izvedbo notranje povezave za merilno mesto. [↑](#footnote-ref-2)