**PONUDBA[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sklop A: Gradbena dela na EE omrežju na območju KN Kranj, KN Tržič v EUR (brez DDV)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **Sklop B: Gradbena dela na EE omrežju na območju KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora v EUR (brez DDV)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN**

**Sklop A - KN Kranj, KN Tržič[[2]](#footnote-2)**

| **Šifra** | **Opis postavke** | **Količina** | **ENM** | **Cena/enoto** | **Skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101831 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 30,00 | m2 |  |  |
| 101832 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 100,00 | m |  |  |
| 101833 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 800,00 | m |  |  |
| 101834 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 40,00 | m2 |  |  |
| 101835 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 1.200,00 | m2 |  |  |
| 101836 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | 70,00 | m3 |  |  |
| 101837 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 30,00 | m |  |  |
| 101838 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 700,00 | m3 |  |  |
| 101839 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | 400,00 | kos |  |  |
| 101840 | Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | 120,00 | kos |  |  |
| 101841 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 2,00 | kos |  |  |
| 101842 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 3,00 | kos |  |  |
| 101843 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 2,00 | kos |  |  |
| 101844 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 2,00 | kos |  |  |
| 101845 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 10,00 | kos |  |  |
| 101846 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 5,00 | kos |  |  |
| 101847 | Fino planiranje in sejanje trave. | 800,00 | m2 |  |  |
| 101848 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101849 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101850 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101851 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101852 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101853 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 5,00 | kos |  |  |
| 101854 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 5,00 | kos |  |  |
| 101855 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101856 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 5,00 | kos |  |  |
| 101857 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101858 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 10,00 | kos |  |  |
| 101859 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101860 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101861 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 500,00 | m3 |  |  |
| 101862 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z montažo pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 3,00 | kos |  |  |
| 101863 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z montažo pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 3,00 | kos |  |  |
| 101864 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z montažo pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 1,00 | kos |  |  |
| 101865 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z montažo pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 1,00 | kos |  |  |
| 101866 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10.000,00 | m |  |  |
| 101867 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150,00 | m |  |  |
| 101868 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50,00 | m |  |  |
| 101869 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300,00 | m |  |  |
| 101870 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101871 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101872 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101873 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101874 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101875 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101876 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101877 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50,00 | m |  |  |
| 101878 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101879 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100,00 | m |  |  |
| 101880 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101881 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101882 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101883 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101884 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 550,00 | m |  |  |
| 101885 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101886 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101887 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 450,00 | m |  |  |
| 101888 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101889 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101890 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101891 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101892 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 120,00 | m |  |  |
| 101893 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101894 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101895 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101896 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150,00 | m |  |  |
| 101897 | Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 5,00 | kos |  |  |
| 101898 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 20,00 | m3 |  |  |
| 101899 | Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 2,00 | kos |  |  |
| 101900 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 20,00 | kpl |  |  |
| 101901 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101902 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101903 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101904 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 5,00 | ura |  |  |
| 101905 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli. | 10,00 | m2 |  |  |
| 101906 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 5,00 | m |  |  |
| 101907 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 20,00 | m |  |  |
| 101908 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 20,00 | m |  |  |
| 101909 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 250 KN. | 3,00 | kos |  |  |
| 101910 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 400 KN. | 3,00 | kos |  |  |
| 101911 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 2,00 | kos |  |  |
| 101912 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 250,00 | m |  |  |
| 101913 | Režijska ura KV delavca. | 10,00 | ura |  |  |
| 101914 | Režijska ura PK delavca. | 10,00 | ura |  |  |
| 101915 | Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | 80,00 | m3 |  |  |
| 101916 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 80,00 | m2 |  |  |
| 101917 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 20,00 | m2 |  |  |
| 101918 | Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 20,00 | kos |  |  |
| 101919 | Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek. | 150,00 | m |  |  |
| 101920 | Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m3 |  |  |
| 101921 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1.000,00 | m2 |  |  |
| 101922 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 600,00 | m |  |  |
|  | **GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.** |  |  |  |  |
| 101923 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 2,00 | kpl |  |  |
| 101924 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 60,00 | m3 |  |  |
| 101925 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 50,00 | m3 |  |  |
| 101926 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 20,00 | m3 |  |  |
| 101927 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo višine do 30 cm. | 20,00 | m |  |  |
| 101928 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 200,00 | kg |  |  |
| 101929 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 1,00 | kpl |  |  |
| 101930 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 1,00 | kpl |  |  |
|  | **Skupaj:** |  |  |  |  |

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

* Tlačna trdnost betona: C 25/30,
* Granulacija: 0 – 16 mm,
* Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

**Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.**

**Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!**

Tampon se obračunava posebej.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN**

**Sklop B - KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Radovljica-Bled**

| **Šifra** | **Opis postavke** | **Količina** | **ENM** | **Cena/enoto (v EUR brez DDV)** | **Skupaj**  **(v EUR brez DDV)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101831 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 30,00 | m2 |  |  |
| 101832 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 100,00 | m |  |  |
| 101833 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 800,00 | m |  |  |
| 101834 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 40,00 | m2 |  |  |
| 101835 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 1.000,00 | m2 |  |  |
| 101836 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | 80,00 | m3 |  |  |
| 101837 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 30,00 | m |  |  |
| 101838 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 600,00 | m3 |  |  |
| 101839 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | 80,00 | kos |  |  |
| 101840 | Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | 120,00 | kos |  |  |
| 101841 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 2,00 | kos |  |  |
| 101842 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 3,00 | kos |  |  |
| 101843 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 2,00 | kos |  |  |
| 101844 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 2,00 | kos |  |  |
| 101845 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 10,00 | kos |  |  |
| 101846 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 5,00 | kos |  |  |
| 101847 | Fino planiranje in sejanje trave. | 800,00 | m2 |  |  |
| 101848 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101849 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101850 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101851 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101852 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101853 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101854 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101855 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101856 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101857 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, vgradnja pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101858 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 10,00 | kos |  |  |
| 101859 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101860 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 10,00 | kos |  |  |
| 101861 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 800,00 | m3 |  |  |
| 101862 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z montažo pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 3,00 | kos |  |  |
| 101863 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z montažo pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 3,00 | kos |  |  |
| 101864 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z montažo pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 1,00 | kos |  |  |
| 101865 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z montažo pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 1,00 | kos |  |  |
| 101866 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10.000,00 | m |  |  |
| 101867 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400,00 | m |  |  |
| 101868 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50,00 | m |  |  |
| 101869 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300,00 | m |  |  |
| 101870 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101871 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101872 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101873 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101874 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101875 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101876 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101877 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50,00 | m |  |  |
| 101878 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101879 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90,00 | m |  |  |
| 101880 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101881 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101882 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101883 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101884 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 550,00 | m |  |  |
| 101885 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101886 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101887 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500,00 | m |  |  |
| 101888 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101889 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101890 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101891 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101892 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 120,00 | m |  |  |
| 101893 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101894 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101895 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10,00 | m |  |  |
| 101896 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150,00 | m |  |  |
| 101897 | Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 5,00 | kos |  |  |
| 101898 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 20,00 | m3 |  |  |
| 101899 | Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 2,00 | kos |  |  |
| 101900 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 20,00 | kpl |  |  |
| 101901 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m |  |  |
| 101902 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101903 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30,00 | m |  |  |
| 101904 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 5,00 | ura |  |  |
| 101905 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli. | 10,00 | m2 |  |  |
| 101906 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 5,00 | m |  |  |
| 101907 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 20,00 | m |  |  |
| 101908 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 20,00 | m |  |  |
| 101909 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 250 KN. | 3,00 | kos |  |  |
| 101910 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 400 KN. | 3,00 | kos |  |  |
| 101911 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 2,00 | kos |  |  |
| 101912 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 1.800,00 | m |  |  |
| 101913 | Režijska ura KV delavca. | 10,00 | ura |  |  |
| 101914 | Režijska ura PK delavca. | 10,00 | ura |  |  |
| 101915 | Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | 20,00 | m3 |  |  |
| 101916 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 800,00 | m2 |  |  |
| 101917 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 800,00 | m2 |  |  |
| 101918 | Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 20,00 | kos |  |  |
| 101919 | Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek. | 150,00 | m |  |  |
| 101920 | Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 20,00 | m3 |  |  |
| 101921 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150,00 | m2 |  |  |
| 101922 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 600,00 | m |  |  |
|  | **GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.** |  |  |  |  |
| 101923 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 2,00 | kpl |  |  |
| 101924 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 60,00 | m3 |  |  |
| 101925 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 50,00 | m3 |  |  |
| 101926 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 20,00 | m3 |  |  |
| 101927 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo višine do 30 cm. | 20,00 | m |  |  |
| 101928 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 200,00 | kg |  |  |
| 101929 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 1,00 | kpl |  |  |
| 101930 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 1,00 | kpl |  |  |
|  | **Skupaj:** |  |  |  |  |

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

* Tlačna trdnost betona: C 25/30,
* Granulacija: 0 – 16 mm,
* Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

**Izvajalec je pred pričetkom del dolžan poskrbeti za zakoličbo poteka obstoječe infrastrukture in/ali vodov. Ob predložitvi dokazil, da je zakoličba opravljena, stroške zakoličbe nosi naročnik.**

**Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!**

Tampon se obračunava posebej.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali pdf. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-2)