# V. TABELA TEHNIČNIH PODATKOV

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in oznako naprave, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

Dobava priključnih sponk za kable za 60 mm NN zbiralni sistem mora ustrezati naslednjim standardom:

- EN 60999-1:1999;

- EN 60999-2:2003;

- SIST EN 61439-1:2012.

Naročnik ima pravico, da od ponudnika zahteva dokazila o ustreznosti ponujenega materiala zgoraj navedenim standardom.

|  |
| --- |
| PRIKLJUČNE SPONKE ZA KABLE ZA 60 mm NN ZBIRALNI SISTEM |
| # | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| 1. | **PRIKLJUČNA SPONKA ZA KABEL DO 70 mm2 Al (za 60 mm – 3P)** |
|  | * tip, proizvajalec
 | navesti |  |
|  | * nazivna izmenična napetost (IEC)
 | 690 V |  |
|  | * nazivni tok
 | navesti |  |
|  | * nazivna izmenična napetost (UL)
 | 600 V |  |
|  | * možnost priključitve kabla (Al)
 | do vključno 70 mm2 Al |  |
|  | * priključna sponka pri priključitvi kabla ne sme dovoljevati neposrednega spoja Cu/Al materiala
 | navesti |  |
|  | * dimenzija sponke (širina)
 | ≤ 55 mm |  |
| 2. | PRIKLJUČNA SPONKA ZA KABEL DO 150 mm2 Al (za 60 mm – 3P) |
|  | * tip, proizvajalec
 | navesti |  |
|  | * nazivna izmenična napetost (IEC)
 | 690 V |  |
|  | * nazivni tok
 | navesti |  |
|  | * nazivna izmenična napetost (UL)
 | 600 V |  |
|  | * možnost priključitve kabla (Al)
 | do vključno 150 mm2 Al |  |
|  | * priključna sponka pri priključitvi kabla ne sme dovoljevati neposrednega spoja Cu/Al materiala
 | navesti |  |
|  | * dimenzija sponke (širina)
 | ≤ 82 mm |  |
| 3. | PREKRITJE ZBIRALNIC ZA ZBIRALNI SISTEM 60 mm  |
|  | * tip, proizvajalec
 | navesti |  |
|  | * za prekritje zbiralk (30x5), dolžine 1m
 | kos |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek:

 Žig in podpis: