**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvedba ALU in ključavničarskih del (v EUR brez DDV)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(najmanj do datuma, določenega v 6. točki dokumentacije)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**ALU IN KLJUČAVNIČARSKA DELA**

Izdelava, dobava in montaža vrat, oken in žaluzij iz ALU pločevine 2mm in profilov z ustreznimi ojačitvami, barvana v ralu 9006, sledečih dimenzij:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **oznaka** | **Opis** | **Količina** | **enm** | **Cena/enoto (EUR brez DDV)** | **Skupaj**  **(EUR brez DDV)** |
| 1. | enokrilna vrata z nadsvetlobo dim. 1270x2800 | 20 | kom |  |  |
| 2. | enokrilna vrata z žaluzijami dim.1270x2800 | 20 | kom |  |  |
| 3. | dvokrilna vrata z nadsvetlobo dim.1680x2800 | 30 | kom |  |  |
| 4. | dvokrilna vrata z žaluzijo dim.1680x2800 | 30 | kom |  |  |
| 5. | dvokrilna vrata z žaluzijo spodaj in zgoraj dim. 1680x2800 | 30 | kom |  |  |
| 6. | žaluzija dim. 1860x660 | 20 | kom |  |  |
| 7. | žaluzija dim. 2800x660 | 20 | kom |  |  |
| 8. | svetlobno okno zastekljeno z mrežnim steklom dim. 1800x680 | 20 | kom |  |  |
| 9. | Izdelava, dobava in montaža pohodne vroče cinkane mreže izdelane iz ploščatih profilov dimenzije 20x20x2,5 mm. Ustrezna podkonstrukcija ni zajeta v m2. | 20 | m2 |  |  |
| 10. | Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije ( podesti, konzole, nosilci, stebri,…) iz tipskih profilov. |  |  |  |  |
| 10.a | a. vroče cinkana konstrukcija na zunanjem stikališču | 100 | kg |  |  |
| 10.b | b. jeklena konstrukcija, očiščena, temeljni premaz in 2x oplesk z oljno barvo. | 100 | kg |  |  |
| **Skupaj v EUR brez DDV:** | | | | |  |

**V enotni ceni posameznih del so zajeta tudi vsa pomožna in pripravljalna dela, in sicer:**

- ureditev gradbišča skladno z elaboratom varstva pri delu (gradbiščna ograja, opozorilne table, zaščitni in lovilni odri,….),

- čiščenje, deponiranje, sortiranje in odvoz gradbenih odpadkov in odvečnih raščenih materialov na uradno deponijo s plačili vseh taks in pristojbin ter predložitev investitorju evidenčni list o sledljivosti deponiranja,

- organiziranje dela v fazah v območju, kjer energetskih naprav ni mogoče v celoti izklopiti,

- v fazi izvedbe del izvedba ustrezne zaščite in varovanja naprav z lesenimi oblogami oziroma skladno z navodili varnostnega inženirja.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(žig in podpis)

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-2)