**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obnova apartmajskega objekta Ukanc** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV** |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**A. GRADBENA DELA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I.*** | ***RUŠITVENA DELA*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **št.pos.** | **opis dela** | **EM** | **količina** | **€/EM** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | pomoč delavca pri demontaži in iznosu opreme in pohištva | ur | 80,00 |  |  |
| 2. | rušenje estriha v predvideni sestavi keramika, betonski estrih debeline 6 cm in toplotna izolacija 5 cm s transportom ruševin v gradbiščni depo - odstranitev do hidroizolacije pritličje | m2 | 137,40 |  |  |
| 3. | rušenje opečnih predelnih sten debeline 18 cm vključno s finalnimi oblogami - omet s transportom ruševin v gradbiščni depo | m3 | 3,70 |  |  |
| 4. | rušenje dimniških kap - zidane stence in betonska krovna ravna plošča, dimnik dimenzij 45/45cm, višina 35 cm | kom | 4,00 |  |  |
| 5. | manjša rušitvena dela - šlici za inštalacije, zaščite ipd | ur | 40,00 |  |  |
| 6. | sortiranje in nakladanje ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz v stalni depo izvajalca del | m3 | 21,50 |  |  |
| 7. | plačilo depoja nenevarnih gradbenih odpadkov | t | 36,60 |  |  |
| 8. | zaščita prostorov in stavbnega pohištva med izvajanjem rušitvenih del pred prašenjem in poškodbami | kpl | 1,00 |  |  |
|  | **Rušitvena dela:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***II.*** | ***GRADBENA DELA*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **št.pos.** | **opis dela** | **EM** | **količina** | **€/EM** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | zametavanje inštalacijskih šlicev velikosti do 5/10 cm z grobo podaljšano malto | m | 40,00 |  |  |
| 2. | bandažiranje šlicev s stekleno mrežico potopljeno v lepilo, bandaža v širini do 20 cm | m | 50,00 |  |  |
| 3. | krpanje ometov s fino podaljšano malto s predhodno impregnacijo podlage | m2 | 31,00 |  |  |
| 4. | obloga dimnikov s ploščami steklene volne v debelini 5 cm, sidrane v podlago, obdelava z lepilom in mrežico potopljeno v lepilo | m2 | 12,00 |  |  |
| 5. | pomoč delavca - dela v režiji glede na vpise v gradbeni dnevnik | ur | 80,00 |  |  |
|  | **Gradbena dela:** |  |  |  |  |

**A. GRADBENA REKAPITULACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Storitev** | **v EUR brez DDV** |
| **I. RUŠITVENA DELA** |  |
| **II. GRADBENA DELA** |  |
| **Skupaj v EUR brez DDV** |  |

**B. OBRTNIŠKA DELA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I.*** | ***STAVBNO POHIŠTVO*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **STAVBNO POHIŠTVO** |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat , enokrilna, velikosti kril 85x200 cm, iz lesenega podboja in polnega lesenega vratnega krila barva javor oz. izbor naročnika, s standardnim tritočkovnim okovjem, kljuko, ključavnico (veža) | kos | 4,00 |  |  |
| 2. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat , enokrilna, velikosti kril 65x200 cm, iz lesenega podboja in polnega lesenega vratnega krila barva javor oz. izbor naročnika, s standardnim tritočkovnim okovjem, kljuko, ključavnico (kopalnica) | kos | 4,00 |  |  |
| 3. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat , enokrilna, velikosti kril 85x200 cm, iz lesenega podboja in polnega lesenega vratnega krila barva javor oz. izbor naročnika, s standardnim tritočkovnim okovjem, kljuko, ključavnico (kuhinja) | kos | 4,00 |  |  |
| 4. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat , enokrilna, velikosti kril 85x200 cm, iz lesenega podboja in polnega lesenega vratnega krila barva javor oz. izbor naročnika, s standardnim tritočkovnim okovjem, kljuko, ključavnico (spalnica) | kos | 8,00 |  |  |
|  | **Skupaj stavbno pohištvo:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***II.*** | ***TLAKARSKA DELA*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **št.pos.** | **opis dela** | **EM** | **količina** | **€/EM** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | izdelava horizontalne hidroizolacije z varjenjem bitumenskega traku V4 na obstoječo hidroizolacijo vključno z zavihki na steno v višini do 10 c | m2 | 152,00 |  |  |
| 2. | izdelava mikroarmiranega estriha v sestavi EPS plošče v debelini 6 cm, PE folija, mikroarmiran estrih v debelini 5 cm ter robni diletacijski trak | m2 | 137,40 |  |  |
| 3. | dobava in polaganje talne keramike srednjega kakovostnega razreda ( do 18€/m2) z lepljenjem na betonski estrih in fugiranjem | m2 | 137,40 |  |  |
| 4. | izdelava nizkostenske obrobe višine 10 cm s keramiko enake kvalitete kot talna keramika | m | 147,00 |  |  |
| 5. | dobava in polaganje stenske keramike srednjega kakovostnega razreda ( do 18€/m2) z lepljenjem na betonski estrih in fugiranjem - kuhinjski pas | m2 | 16,00 |  |  |
| 6. | brušenje obstoječega ladijskega poda, kitanje poškodb in 2x lakiranje s polmat mehansko odpornim lakom | m2 | 147,60 |  |  |
| 7. | odstranitev obstoječih nizko stenskih letev in dobava ter montaža novih po obnovi ladijskega poda | m | 172,00 |  |  |
|  | **skupaj tlakarska dela:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***III.*** | ***SLIKOPLESKARSKA DELA*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 x glajenje obstoječih finoometanih sten s kitom ter vsakično brušenje in 2 x oplesk sten z poldisperzijsko barvo - pritličje | m2 | 367,00 |  |  |
| 2. | 2 x glajenje obstoječih finoometanih stropov s kitom ter vsakično brušenje in 2 x oplesk sten z poldisperzijsko barvo - pritličje | m2 | 137,40 |  |  |
| 3. | oplesk obstoječih mavčnih in finoometanih površin sten, stropov in poševnin s poldisperzijsko barvo 2x, popravilo manjših poškodb - mansarda | m2 | 557,70 |  |  |
| 4. | izdelava pralnega opleska na pripravljeno podlago stopnišč in hodnikov v pasu do 2,00 m - lateks | m2 | 68,00 |  |  |
| 5. | popravilo opleskov po dokončanju del | ur | 10,00 |  |  |
|  | **skupaj slikopleskarska dela:** |  |  |  |  |

**B. GRADBENA REKAPITULACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Storitev** | **v EUR brez DDV** |
| **I. STAVBNO POHIŠTVO** |  |
| **II. TLAKARSKA DELA** |  |
| **III. SLIKOPLESKARSKA DELA** |  |
| **Skupaj v EUR brez DDV** |  |

**C. ELEKTRO INŠTALACIJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** |  | **ELEKTRO INŠTALACIJE** |  |  |  |  |
| **I.** |  | **MOČNOSTNE INŠTALACIJE** |  |  |  |  |
|  |  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | €/EM | skupaj |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | Kabli uvlečeni v zaščitne cevi pod ometom, pod oblogami oziroma v betonski plošči (estrihu): |  |  |  |  |
|  | - | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 50 |  |  |
|  |  | NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 5 |  |  |
|  | - | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVC cev: |  |  |  |  |
|  | - | fi 16, rebrasta | m | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 02. |  | Nadgradna svetila skladno z izborom investitorja |  |  |  |  |
|  | - | stropna | kos | 38 |  |  |
|  | - | stenska | kos | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 03. |  | Stikalo, vgrajeno v modulni sistem, podometne izvedbe, s podometno dozo in okvirjem, po izbiri investitorja |  |  |  |  |
|  | - | navadno, 10A | kos | 58 |  |  |
|  | - | izmenično , 10A | kos | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 04. |  | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot: |  |  |  |  |
|  | - | Gewiss, GW 48 004 | kos | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 05. |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, komplet s podometno dozo in okvirjem, po izbiri investitorja: |  |  |  |  |
|  | - | 16 A, 250 V, enojna | kos | 68 |  |  |
|  | - | 16 A, 250 V, enojna-pokrov | kos | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 06. |  | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z drobnim materialom | kos | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 07. |  | Priklop : |  |  |  |  |
|  | - | el. porabnikov (štedilnik, pečica, napa….) | kpl | 1 |  |  |
|  | - | elementov avtomatike  (tipala, prostorski korektorji, termostati) | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 08. |  | Drobni material | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Močnostne inštalacije - SKUPAJ:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** |  | **ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 01. |  | Dobava in montaža nosilnega sistema SON06 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi8mm na opečnato kritino. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 02. |  | Dobava in montaža nosilnega sistema SON12 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi8mm na opečnato kritino. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 03. |  | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON09 za nameščanje strelovodnega vodnika na toplotno izolativno oblogo (zunanjo fasado) | kos | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 04. |  | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ09 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 05. |  | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30x3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 06. |  | Dobava in montaža cevnih objemk KON 11 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 07. |  | Dobava in montaža cevnih objemk KON 12 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 08. |  | Dobava in montaža merilne sponke KON 02, za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 09. |  | Dobava in montaža merilne sponke KON 04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Dobava in montaža kontaktne sponke KON 05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Dobava in montaža žlebne sponke KON 06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Dobava in montaža žlebne sponke KON 06 za montažo strelovodnega vodnika AH1 fi 8mm na žlebno korito. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | m | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitve instalacije. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | m | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | izdelava projekta izvedenih del | kos | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Strelovodna inštalacija - SKUPAJ:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **NOTRANJI SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO-ZAŠČITA PRED POSREDNIM /INDIREKTNIM UDAROM STRELE-PRENAPETOSTNA ZAŠČITA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PRIKLJUČNA MERILNA OMARICA** |  |  |  |  |
| 01. |  | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov I.+II.stopnje tipa PZH R1 275/12,5/3+1 kataloška številka: 77 10 063 za vgradnjo v priključno merilno omarico z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **GLAVNI RAZDELILEC** |  |  |  |  |
| 02. |  | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov I.+II.stopnje tipa PZH R2 275/50/3+1M kataloška številka: 77 27 084 za vgradnjo v glavni pritlični razdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ETAŽNI PODRAZDELILEC** |  |  |  |  |
| 01. |  | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov II.stopnje tipa PZH R3 275/5/3+1M kataloška številka: 77 30 105 za vgradnjo v etažni podrazdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ZAŠČITA PODATKOVNIH LINIJ** |  |  |  |  |
| 02. |  | Dobava in montaža prenapetostnega odvodnika za zaščito podatkovnih linij (telefonski kabel) tipa PZH DTB 4/100M 5cat kataloška številka: 77 45 109 za vgradnjo na dovodni telefonski kabel pred razvodno omarico v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 03. |  | Dobava in montaža prenapetostnega odvodnika za zaščito podatkovnih linij (koaksilani kabel) tipa PZH KO-9P kataloška številka: 77 55 106 za vgradnjo na dovodni koaksilani kabel pred razvodno omarico v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI ali enakovreden | kos | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DROBNI INŠTALACIJSKI MATERIAL** |  |  |  |  |
| 01. |  | Drobni inštalacijski material potreben za montažo prenapetostnih odvodnikov | kpl | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Notranja zaščitna inštalacija – SKUPAJ:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**C. REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Storitev** | **v EUR brez DDV** |
| **I. MOČNOSTNE INŠTALACIJE** |  |
| **II.ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO** |  |
| **III. NOTRANJI SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO-ZAŠČITA PRED POSREDNIM /INDIREKTNIM UDAROM STRELE-PRENAPETOSTNA ZAŠČITA** |  |
| **Skupaj v EUR brez DDV** |  |

**D. STROJNE INŠTALACIJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **VODOVOD, KANALIZACIJA** |  |  |  |  |
| **št.pos.** | **opis dela** | **EM** | **količina** | **€/EM** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Elementi (sanitarna oprema je določena skladno z notranjo opremo)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Komplet dvojno pomivalno korito, sestavljeno iz:** | kpl | 4 |  |  |
|  | Korito iz nerjavne pločevine s sifonom dim. Korita 55x50 cm, barvni odtenek in tip po izbiri arhitekta. Pritrdilni material. Enoročna stoječa armatura za korito. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili. |  |  |  |  |
|  | **MONTAŽA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dobava, montaža, pomožna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, vrtanje prebojev itd. | kpl | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Manipulativni in transportni stroški, stroški drobnega materiala. | kpl | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | \*vse pozicije šteti z podometnimi ventili (v kolikor niso zajeti pri posameznih postavkah) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **SKUPAJ:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CEVNA NAPELJAVA, VODOVOD, KANALIZACIJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m) skupaj z toplotno izolacijo (19 mm ali 6mm za cevi 32, 25, 20, 16 in 14), odporna do 95 st.C in 10 bar. Proizvod: Uponor Tip: MLCP |  |  |  |  |
|  | 16x2,25 | m | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odtočna cev s fazonskimi kosi in tesnilnim in pritrdilnim materialom: Dobava in montaža kanalizacijske PVC-C (HT) cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami G 1/2« z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  |  |
|  | F50 – PP | m | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dobava in montaža | kpl | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VODOVOD-KANALIZACIJA** |  |  | **SKUPAJ:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** | **OGREVANJE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Električni konvektor za stensko montažo (pritličje),** za ogrevanje bivanjskih prostorov. Grelnik vsebuje zaščito pred pršečo vodo (IPX 4) in je zaščitno izoliran. Zrakoizpustne rešetke so nameščene na sprednji stranici. Integriran elektronski termostat s protizmrzovalno zaščito, s katero je možno natančno regulirati želeno temperature v območju od 5 °C do 35 °C. Priključek na električno omrežje s kablom, ki je priložen napravi ob dobavi brez vtikača. Dobaviti s stenskimi nosilci. Priključna napetost 1~230V/50Hz. **Npr. kot Proizvod Vaillant tip VER** |  |  |  |  |
|  | tip VER 75/4, P=750W | kom | 4,00 |  |  |
|  | tip VER 150/4, P=1500W | kom | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Električni konvektor za stensko montažo (mansarda),** za ogrevanje bivanjskih prostorov. Grelnik vsebuje zaščito pred pršečo vodo (IPX 4) in je zaščitno izoliran. Zrakoizpustne rešetke so nameščene na sprednji stranici. Integriran elektronski termostat s protizmrzovalno zaščito, s katero je možno natančno regulirati želeno temperature v območju od 5 °C do 35 °C. Priključek na električno omrežje s kablom, ki je priložen napravi ob dobavi brez vtikača. Dobaviti s stenskimi nosilci. Priključna napetost 1~230V/50Hz. **Npr. kot Proizvod Vaillant tip VER** |  |  |  |  |
|  | tip VER 75/4, P=750W | kom | 4,00 |  |  |
|  | tip VER 150/4, P=1500W | kom | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Električni kopalniški radiator za stensko montažo,** za ogrevanje kopalnic, sušenje brisač in perila. Radiator je tovarniško napolnjen z oljem. Vgrajen električni grelnik vsebuje zaščito pred pršečo vodo (IP 54) in je zaščitno izoliran. Integriran elektronski termostat s protizmrzovalno zaščito, s katero je možno natančno regulirati želeno temperature radiatorja v območju od 30 °C do 60 °C. Priključek na električno omrežje s kablom, ki je priložen napravi ob dobavi brez vtikača. Dobaviti s stenskimi nosilci. Priključna napetost 1~230V/50Hz. **Npr. kot Proizvod Terma tip Domi** |  |  |  |  |
|  | tip Domi 1120x500, P=600W | kom | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **SKUPAJ OGREVANJE:** |  |  |  |  |

**D. REKAPITULACIJA STROJNE INŠTALACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Storitev** | **v EUR brez DDV** |
| **I. VODOVOD, KANALIZACIJA** |  |
| **II. OGREVANJE** |  |
| **Skupaj v EUR brez DDV** |  |

**E. NOTRANJA OPREMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***E.*** | ***NOTRANJA OPREMA*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **št.pos.** | **opis dela** | **EM** | **količina** | **€/EM** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | omara vhodni prostor – OM1 |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kpl | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | klopca vhodni prostor – SE1 |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kpl | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | stenski obešalnik – OB1 |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | zabojnik za drva |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4, 5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | kuhinja z visokimi elementi – KU2 (brez visoke omare za hladilnik, vključno s pom. koritom, kuhalno ploščo in pečico) |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kpl | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | miza v jedilnici- MI1 |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | stol v jedilnici- SE2 |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kos | 24,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | sofa v bivalnem prostoru – SE3 |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | klubska mizica – MI2 |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10. | vzmetnica dim. 200x90 cm |  |  |  |  |
|  | AP 3,4,5,6 | kos | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | TV omara bivalni prostor – OM2, z zaprtim hrbtom |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12. | visoka omara - OM6 |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 4,5 | kos | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13. | kaminska peč – KA1 |  |  |  |  |
|  | pritličje AP 3,4,5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14. | omara otroška soba – OM3 |  |  |  |  |
|  | mansarda AP 3,6 | kos | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15. | postelja -PO1 – notranja mera 200x90 cm, z izvlečnimi predali (zmanjšani, za širino noč. Omaric) |  |  |  |  |
|  | mansarda AP 3,6 | kos | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16. | postelja v spalnici – PO2 – notranja mera 200x180 cm, z izvlečnimi predali (zmanjšani za širino noč. Omaric) |  |  |  |  |
|  | mansarda AP 3,4,5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 17. | nočna omarica – NO1-po meri |  |  |  |  |
|  | mansarda AP 3,4,5,6 | kos | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18. | omara v spalnici – OM4 |  |  |  |  |
|  | mansarda AP 3,4,5,6 | kos | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 19. | omara v spalnici – nizka odprta, s polico |  |  |  |  |
|  | mansarda AP 3,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 20. | stenski obešalnik – OB1 |  |  |  |  |
|  | mansarda AP 3,4,5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21. | omarica nizka ob stopnicah |  |  |  |  |
|  | mansarda AP 3,4,5,6 | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 22. | tabure – široki | kos | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 23. | hladilnik z zamrzovalnikom – samostoječi dim. 60X60x145cm | kos | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**E. REKAPITULACIJA NOTRANJA OPREMA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Storitev** | **v EUR brez DDV** |
| **I. NOTRANJA OPREMA** |  |
| **Skupaj v EUR brez DDV** |  |

**F. KOPALNICE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F.** | **KOPALNICE AP 1,2** |  |  |  |  |
| **št.pos.** | **opis dela** | **EM** | **količina** | **€/EM** | **skupaj** |
| **I.** | **GRADBENA DELA** |  |  |  |  |
| **A.** | **PRIPRAVLJALNA DELA** |  |  |  |  |
| 1. | Izpraznitev prostorov pred začetkom del z odvozom na začasno deponijo ter vsa pripadajoča dela skladno z navodili naročnika. V tej postavki zajeti tudi vsa dela, ki niso zajeta v sklopu B. RUŠITVENA DELA, z odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. | Pavšal | 1,00 |  |  |
| **B.** | **RUŠITVENA DELA** |  |  |  |  |
| 2. | Demontaža in odklop instalacij, z odstranitvijo vseh elementov, prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | pavšal | 1,00 |  |  |
| 3. | Demontaža sanitarne keramike, prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | kos | 8,00 |  |  |
| 4. | Odstranitev finalnega tlaka iz talne keramike, z odstranitvijo stenskih zaključkov in drugih elementov, prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | m2 | 6,60 |  |  |
| 5. | Odbijanje stenske keramike na zidovih ki se ne rušijo, z odstranitvijo vseh stenskih elementov, prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | m2 | 32,00 |  |  |
| 6. | Rušenje celotne sestave plavajočega tlaka pritličja, skupne debeline do 15 cm, z vsemi vgrajenimi instalacijami in drugimi elementi, prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | m2 | 6,60 |  |  |
| 7. | Odbijanje dotrajanih ometov na zidovih ki se ne rušijo, z odstranitvijo vseh stenskih elementov, prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | m2 | 32,00 |  |  |
| 8. | Dolbljenje utora za podometni wc kotliček, prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | kos | 0,00 |  |  |
| 9. | Dolbljenje utorov za instalacije, preseka do 8x8 cm, prenos, sortiranje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse | m | 20,00 |  |  |
| 10. | Demontaža vrat skupaj s podbojem, nakladanje in odvoz na stalno deponijo | kos | 2,00 |  |  |
| 11. | Razna manjša rušitvena dela se obračunajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora, OCENA |  |  |  |  |
|  | PK in KV delavec | ur | 16,00 |  |  |
| **C.** | **ZIDARSKA DELA** |  |  |  |  |
| 12. | Krpanje stenskih ometov, v ceni zajeti pripravo podlage. Na mestu odstranjenih dotrajanih ometov, na mestu odbite stenske keramike, na mestih pozidav in na mestih rušitev ter vsa druga manjša krpanja. | M2 | 32,00 |  |  |
| 13. | Krpanje utorov preseka do 8x8 cm | m | 20,00 |  |  |
| 14. | Izdelava notranjih plavajočih tlakov pritličja na območju talne keramike: iz mikroarmiranega cementnega estriha debeline 6 cm z robnimi trakovi in izvedbo dilatacij; iz PE folije; iz EPS toplotne izolacije v več slojih skupne debeline 7 cm; iz hidroizolacije iz bitumenskih trakov debeline 4 mm kot npr T4 s predhodno pripravo betonsko plošče in nanosom bitumenske emulzije. Z vsemi obdelavami. | M2 | 6,60 |  |  |
| 15. | Dodatek za izdelavo tlaka na mestu tuša. V ceni zajeti krpanje estriha na mestu tuša, ker se le ta ne izvede ističasno z ostalim estrihom. V ceni zajeti obbetoniranje linijske rešetke in vgradnja alu profila steklene stene. Z vsemi potrebnimi deli in materialom. | Kpl | 2,00 |  |  |
| 16. | Predelava vratne odprtine zaradi novih, delno prestavljenih vrat | kos | 2,00 |  |  |
| 17. | Zaključna dela na objektu ter finalno čiščenje pred predajo del. | Kpl | 2,00 |  |  |
| 18. | Razna manjša gradbena dela se obračunajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora, ostaja po predračunu, dogovor |  |  |  |  |
|  | PK in KV delavec | ur | 20,00 |  |  |
|  | **SKUPAJ GRADBENA DELA:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **OBRTNIŠKA DELA** |  |  |  |  |
| **A.** | **KERAMIČARSKA DELA** |  |  |  |  |
| 19. | Izdelava talnega in stenskega hidroizolacijskega sloja na cementni osnovi iz 2x nanosa in PVC mrežice ter elastičnimi zaključki na stiku tla-stena ali stena-stena, z obdelavo vseh prebojev. Kot npr. Mapelastic. | M2 | 14,60 |  |  |
| 20. | Dobava in polaganje stenske keramike kopalnice, nabavne vrednosti od 18,0 do 20,0 eur na m2 brez DDV, z dobavo lepila in fugirne mase, s fugiranjem in kitanjem stikov | m2 | 32,00 |  |  |
| 21. | Dobava in polaganje notranje talne keramike, nabavne vrednosti od 18,0 do 20,0 eur na m2 brez DDV, z dobavo lepila in fugirne mase, s fugiranjem in kitanjem stikov | m2 | 6,60 |  |  |
| 22. | Dobava in vgradnja Alu vogalnikov na odprtih vogalih na območju stenske keramike, ocena | m2 | 5,00 |  |  |
| 23. | Dobava in vgradnja praga po zamenjavi vrat | kos | 2,00 |  |  |
| **B.** | **SLIKOPLESKARSKA DELA** |  |  |  |  |
| 24. | Glajenje in pleskanje sten (zunaj po zamenjavi vrat) in stropov s kitanjem stikov, s predhodno pripravo podlage in nanosom emulzije, delo v režiji, |  |  |  |  |
| - | delavec slikopleskar | ur | 20,00 |  |  |
| - | material | kos | 1,00 |  |  |
| **C.** | **STAVBNO POHIŠTVO** |  |  |  |  |
| 25. | Izdelava in montaža notranjih lesenih vrat, velikosti do 2m2, skupaj s kljuko | kos | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA, OCENA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 26. | pregled instalacij, zamenjava stropnih svetilk, razne prevezave | kpl | 1,00 |  |  |
| 27. | **Električni kopalniški radiator za stensko montažo,** za ogrevanje kopalnic, sušenje brisač in perila. Radiator je tovarniško napolnjen z oljem. Vgrajen električni grelnik vsebuje zaščito pred pršečo vodo (IP 54) in je zaščitno izoliran. Integriran elektronski termostat s protizmrzovalno zaščito, s katero je možno natančno regulirati želeno temperature radiatorja v območju od 30 °C do 60 °C. Priključek na električno omrežje s kablom, ki je priložen napravi ob dobavi brez vtikača. Dobaviti s stenskimi nosilci. Priključna napetost 1~230V/50Hz. **Npr kot Proizvod Terma tip Domi; tip Domi 1120x500, P=600W** | kos | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **STROJNO INSTALACIJSKA DELA** |  |  |  |  |
| **A.** | **VODOVOD** |  |  |  |  |
| 28. | **Plastična vodovodna cev** iz polietilena visoke gostote PE tip 3, 10 bar, komplet s fitingi za kompresijsko spajanje (loki, reducirji, odcepi, prehodni kosi, izolacijski žlebaki, zaščitna cev v stenskem utoru, zaščitna cev v tleh,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo – izolirana z izolacijo do d26 =9 mm, nad d26 = 13 mm . **npr. kot Geberit Mepla** |  |  |  |  |
|  | DN10 d16 | m | 26,00 |  |  |
|  | DN15 d20 | m | 24,00 |  |  |
|  | DN20 d26 | m | 0,00 |  |  |
| 29. | Prehod vodovoda skozi AB steno + 2x klet | kpl | 4,00 |  |  |
| 30. | **Umivalnik**, dobava in montaža konzolnega umivalnika 55x37cm iz sanitarne keramike za pritrditev na steno, sifonskim kompletom z izlivnim ventilom na potisk – klik-klak, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Postavka zajema nosilno konstrukcijo za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, npr. kot **Proizvod Catalano tip Premium 55** | kpl | 2,00 |  |  |
| 31. | **Enoročna mešalna armatura za umivalnik – samozapiralna, za montažo na umivalnik**, z regulacijo temperature, dobava in montaža, skupaj s podometnimi ventili (npr. Shell), npr. kot **Proizvod Grohe tip Eurosmart Cosmopolitan T** | kpl | 2,00 |  |  |
| 32. | Nabava in montaža talne kanalete za tuš prostor, širine do 80cm | kpl | 2,00 |  |  |
| 33. | Sifon za tuš | kpl | 2,00 |  |  |
| 34. | Nabava , dobava in montaža paravan stene in kaljenega stekla po dogovoru | kpl | 2,00 |  |  |
| 35. | **Enoročna mešalna armatura za tuš: npr. kot Grohe klasična z nosilcem, prho in cevjo** | kpl | 2,00 |  |  |
| 36. | **Ogledalo** za montažo na zid, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. | Kpl | 2,00 |  |  |
| 37. | **Dolbljenje in vrtanje sten in tal**, izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave strojnih instalacij, skupaj z odvodzom odvečnega materiala na deponijo + predelava priključkov za vodo v kuhinji-prestavitev bojlerjev v kleti (iz kuhinj in hodnikov),popravilo instalacije pri ogrevanju-star spoj spuščal, demontaža ter ponovna montaža radiatorjev. | Ur | 28,00 |  |  |
| 38. | **Manjša nepredvidena dela** kot je izvedba priklopa vodovoda na obstoječ priključek. | Kom | 2,00 |  |  |
| 39. | **Tlačni preizkus** vodovoda, preizkus tesnosti vodovodne instalacije, izdaja poročila. | Ocena | 2,00 |  |  |
| 40. | Dezinfekcija omrežja z bateriološkim izvidom po opravljenem klornem šoku in izpiranje | kpl | 1 |  |  |
|  | **SKUPAJ VODOVOD:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **KANALIZACIJA** |  |  |  |  |
| 41. | **PP cev za hišno kanalizacijo,** cevovodi za odpadno vodo iz polipropilena, z natičnimi obojkamikomplet s fitingi za spajanje (loki, reduciri, odcepi, revizijskimi kosi,sifonskimi kosi,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo |  |  |  |  |
|  | PP Ø50 | m | 8,00 |  |  |
| 42. | **Dolbljenje in vrtanje sten in tal**, izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave strojnih instalacij, skupaj z odvodzom odvečnega materiala na deponijo. | Ocena | 2,00 |  |  |
| 43. | **Preizkus tesnosti** kanalizacije, preizkus tesnosti vertikalne in horizontalne kanalizacije, izdaja poročila. | Kpl | 2,00 |  |  |
|  | **SKUPAJ KANALIZACIJA:** |  |  |  |  |

**F. REKAPITULACIJA KOPALNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Storitev** | **v EUR brez DDV** |
| **I. GRADBENA DELA** |  |
| **II. OBRTNIŠKA DELA** |  |
| **III. ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA, OCENA** |  |
| **IV. STROJNO INSTALACIJSKA DELA** |  |
| **Skupaj v EUR brez DDV** |  |

**SKUPNA REKAPITULACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Gradbena dela** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **B. Obrtniška dela** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **C. Elektro inštalacija** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **D. Strojna inštalacija** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **E. Notranja oprema** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **F. Prenova kopalnic** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **G. Nepredvidena dela 10 %** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **Skupaj v EUR brez DDV** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve izvedli strokovno in pravočasno, v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(žig in podpis)

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-2)