**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 1. SKLOP**

**(KN Kranj, KN Tržič)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna cena v EUR (brez DDV)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki dokumentacije) |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN - 1. sklop - KN Kranj, KN Tržič**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis postavke** | **Količina** | **ENM** | **Cena/ enoto** | **Skupaj** |
| 101831 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 100 | m2 |  |  |  |
| 101832 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 500 | m |  |  |
| 101833 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 4500 | m |  |  |
| 101834 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 200 | m2 |  |  |
| 101835 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 2200 | m2 |  |  |
| 101836 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | 250 | m3 |  |  |
| 101837 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 80 | m1 |  |  |
| 101838 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 2500 | m3 |  |  |
| 101839 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | 1500 | m |  |  |
| 101840 | Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | 1800 | kos |  |  |
| 101841 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 20 | kos |  |  |
| 101842 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 30 | kos |  |  |
| 101843 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 60 | kos |  |  |
| 101844 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 50 | kos |  |  |
| 101845 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 50 | m |  |  |
| 101846 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 105 | m |  |  |
| 101847 | Fino planiranje in sejanje trave. | 1000 | m2 |  |  |
| 101848 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101849 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101850 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 25 | kos |  |  |
| 101851 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 50 | kos |  |  |
| 101852 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101853 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101854 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m |  |  |
| 101855 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101856 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos |  |  |
| 101857 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos |  |  |
| 101858 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 30 | kos |  |  |
| 101859 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101860 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101861 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 350 | m3 |  |  |
| 101862 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 10 | kos |  |  |
| 101863 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos |  |  |
| 101864 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos |  |  |
| 101865 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos |  |  |
| 101866 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20000 | m |  |  |
| 101867 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m |  |  |
| 101868 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101869 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3500 | m |  |  |
| 101870 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101871 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m |  |  |
| 101872 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101873 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m |  |  |
| 101874 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 350 | m |  |  |
| 101875 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m |  |  |
| 101876 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101877 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101878 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101879 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m |  |  |
| 101880 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101881 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 350 | m |  |  |
| 101882 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m |  |  |
| 101883 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 750 | m |  |  |
| 101884 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 5000 | m |  |  |
| 101885 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101886 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101887 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1800 | m |  |  |
| 101888 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101889 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101890 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101891 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101892 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 600 | m |  |  |
| 101893 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101894 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 50 | m |  |  |
| 101895 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 80 | m |  |  |
| 101896 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1000 | m |  |  |
| 101897 | Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 120 | kos |  |  |
| 101898 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 180 | m3 |  |  |
| 101899 | Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 200 | kos |  |  |
| 101900 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl |  |  |
| 101901 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101902 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101903 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101904 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 30 | ura |  |  |
| 101905 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m2 |  |  |
| 101906 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 180 | m1 |  |  |
| 101907 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 150 | m |  |  |
| 101908 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 400 | m |  |  |
| 101909 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 250 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101910 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 400 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101911 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 30 | kos |  |  |
| 101912 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 1200 | m1 |  |  |
| 101913 | Režijska ura KV delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101914 | Režijska ura PK delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101915 | Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | 800 | m3 |  |  |
| 101916 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 700 | m2 |  |  |
| 101917 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2 |  |  |
| 101918 | Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 400 | kos |  |  |
| 101919 | Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek. | 400 | m |  |  |
| 101920 | Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 1200 | m3 |  |  |
| 101921 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 550 | m2 |  |  |
| 101922 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 12000 | m |  |  |
|  | **GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.** |  |  |  |  |
| 101923 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 6 | kpl |  |  |
| 101924 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 120 | m3 |  |  |
| 101925 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 30 | m3 |  |  |
| 101926 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 25 | m3 |  |  |
| 101927 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo višine do 30 cm. | 90 | m1 |  |  |
| 101928 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 2000 | kg |  |  |
|  | Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje:\* |  |  |  |  |
| 101929 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 3 | kpl |  |  |
| 101930 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 3 | kpl |  |  |
|  | **Skupaj:** |  |  |  |  |

**\*** Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

* Tlačna trdnost betona: C 25/30,
* Granulacija: 0 – 16 mm,
* Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

**Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, je treba cevi začepiti!**

Tampon se obračunava posebej.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 2. SKLOP**

**(KN Škofja Loka-Medvode)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna cena v EUR (brez DDV)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki dokumentacije) |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN - 2. sklop - KN Škofja Loka - Medvode**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis postavke** | **Količina** | **ENM** | **Cena/ enoto** | **Skupaj** |
| 101831 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 200 | m2 |  |  |
| 101832 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 1500 | m |  |  |
| 101833 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 4500 | m |  |  |
| 101834 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 300 | m2 |  |  |
| 101835 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 2200 | m2 |  |  |
| 101836 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | 250 | m3 |  |  |
| 101837 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 200 | m1 |  |  |
| 101838 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 1500 | m3 |  |  |
| 101839 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | 1500 | m |  |  |
| 101840 | Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | 1800 | kos |  |  |
| 101841 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 40 | kos |  |  |
| 101842 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 70 | kos |  |  |
| 101843 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 90 | kos |  |  |
| 101844 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 90 | kos |  |  |
| 101845 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 50 | m |  |  |
| 101846 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 105 | m |  |  |
| 101847 | Fino planiranje in sejanje trave. | 1000 | m2 |  |  |
| 101848 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101849 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101850 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 60 | kos |  |  |
| 101851 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 50 | kos |  |  |
| 101852 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 70 | kos |  |  |
| 101853 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101854 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m |  |  |
| 101855 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 40 | kos |  |  |
| 101856 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos |  |  |
| 101857 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101858 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 100 | kos |  |  |
| 101859 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101860 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101861 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 300 | m3 |  |  |
| 101862 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 15 | kos |  |  |
| 101863 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 20 | kos |  |  |
| 101864 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 15 | kos |  |  |
| 101865 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 20 | kos |  |  |
| 101866 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 15000 | m |  |  |
| 101867 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101868 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m |  |  |
| 101869 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3500 | m |  |  |
| 101870 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101871 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m |  |  |
| 101872 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 750 | m |  |  |
| 101873 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101874 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101875 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101876 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m |  |  |
| 101877 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101878 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101879 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1200 | m |  |  |
| 101880 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101881 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 350 | m |  |  |
| 101882 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101883 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 750 | m |  |  |
| 101884 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 5000 | m |  |  |
| 101885 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101886 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101887 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1800 | m |  |  |
| 101888 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101889 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101890 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101891 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101892 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 600 | m |  |  |
| 101893 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101894 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90 | m |  |  |
| 101895 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 80 | m |  |  |
| 101896 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1000 | m |  |  |
| 101897 | Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 120 | kos |  |  |
| 101898 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 180 | m3 |  |  |
| 101899 | Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 200 | kos |  |  |
| 101900 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl |  |  |
| 101901 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101902 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101903 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101904 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 30 | ura |  |  |
| 101905 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m2 |  |  |
| 101906 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 180 | m1 |  |  |
| 101907 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 200 | m |  |  |
| 101908 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 200 | m |  |  |
| 101909 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 250 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101910 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 400 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101911 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 50 | kos |  |  |
| 101912 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 1200 | m1 |  |  |
| 101913 | Režijska ura KV delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101914 | Režijska ura PK delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101915 | Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | 800 | m3 |  |  |
| 101916 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 700 | m2 |  |  |
| 101917 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2 |  |  |
| 101918 | Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 150 | kos |  |  |
| 101919 | Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek. | 400 | m |  |  |
| 101920 | Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 3500 | m3 |  |  |
| 101921 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m2 |  |  |
| 101922 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 9000 | m |  |  |
|  | **GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.** |  |  |  |  |
| 101923 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 4 | kpl |  |  |
| 101924 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 120 | m3 |  |  |
| 101925 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 30 | m3 |  |  |
| 101926 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 30 | m3 |  |  |
| 101927 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo višine do 30 cm. | 60 | m1 |  |  |
| 101928 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 1000 | kg |  |  |
|  | Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje\*: |  |  |  |  |
| 101929 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 2 | kpl |  |  |
| 101930 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 2 | kpl |  |  |
|  | **Skupaj:** |  |  |  |  |

**\*** Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Naročnik navaja še naslednje tehnične podatke:

* Tlačna trdnost betona: C 25/30,
* Granulacija: 0 – 16 mm,
* Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

**Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, mora izvajalec cevi začepiti!**

Tampon se obračunava posebej.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 3. SKLOP**

**(KN Cerklje-Visoko)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna cena v EUR (brez DDV)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki dokumentacije) |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN – 3. sklop - KN Cerklje – Visoko**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis postavke** | **Količina** | **ENM** | **Cena/ enoto** | **Skupaj** |
| 101831 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 200 | m2 |  |  |
| 101832 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 1000 | m |  |  |
| 101833 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 2500 | m |  |  |
| 101834 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 150 | m2 |  |  |
| 101835 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 2200 | m2 |  |  |
| 101836 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | 250 | m3 |  |  |
| 101837 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 200 | m1 |  |  |
| 101838 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 1500 | m3 |  |  |
| 101839 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | 1000 | m |  |  |
| 101840 | Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | 800 | kos |  |  |
| 101841 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 40 | kos |  |  |
| 101842 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 70 | kos |  |  |
| 101843 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 90 | kos |  |  |
| 101844 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 90 | kos |  |  |
| 101845 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 50 | m |  |  |
| 101846 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 105 | m |  |  |
| 101847 | Fino planiranje in sejanje trave. | 1000 | m2 |  |  |
| 101848 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101849 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101850 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 40 | kos |  |  |
| 101851 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101852 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 40 | kos |  |  |
| 101853 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101854 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | m |  |  |
| 101855 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101856 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos |  |  |
| 101857 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 40 | kos |  |  |
| 101858 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 100 | kos |  |  |
| 101859 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos |  |  |
| 101860 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101861 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 400 | m3 |  |  |
| 101862 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 15 | kos |  |  |
| 101863 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 20 | kos |  |  |
| 101864 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 15 | kos |  |  |
| 101865 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 20 | kos |  |  |
| 101866 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 15000 | m |  |  |
| 101867 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101868 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m |  |  |
| 101869 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3500 | m |  |  |
| 101870 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101871 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m |  |  |
| 101872 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101873 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 350 | m |  |  |
| 101874 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101875 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101876 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m |  |  |
| 101877 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m |  |  |
| 101878 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101879 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1200 | m |  |  |
| 101880 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101881 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 350 | m |  |  |
| 101882 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101883 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 750 | m |  |  |
| 101884 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 5000 | m |  |  |
| 101885 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101886 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101887 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1800 | m |  |  |
| 101888 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101889 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101890 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101891 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m |  |  |
| 101892 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 600 | m |  |  |
| 101893 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m |  |  |
| 101894 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90 | m |  |  |
| 101895 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 80 | m |  |  |
| 101896 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1000 | m |  |  |
| 101897 | Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 120 | kos |  |  |
| 101898 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 180 | m3 |  |  |
| 101899 | Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 200 | kos |  |  |
| 101900 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl |  |  |
| 101901 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101902 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m |  |  |
| 101903 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m |  |  |
| 101904 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 40 | ura |  |  |
| 101905 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m2 |  |  |
| 101906 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 180 | m1 |  |  |
| 101907 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 200 | m |  |  |
| 101908 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 200 | m |  |  |
| 101909 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 250 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101910 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 400 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101911 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 50 | kos |  |  |
| 101912 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 1200 | m1 |  |  |
| 101913 | Režijska ura KV delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101914 | Režijska ura PK delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101915 | Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | 400 | m3 |  |  |
| 101916 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 700 | m2 |  |  |
| 101917 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2 |  |  |
| 101918 | Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 400 | kos |  |  |
| 101919 | Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek. | 400 | m |  |  |
| 101920 | Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 1500 | m3 |  |  |
| 101921 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m2 |  |  |
| 101922 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 12000 | m |  |  |
|  | **GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.** |  |  |  |  |
| 101923 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 5 | kpl |  |  |
| 101924 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 120 | m3 |  |  |
| 101925 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 30 | m3 |  |  |
| 101926 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 15 | m3 |  |  |
| 101927 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo višine do 30 cm. | 60 | m1 |  |  |
| 101928 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 1000 | kg |  |  |
|  | Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje\*: |  |  |  |  |
| 101929 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 3 | kpl |  |  |
| 101930 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 2 | kpl |  |  |
|  | **Skupaj:** |  |  |  |  |

**\*** Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

* Tlačna trdnost betona: C 25/30,
* Granulacija: 0 – 16 mm,
* Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

**Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, je treba cevi začepiti!**

Tampon se obračunava posebej.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 4. SKLOP**

**(KN Železniki, KN Bohinj)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna cena v EUR (brez DDV)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki dokumentacije) |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN – 4. sklop - KN Železniki, KN Bohinj**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis postavke** | **Količina** | **ENM** | **Cena/ enoto** | **Skupaj** |
| 101831 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 200 | m2 |  |  |
| 101832 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 800 | m |  |  |
| 101833 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 3500 | m |  |  |
| 101834 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 300 | m2 |  |  |
| 101835 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 2200 | m2 |  |  |
| 101836 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | 250 | m3 |  |  |
| 101837 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 200 | m1 |  |  |
| 101838 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 2500 | m3 |  |  |
| 101839 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | 1500 | m |  |  |
| 101840 | Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | 800 | kos |  |  |
| 101841 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 40 | kos |  |  |
| 101842 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 70 | kos |  |  |
| 101843 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 90 | kos |  |  |
| 101844 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 90 | kos |  |  |
| 101845 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 50 | m |  |  |
| 101846 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 105 | m |  |  |
| 101847 | Fino planiranje in sejanje trave. | 1000 | m2 |  |  |
| 101848 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101849 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101850 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 60 | kos |  |  |
| 101851 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101852 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101853 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101854 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | m |  |  |
| 101855 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101856 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos |  |  |
| 101857 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 50 | kos |  |  |
| 101858 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 100 | kos |  |  |
| 101859 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101860 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101861 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 300 | m3 |  |  |
| 101862 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 15 | kos |  |  |
| 101863 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 20 | kos |  |  |
| 101864 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 15 | kos |  |  |
| 101865 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 20 | kos |  |  |
| 101866 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20000 | m |  |  |
| 101867 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101868 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m |  |  |
| 101869 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 3500 | m |  |  |
| 101870 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101871 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m |  |  |
| 101872 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 250 | m |  |  |
| 101873 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101874 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101875 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m |  |  |
| 101876 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101877 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m |  |  |
| 101878 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101879 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1200 | m |  |  |
| 101880 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101881 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 350 | m |  |  |
| 101882 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101883 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101884 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1200 | m |  |  |
| 101885 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101886 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101887 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1800 | m |  |  |
| 101888 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101889 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m |  |  |
| 101890 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101891 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101892 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 600 | m |  |  |
| 101893 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101894 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90 | m |  |  |
| 101895 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 80 | m |  |  |
| 101896 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1000 | m |  |  |
| 101897 | Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 120 | kos |  |  |
| 101898 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 180 | m3 |  |  |
| 101899 | Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 200 | kos |  |  |
| 101900 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl |  |  |
| 101901 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101902 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101903 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101904 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 30 | ura |  |  |
| 101905 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m2 |  |  |
| 101906 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 180 | m1 |  |  |
| 101907 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 200 | m |  |  |
| 101908 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 200 | m |  |  |
| 101909 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 250 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101910 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 400 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101911 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 50 | kos |  |  |
| 101912 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 1200 | m1 |  |  |
| 101913 | Režijska ura KV delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101914 | Režijska ura PK delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101915 | Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | 400 | m3 |  |  |
| 101916 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 700 | m2 |  |  |
| 101917 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2 |  |  |
| 101918 | Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 400 | kos |  |  |
| 101919 | Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek. | 400 | m |  |  |
| 101920 | Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 4500 | m3 |  |  |
| 101921 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 550 | m2 |  |  |
| 101922 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 12000 | m |  |  |
|  | **GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.** |  |  |  |  |
| 101923 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe - ocena | 5 | kpl |  |  |
| 101924 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 120 | m3 |  |  |
| 101925 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 30 | m3 |  |  |
| 101926 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 25 | m3 |  |  |
| 101927 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo višine do 30 cm. | 40 | m1 |  |  |
| 101928 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 800 | kg |  |  |
|  | Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje\*: |  |  |  |  |
| 101929 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 2 | kpl |  |  |
| 101930 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm | 2 | kpl |  |  |
|  | **Skupaj:** |  |  |  |  |

**\*** Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

* Tlačna trdnost betona: C 25/30,
* Granulacija: 0 – 16 mm,
* Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

**Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, je treba cevi začepiti!**

Tampon se obračunava posebej.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 5. SKLOP**

**(KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna cena v EUR (brez DDV)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do datuma navedenega v 4. točki dokumentacije) |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN – 5. sklop - KN Jesenice - Kranjska Gora, KN Radovljica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis postavke** | **Količina** | **ENM** | **Cena/ enoto** | **Skupaj** |
| 101831 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, s pripravo tamponske podlage. | 200 | m2 |  |  |
| 101832 | Dobava in polaganje dvojčka 2xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 1000 | m |  |  |
| 101833 | Dobava in polaganje enojčka 1xfi 50 mm v že predhodno izkopan jarek. | 3000 | m |  |  |
| 101834 | Dobava in polaganje pranih plošč dim.40/40 cm, s pripravo tamponsko podlago, dobavo in vgradnjo podložnega betona debeline 10 cm in fugiranjem plošč. | 300 | m2 |  |  |
| 101835 | Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | 2200 | m2 |  |  |
| 101836 | Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | 150 | m3 |  |  |
| 101837 | Dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 200 | m1 |  |  |
| 101838 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 1200 | m3 |  |  |
| 101839 | Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | 1500 | m |  |  |
| 101840 | Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | 800 | kos |  |  |
| 101841 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 40 | kos |  |  |
| 101842 | Dolbljenje odprtine v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 70 | kos |  |  |
| 101843 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO3, velikost 45×90×20 cm in popravilo fasade. | 90 | kos |  |  |
| 101844 | Dolbljenje odprtine v opečnem zidu, vzidava kabelske omarice PMO4, velikost 60×90×20 cm in popravilo fasade. | 90 | kos |  |  |
| 101845 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v betonskem ali kamnitem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 50 | m |  |  |
| 101846 | Dolbljenje rege dimenzij 0,4×0,15m v opečnem zidu, dobava in vzidava 3 kom PVC cevi Æ 90 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade. | 105 | m |  |  |
| 101847 | Fino planiranje in sejanje trave. | 1000 | m2 |  |  |
| 101848 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101849 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos |  |  |
| 101850 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101851 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101852 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101853 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,0x1,2 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 15 | kos |  |  |
| 101854 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,0x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos |  |  |
| 101855 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101856 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene,dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 20 | kos |  |  |
| 101857 | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101858 | Izdelava priključka na obstoječ jašek z rušenjem preboja v steni jaška debeline 15 cm / preboj do 1,0 m2, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava v jašku. | 100 | kos |  |  |
| 101859 | Izdelava temelja za betonski drog, kombiniran izkop v zemlji III. kategorije dimenzij 1,2x1,2x2,2 m, izdelava podložnega betona 0,1 m, postavljanje betonske cevi od fi 400 do fi 600 mm z obbetoniranjem cevi do vrha z C25/30, 0-30, dobava in zasip vmesne odprtine s suho mivko, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 10 | kos |  |  |
| 101860 | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem PVC cevi, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | 30 | kos |  |  |
| 101861 | Izkop kanala v V. ktg. s strojnim kladivom oziroma razbijanje betona z odmetom 1m od roba jarka. Obračuna se kot dodatek k izkopu III. ktg., v izkopu jarka ali jame za drog. | 250 | m3 |  |  |
| 101862 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 15 | kos |  |  |
| 101863 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 250 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 10 | kos |  |  |
| 101864 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 100 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 5 | kos |  |  |
| 101865 | Kombiniran izkop jame v zemljišču III. kategorije,izdelava podložnega betona 0,1 m z C16/20, dobava betonske cevi fi 80 cm, polaganje na podložni beton,uvedba cevi v jašek z delnim obbetoniranjem,montaža AB venca z dobavo in montažo litoželeznega pokrova 400 kN,odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. | 10 | kos |  |  |
| 101866 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 20000 | m |  |  |
| 101867 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101868 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,05 m, dobava in polaganje 1 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101869 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1500 | m |  |  |
| 101870 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101871 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6 x 1,05 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101872 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,05 m, dobava in polaganje 2 x 110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101873 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101874 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101875 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 3x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 150 | m |  |  |
| 101876 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1,2 m, dobava in polaganje 4x110 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101877 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1x160 mm in 1x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 400 | m |  |  |
| 101878 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,65x1,1 m, dobava in polaganje 1x110 mm in 1x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m |  |  |
| 101879 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 800 | m |  |  |
| 101880 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101881 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,25 m, dobava in polaganje 2x110 mm in 2x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 350 | m |  |  |
| 101882 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2x160 mm in 2x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 700 | m |  |  |
| 101883 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 750 | m |  |  |
| 101884 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1500 | m |  |  |
| 101885 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101886 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 4x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101887 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,6x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1800 | m |  |  |
| 101888 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,25 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm in 3x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 200 | m |  |  |
| 101889 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101890 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4x160 mm in 4x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101891 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 8x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 900 | m |  |  |
| 101892 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,9x1 m, izdelava peščene blazinice z 2x sejanim peskom v debelini 0,15m,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 600 | m |  |  |
| 101893 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,45 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6x160 mm in 6x110 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 500 | m |  |  |
| 101894 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 10x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 90 | m |  |  |
| 101895 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 1,1x1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 12x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 80 | m |  |  |
| 101896 | Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dimenzij 0,4x0,6 m, dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25x4 mm, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 1000 | m |  |  |
| 101897 | Kombiniran izkop za A – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 120 | kos |  |  |
| 101898 | Kombiniran izkop za defekte: 3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom, zasip spojke in kabla z peskom od 0 do 3 mm, dobava in polaganje PVC ščitnikov, zasip z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z utrjevanjem, čiščenje trase in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. Postavka zajema vse pripadajoče stroške za gradbena dela na odpoklic in odpravo defekta. | 180 | m3 |  |  |
| 101899 | Kombiniran izkop za N – drog v zemljišču III. ktg., zasipanje jame z nabijanjem v plasteh po 0,2 m, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | 200 | kos |  |  |
| 101900 | Kombiniran izkop za šlingo oziroma spojko, obsip kablov, zasip z obstoječim materialom, upoštevati vsa potrebna pomožna dela (izkop do 3,00 m³) | 80 | kpl |  |  |
| 101901 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101902 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 4×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101903 | KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,9×1,7 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 6×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 100 | m |  |  |
| 101904 | Obratovanje kompresorja z udarnim kladivom. | 30 | ura |  |  |
| 101905 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja betonskih tlakovcev z vsemi pripadajočimi deli. | 100 | m2 |  |  |
| 101906 | Odstranitev, začasno deponiranje in ponovna vgradnja cestnih betonskih robnikov z vsemi pripadajočimi deli. | 180 | m1 |  |  |
| 101907 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x110 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 200 | m |  |  |
| 101908 | Podbijanje asfaltnih površin za 1x160 mm PVC cevi, komplet z izkopom in zasutjem ustrezne gradbene jame potrebne za izvedbo podbijanja. V enotni ceni upoštevati dobavo in vgradnjo zasčitne PVC cevi. | 200 | m |  |  |
| 101909 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža, dobava in montaža LŽ pokrova 250 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101910 | Popravilo plošče obstoječega jaška z rušenjem in odvozom na deponijo in plačilom prispevka za deponijo, izdelava opaža,dobava in montaža LŽ pokrova 400 KN. | 15 | kos |  |  |
| 101911 | Poravnava N-droga z delnim odkopom, poravnavo in zasipom z utrjevanjem. | 50 | kos |  |  |
| 101912 | Rezanje asfalta na cestišču z vsemi pripadajočimi deli. | 1200 | m1 |  |  |
| 101913 | Režijska ura KV delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101914 | Režijska ura PK delavca. | 300 | ura |  |  |
| 101915 | Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | 800 | m3 |  |  |
| 101916 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 300 | m2 |  |  |
| 101917 | Rušenje betonskega pločnika debeline 10-15 cm, nakladanje in odvoz ruševin v ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 90 | m2 |  |  |
| 101918 | Rušenje temelja prosto stoječe omarice, nakladanje in odvozom na ustrezno deponijo s plačilom pristojbin. | 100 | kos |  |  |
| 101919 | Samo polaganje ozemljitvenega traku v že izkopani jarek. | 400 | m |  |  |
| 101920 | Strojni izkop v zemljišču III. kategorije za poglobljene ali razširjene jarke v cestišču, z nakladanjem celotnega izkopa na kamion in odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški. | 2100 | m3 |  |  |
| 101921 | Zabetoniranje zgornjega dela jarka v debelini 15 cm z C25/30, kot trajni nadomestek za grobi asfalt, položitev PVC folije na betonski sloj, betoniranje začasnega obrabnega sloja v debelini 3 cm z C25/30, kasnejša odstranitev obrabnega sloja betona, premaz z bitumno emulzijo, krpanje z finim asfaltom, čiščenje in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | 300 | m2 |  |  |
| 101922 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po specifikaciji naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 12000 | m |  |  |
|  | **GRADBENA DELA - temelji daljnovoda 35 kV Jesenice - Kranjska Gora** |  |  |  |  |
| 101931 | Priprava gradbišča, transport opreme in garniture | 40 | kos |  |  |
| 101932 | Zakoličba osi sterbra daljnovoda ter 4 robnih točk temelja | 200 | kos |  |  |
| 101933 | Izkop gradbene jame za blok temelja v zemljini III. -IV. ktg., nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 2100 | m3 |  |  |
| 101934 | Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 v debelini 10 cm. | 120 | m3 |  |  |
| 101935 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom do fi 12 mm za srednje zahtevno ojačitev. | 15000 | kg |  |  |
| 101936 | Izdelava enostranskega opaža za temelj | 700 | m2 |  |  |
| 101937 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,50m3/m2-m1 | 350 | m3 |  |  |
| 101938 | Zasip temeljev z izkopanim materialom z ustreznim utrjevanjem. | 900 | m3 |  |  |
| 101939 | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo | 1200 | m3 |  |  |
| 101940 | Končna ureditev - strojno in ročno planiranje s humusiranjem in zatravitvijo. | 3500 | m2 |  |  |
| 101941 | Sidra - sestava in vgradnja rastavljenih sidernih košar stebrov, ki jih sestavljajo ustrezna okrogla sidra ca fi 30 privijačena na zgornjo in spodnjo šablono iz 10 mm jeklene pločevine ter kompletnim vijačnim materialom, okvirne skupne mase 240 kg. Dobava sider ni premet ponudbe. | 40 | kos |  |  |
| 101942 | Ozemljitve - izkop jarka z odlaganjem materiala na stran, globina 0,8 m, širine 30 cm, kategorija zemljine II-IV., komplet z zasutjem in utrditvijo po plasteh debeline 30 cm, humusirnjem in zatravitvijoter končno ureditvijo okolice po zasutju jarka.Obračun se izvrši po dejanski količini. | 4500 | m1 |  |  |
| 101943 | Dobava ozemljitvenega valjanca 25x4 mm, z spončnim in pritrdilnim drobnim materialom skladno z risbami, dobava samoskrčnih PVC cevi in bitumenskega zaščitnega premaza, komplet z izvedbo polaganja in pritrditvijo na stebre. | 5500 | m1 |  |  |
| 101944 | Dostopi- ureditev dostopa do stojnega mesta z odrivom rodovitnega humusa na stranico dostopa, ureditvijo spodnega dela dostopa, ter po izvedenih delih razgrnitev shranjenega humusa in dokončna ureditev in zatravitev z avtohtono travno mešanico. Obračun se vrši po dejanski količini. | 6000 | m1 |  |  |
| 101945 | Ureditev dostopa preko aktivnega hudournika z vstavitvijo propusta iz jeklene cevi, ter ureditvijo dostopa v širini 2,5 m z odstranitvijo morenskega nanosa kamenja premera večjega od 10 cm, ter po končanih delih odstranitev propusta. Obračun se vrši po dejanski količini. | 30 | m1 |  |  |
| 101946 | Demontaža - izkop betonskih riterjevih klešč komplet z odvozom na deponijo pooblaščenega predelovalca odpadkov. | 40 | kos |  |  |
|  | **GRADBENA DELA - temelji novih transformatorskih postaj in gradbena dela na obstoječih.** |  |  |  |  |
| 101923 | Stroški organizacije gradbišča novogradnje oziroma rekonstrukcije obstoječe transformatorske postaje , prenosi opreme, zavarovanje zakoličbe – ocena | 4 | kpl |  |  |
| 101924 | Izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. ktg, nakladanje in odvoz materiala na trajno deponijo. | 60 | m3 |  |  |
| 101925 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona po temeljno ploščo (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | 15 | m3 |  |  |
| 101926 | Dobava in vgraditev betona C25/30XC2,XF3,PV-I v prerez nad 0,15m3/m2, talna plošča trafo postaje | 15 | m3 |  |  |
| 101927 | Izdelava in montaža opaža enostranskega opaža - rob plošče za talno ploščo višine do 30 cm. | 50 | m1 |  |  |
| 101928 | Dobava in montaža armature - mreže iz visokovrednega naravno trdega jekla S500. | 800 | kg |  |  |
|  | Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje\*: |  |  |  |  |
| 101929 | a. tip postaje A dimenzije tloris 260x260 cm, višina slemena 950 cm. | 2 | kpl |  |  |
| 101930 | b. tip postaje B dimenzije tloris 320x320 cm, višina slemena 950 cm. | 2 | kpl |  |  |
|  | **Skupaj:** |  |  |  |  |

**\*** Pod postavko »Kombinirano ročno strojno rušenje stolpne transformatorske postaje« morajo biti v enotno ceno vključena vsa pomožna dela, zaščitni in lovilni odri, sortiranje odpadkov in odvoz ruševin na trajno deponijo do 15 km, s plačilom takse trajnega deponiranja. V obsegu del je treba upoštevati tudi: odstranitev kritine, lesenega ostrešja, rušenje armirano betonskih plošč, rušenje nosilnih opečnih sten, odstranitev kovinskih elementov, rušenje temeljev in talne plošče, zasip gradbene jame, humusiranje in sejanje trave.

Upoštevati je treba naslednje tehnične podatke:

* Tlačna trdnost betona: C 25/30,
* Granulacija: 0 – 16 mm,
* Dimenzije izkopa za N in A drog: ca. 3 m3 za N drog, ca. 8 m3 za A drog.

Pri postavkah, ki vključujejo ročni izkop v zemljišču (vseh kategorij) z odmetom 1 m od roba jarka, je treba upoštevati tudi zasip in obsip kablov z drobnim peskom.

Čiščenje terena pomeni vzpostavitev v prvotno stanje, fino planiranje terena pa pomeni dodatno humusiranje in ureditev reliefa terena.

Za obsip kablov in cevi se ne sme uporabiti mletega asfalta.

**Ob zaključku vsake gradnje, kjer se uporabijo PE cevi, je treba cevi začepiti!**

Tampon se obračunava posebej.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |