**PONUDBENI PREDRAČUN**

|  | **Opis** | **Enota** | **Količina** | **Cena na enoto** | **Cena skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. PREDDELA |  |  |  |  |
| 1 | zakoličenje osi drenažnih krakov in protierozijske zaščite | kom | 17 |  |  |
| 2 | demontaža in montaža električne ograje | m1 | 50 |  |  |
|  |  | skupaj |  |  |  |
|  | 2. DRENAŽNI SISTEM |  |  |  |  |
| 1 | površinski odriv jalovine v debelini 30cm z bagrom z odmetom na območje izven izvedbe drenažnega sistema po navodilu geomehanika oziroma gradbenega nadzora | m2 | 594,00 |  |  |
| 2 | strojni izkop zemljine III. kategorije za drenažno rebro z bagrom z odmetom na stran | m3 | 462,00 |  |  |
| 3 | strojni izkop zemljine III. kategorije za jarek širine 50cm in dolžine 60m z bagrom z odmetom na stran | m3 | 7,00 |  |  |
| 4 | dobava in vgradnja drenažne cevi Stidren Ø200mm | m1 | 100,00 |  |  |
| 5 | dobava in vgradnja PEHD cevi Ø200mm | m1 | 25,00 |  |  |
| 6 | dobava in vgradnja ločilnega geosintetika (netkani geotekstil 150 gr/m2, efektivna odprtina por 0,06mm < O90 < 0,12mm, natezna trdnost 10kN/m') | m2 | 700,00 |  |  |
| 7 | dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 | m3 | 16,00 |  |  |
| 8 | dobava in vgradnja drenažnega zasipa, granulacije 16­32mm, brez finih frakcij - pran | m3 | 60,00 |  |  |
| 9 | dobava in vgradnja kamnolomskega drobljenca, granulacije 40-120mm | m3 | 120,00 |  |  |
| 10 | obzidanje iztoka drenaže s kamnom v betonu | m3 | 1,00 |  |  |
| 11 | strojni zasip in planiranje jarka z izkopnim materialom | m3 | 317,00 |  |  |
| 12 | ureditev vseh priklopov drenažnih cevi in revizijskih jaškov, vključno z vsem potrebnim materialom. | kos | 11,00 |  |  |
| 13 | dobava in vgradnja jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80cm in globokega 3,0m, skupaj z betonskim pokrovom (revizijski jaški Ø800). | kos | 2,00 |  |  |
| 14 | kombinirano strojno in ročno razstiranje viška izkopanega materiala vključno z grobim planiranjem, kot pripravo za montažo protierozijske zaščite. | m2 | 594,00 |  |  |
|  |  | skupaj |  |  |  |
|  | 3. PROTIEROZIJSKA ZAŠČITA USADA |  |  |  |  |
| 1 | dobava in vgradnja protierozijske mreže (polimerna 3D mreža in UV odpornega materiala, ojačana z dvojno zavito heksagonalno jekleno mrežo, korozijsko zaščitena (galvanizirana ali plastificirana) | m2 | 510,00 |  |  |
| 2 | dobava in vgradnja samouvrtanih injekcijskih sider R32/250, dolžine 4m | kos | 55,00 |  |  |
| 3 | dobava in vgradnja paličnih sider iz rebrastih palic Ø12mm, dolžine 1m | kos | 156,00 |  |  |
|  |  | skupaj |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | 1. PREDDELA |  |  |  |  |
|  | 2. DRENAŽNI SISTEM |  |  |  |  |
|  | 3. PROTIEROZIJSKA ZAŠČITA USADA |  |  |  |  |
|  | 4. NEPREDVIDENA DELA - OCENA 10% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  |