**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 1**2

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" v vsako vrstico zahteve vpisati podatek o vozilu, ki ga ponuja, tudi če je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

**Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tip vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vrsta vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| Vrsta goriva |  |  |
| Tip menjalnika | Ročni 6-stopenjski |  |
| Depolucijska norma | Euro 6 |  |
| Število sedišč | 5 |  |
| Pogon vozila | 4-kolesni z možnostjo izklopa |  |
| **MOTOR**  |  |
| Prostornina (cm3)  | Max 1200 |  |
| Izpust CO2 (g/km) | Max 150 |  |
| **MENJALNIK** |  |
| Število stopenj | 6 |  |
| Hitrost pri 1000 obr/min: v 1. prestavi (km/h) | Max 6  |  |
| **KRMILNI MEHANIZEM** |  |
| Volan / servo (tip)  | Servo (električni) |  |
| **PLATIŠČA-PNEVMATIKE** |  |
| Platišča jeklena | Min 16" |  |
| Pnevmatike M+S |  16" M+S |  |
| **ZAVORE** |  |
| ABS  | DA |  |
| Pomoč pri naglem zaviranju | DA |  |
| Elektronski porazdelilnik porazdelitve sile zaviranja | DA |  |
| Servo zavore:  | DA |  |
| **REZERVOAR ZA GORIVO** |  |
| Prostornina (l)  | 45-60 |  |
| **MASE (Kg)** |  |
| Masa praznega vozila (kg)  | Max 1000 |  |
| **OBLIKA IN DIMENZIJE** |  |
| Karoserija  | Osebno vozilo |  |
| Število vrat | 5 |  |
| Višina podvozja | Min 210 |  |
| **MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA** |  |
| Jeklena platišča 16" |   |  |
| ABS + sistem pomoči pri zaviranju v sili |   |  |
| Zračna blazina za voznika in sovoznika |   |  |
| Prečni strešni nosilci |   |  |
| Parkirni senzorji zadaj |   |  |
| El. pomik prednjih stekel |   |  |
| Naslona za glavo spredaj nastavljiva po višini |   |  |
| Tritočkovni varnostni pasovi spredaj |   |  |
| Blokada zagona motorja |   |  |
| Nadomestno kolo normalnih dimenzij |   |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje vrat |   |  |
| Vzdolžna strešna nosilca v črni barvi |   |  |
| Prednje stranske varnostne blazine za zaščito glave - prsnega koša |   |  |
| Klimatska naprava  |   |  |
| Serijski radijski sistem  |   |  |
| Vlečna naprava |   |  |
| **ENOSLOJNA BARVA VOZILA** |  |
| bela |   |  |

**Naročnik pričakuje, da bodo vozila opremljena tudi z obvezno opremo (prva pomoč, varnostni trikotnik…), predpražniki.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 22**

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" v vsako vrstico zahteve vpisati podatek o vozilu, ki ga ponuja, tudi če je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

**Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tip vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vrsta vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| Vrsta goriva |  |  |
| Tip menjalnika | Samodejni prenos z reduktorjem |  |
| Tip motorja | Sinhroniziran elektro motor |  |
| Število sedišč | 5 |  |
| **MOTOR/BATERIJA**  |  |
| Kapaciteta baterije  | Min 40 kWh |  |
| Moč motorja (kW)  | Min 65 |  |
| Največji navor (Nm)  | Min 220 |  |
| Teža akumulatorja | Max 330 kg |  |
| Doseg vožnje po NEDC | Min 300 km |  |
| **KRMILNI MEHANIZEM** |  |
| Volan servo električni | DA |  |
| **PLATIŠČA-PNEVMATIKE** |  |
| Platišča jeklena | 15" |  |
| **ZAVORE** |  |
| ABS  | DA |  |
| Pomoč pri naglem zaviranju | DA |  |
| Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESP | DA |  |
| **MASE (Kg)** |  |
| Masa praznega vozila (kg)  | Max 1500 |  |
| **OBLIKA IN DIMENZIJE** |  |
| Karoserija  | Osebno vozilo |  |
| Število vrat | 5 |  |
| **MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA** |  |
| Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika |   |  |
| Led dnevne luči |   |  |
| Blokada zagona motorja |   |  |
| Kit za popravilo pnevmatik |   |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje |   |  |
| Tritočkovni varnostni pasovi spredaj |   |  |
| Serijski radijski sistem z navigacijo |   |  |
| Avtomatska klimatska naprava |   |  |
| Prednje stranske varnostne blazine za zaščito glave - prsnega koša |   |  |
| Parkirni senzorji  |   |  |
| **ENOSLOJNA BARVA VOZILA** |  |
| bela |   |  |

**Naročnik pričakuje, da bodo vozila opremljena tudi z obvezno opremo (prva pomoč, varnostni trikotnik…), predpražniki.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

2 Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 3**2

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" v vsako vrstico zahteve vpisati podatek o vozilu, ki ga ponuja, tudi če je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

**Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tip vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vrsta vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Vrsta goriva |  |  |
| Tip menjalnika | Ročni 6-stopenjski |  |
| Depolucijska norma | Euro 6 |  |
| Število sedišč | 5 |  |
| Pogon vozila | 4-kolesni  |  |
| **MOTOR**  |  |
| Prostornina (cm3)  | Max 2000 |  |
| Moč motorja (kW)  | Max 110 |  |
| Izpust CO2 (g/km) | 180 - 170 |  |
| **MENJALNIK** |  |
| Število stopenj | 6 |  |
| **KRMILNI MEHANIZEM** |  |
| Volan / servo (tip)  | Servo (hidravlični) |  |
| **PLATIŠČA-PNEVMATIKE** |  |
| Platišča jeklena | 16" |  |
| Pnevmatike M+S |  16" M+S |  |
| **ZAVORE** |  |
| ABS  | DA |  |
| Pomoč pri naglem zaviranju | DA |  |
| Elektronski porazdelilnik porazdelitve sile zaviranja | DA |  |
| Servo zavore:  | DA |  |
| **REZERVOAR ZA GORIVO** |  |
| Prostornina (l)  | Max 75 |  |
| **MASE (Kg)** |  |
| Masa praznega vozila (kg)  | Max 2110 |  |
| Skupna dovoljena obremenitev (kg)  | Max 3250 |  |
| Nosilnost (kg)  | Max 910 |  |
| **OBLIKA IN DIMENZIJE** |  |
| Karoserija  | Tovorno/furgon |  |
| Število vrat | 4 |  |
| Dolžina vozila | Max 5410 |  |
| Medosna razdalja  | 3300-3400 mm |  |
| Dolžina tovornega prostora | 1700-1800 mm |  |
|  |  |
| **MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA** |  |
| Jeklena platišča 16" |   |  |
| Parkirni senzorji zadaj |   |  |
| ABS + sistem pomoči pri zaviranju v sili |   |  |
| Zračna blazina za voznika in sovoznika |   |  |
| Prečni nosilci prtljažnika |   |  |
| Servo volan |   |  |
| El. pomik prednjih stekel |   |  |
| Dnevne luči |   |  |
| Tritočkovni varnostni pasovi spredaj |   |  |
| Blokada zagona motorja |   |  |
| Nadomestno kolo normalnih dimenzij |   |  |
| Daljinsko centralno zaklepanje vrat |   |  |
| Zadnja dvižna vrata |   |  |
| Vlečna naprava  |   |  |
| Klimatska naprava  |   |  |
| Serijski radijski sistem  |   |  |
| **ENOSLOJNA BARVA VOZILA** |  |
| bela |   |  |

**Naročnik pričakuje, da bodo vozila opremljena tudi z obvezno opremo (prva pomoč, varnostni trikotnik…), predpražniki.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

2 Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 4**2

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" v vsako vrstico zahteve vpisati podatek o vozilu, ki ga ponuja, tudi če je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

**Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tip vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vrsta vozila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| Vrsta goriva |  |  |
| Tip menjalnika | Ročni 8-stopenjski |  |
| Depolucijska norma | Min Euro 5 |  |
| **MOTOR**  |  |
| Moč motorja (KM)  | Min 290 KM |  |
| **MENJALNIK** |  |
| Število stopenj | 8 |  |
| Dodatna prestava na menjalniku za vožnjo po terenu | DA |  |
| **PLATIŠČA-PNEVMATIKE** |  |
| Pnevmatike  | 265/70 R19,5 |  |
| **MASE (Kg)** |  |
| Skupna masa vozila (kg)  | Min 13500 |  |
| Nosilnost prve osi  | Min 4700 kg |  |
| Nosilnost zadnje osi  | Min 9300 kg |  |
| Višina šasije v voznem stanju  | Max 950 mm  |  |
| **OBLIKA IN DIMENZIJE** |  |
| Karoserija  | tovorno |  |
| Kabina | enojna |  |
| Pogon | 4x2 |  |
| Medosna razdalja  | 3500 - 3600 mm |  |
| Vzmetenje na zadnji osi pnevmatsko | DA |  |
| **MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA** |  |
| Zapora diferenciala zadnje osi |    |  |
| Bočna zaščita |    |  |
| Blatniki |   |  |
| Klimatska naprava |   |  |
| Avtoradio |   |  |
| Priklop za prikolico z 12 polno vtičnico, premer sornika D=38 mm |   |  |
| **NADGRADNJA** |   |  |
| Montaža elektro agregata na šasijo vozila |   |  |
| Premontaža delovnega podesta na levo stran vozila |   |  |
| Izdelava zabojev zadaj na previsu za navijalce kablov |   |  |
| Oprema v skladu s cestnoprometnimi predpisi |   |  |
| Homologacija II. stopnje |   |  |
| Tehnični pregled |   |  |
| Pregled tahografa  |   |  |
|  |   |  |

Tehnični podatki agregata: D 4800 mm, Š 1900 mm, V 2100 mm, teža 5600 kg.

**Naročnik pričakuje, da bo:**

**- notranjost vozila ohranjena v skladu z normalno uporabo glede na starost vozila (armaturna plošča, sedeži in talne obloge brez večjih poškodb …),**

**- zunanjost vozila brez večjih poškodb oziroma v skladu z normalno uporabo vozila,**

**- vozilo opremljeno z obvezno opremo (prva pomoč, varnostni trikotnik…) in predpražniki,**

**- vozilo pripravljeno za registracijo (opravljen tehnični pregled, homologacija in pregled tahografa).**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

2 Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.