**TEHNIČNI POGOJI[[1]](#footnote-1)**

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" v vsako vrstico zahteve vpisati podatek o dvigalu, ki ga ponuja, tudi če je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

**Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tip dvigala: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** |
| Minimalni doseg z največ enim ročnim podaljškom 19 m | DA |  |
| Doseg (m) – minimalna zmogljivost (kg)  | 10,0 m - 1.600 kg15,0 m - 1.000 kg17,0 m - 880 kg  |  |
| Maksimalna osna obremenitev spredaj (vključno z dvigalom) | 6.700 kg |  |
| Ročno upravljanje dvigala s tal ob strani vozila | DA |  |
| Radijsko daljinsko upravljanje z vsaj dvema hitrostnima stopnjama | DA |  |
| Polnilec baterij in dve bateriji | DA |  |
| Hidravlična črpalka primerne velikosti, glede na odgon | DA |  |
| Rezervoar za olje | DA |  |
| Hladilnik hidravličnega olja | DA |  |
| Podporne noge spredaj pri dvigalu s hidravličnim izvlekom na vsaj 6,7 m | DA |  |
| Dodatne podporne noge zadaj s hidravličnim izvlekom vsaj 4,7 m | DA |  |
| Sistem za nadzor stabilnosti sorazmeren izvleku podpornih nog | DA |  |
| Avtomatsko zlaganje dvigala | DA |  |
| Lito ohišje sistema za obračanje stebra | DA |  |
| Škarjasti mehanizem med stebrom in dvižno roko ter med dvižno in nihajno roko  | DA |  |
| Hidravlične cevi napeljane skozi steber dvigala | DA |  |
| Montaža, priključitev, zagon, nastavitve in preizkus delovanja dvigala\* | DA |  |

\* preizkus delovanja dvigala se izvede ob prisotnosti naročnika

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-1)