**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

| **Št.** | **Opis** | **Enota** | **Količina** | **Cena na enoto (EUR)**  **(brez DDV)** | **Skupna cena (EUR)**  **(brez DDV)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. | Demontaža opreme in odvoz energetskega TR 20000-110 iz RTP Zlato polje v tovarno na predelavo | komplet | 1 |  |  |
| 1. 2. | Odpiranje transformatorja in predelava sekundarnih izvodov za vgradnjo Connex skoznjikov Size 3 (2x kabel 240 mm2 baker + prenapetostni odvodnik za faze in 1 x kabel 240 mm2 baker + prenapetostni odvodnik za nevtralno točko) | komplet | 1 |  |  |
| 1. 1. | Predelava ocevja sušilca zraka in vgradnja avtomatskega sušilca tip SDB 30 (Commem) | komplet | 1 |  |  |
| 1. 2. | Filtriranje in sušenje olja ter sušenje aktivnega dela po končani predelavi. Montaža aktivnega dela v kotel in menjava tesnil ter vijačnega materiala. | komplet | 1 |  |  |
|  | Izvedba kontrolnih napetostnih preizkusov pred odpremo na objekt. | komplet | 1 |  |  |
|  | Prigraditev toplotnega izmenjevalca, črpalke in potrebnega ocevja. | komplet | 1 |  |  |
|  | Prevoz transformatorja na novo lokacijo RTP Bohinj, postavitev na temelje in montaža demontirane opreme vključno s podstavki. Pregled pred spuščanjem v pogon. | komplet | 1 |  |  |
|  | **Skupna cena (pozicije 1 do 8)** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-1)