**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dobava SN enožilnih kablov ter polaganje SN enožilnih in trižilnih kablov v EUR brez DDV (Skupaj A + B)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik:(podpis) |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**A) SN ENOŽILNI KABLI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **SN enožilni kabel** | **Količina** | **ENM** | **Teža Al v kablu****kg/m (WAl)** | **Teža Cu v kablu****kg/m (WCu)** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV****(količina x cena/enoto)** |
| 1. | ENOŽILNI KABEL 1 x 70 RM/16 mm2 (NA2XS(F)2Y) | 8.000 | M |  |  |  |  |
| 2. | ENOŽILNI KABEL 1 x 150 RM/25 mm2 (NA2XS(F)2Y) | 150.000 | M |  |  |  |  |
| 3. | ENOŽILNI KABEL 1 x 240 RM/25 mm2 (NA2XS(F)2Y) | 50.000 | M |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **SKUPAJ:** |  |

**B) STROJNO POLAGANJE SN ENOŽILNIH IN TRIŽILNIH KABLOV**

| **Zap. št.** | **Artikel** | **Zahtevne trase kablovoda[[3]](#footnote-3)** | **Dolžina trase (m)** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV****(količina x cena/enoto)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 250261 | Polaganje SN enožilnih kablov 3x1x150 mm2 oz. 3x1x240 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 10.000 |  |  |
| 2. | 250267 | Polaganje SN enožilnih kablov 3x1x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 20.000 |  |  |
| 3. | 250265 | Polaganje SN enožilnih kablov 3x1x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 10.000 |  |  |
| 4. | 103207 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x150 mm2 v kabelski jarek | 20.000 |  |  |
| 5. | 103208 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 10.000 |  |  |
| 6. | 103209 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x240 mm2 v kabelski jarek | 7.000 |  |  |
| 7. | 103210 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  | **SKUPAJ:** |  |

**C) REKAPITULACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **A) SN ENOŽILNI KABLI** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **B) STROJNO POLAGANJE SN ENOŽILNIH IN TRIŽILNIH KABLOV** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **Skupaj A + B v EUR brez DDV** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik:(podpis) |

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zahtevna trasa kablovoda je trasa, na kateri se mora obvezno izvesti strojno polaganje SN enožilnih kablov z možnostjo uporabe pomožne strojne naprave (izvajalec mora uporabiti min. 3,5 t vitel z možnostjo uporabe medsebojno sinhroniziranih pomožnih vlečnih potisnih naprav). Zahtevna trasa kablovoda ima brežine, zavoje ter podboje, polaganje kablov pa se izvaja prosto v jarek ali z vleko kabla v kabelsko kanalizacijo. [↑](#footnote-ref-3)