**PONUDBENI PREDRAČUN[[1]](#footnote-1)**

**Izvedba pleskarskih in fasaderskih del**

| **oznaka** | **Opis** | **Količina** | **enm** | **Cena/enoto (EUR brez DDV)** | **Skupaj****(EUR brez DDV)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grobi in fini omet fasade iz apneno cementne malte 1:3:9 s predhodnim obrizgom z redko cementno malto. Enostavna gladka fasada, popravilo obstoječega fasadnega ometa zaradi odstranitve ostrešja in izvedbe ločnega robu med fasado in podstavkom. |  6.500,00  |  m2  |   |   |
| 2. | Slikanje novih ometanih in betonskih fasadnih površin s fasadno barvo: slikanje fino ometanih in betonskih površin, enkrat impregnacija in dvakrat slikanje s fasadno barvo. Oplesk podstavka. |  8.000,00  |  m2  |   |   |
| 3. | Razna fasaderska dela KV delavec |  800,00  |  ura  |   |   |
| 4. | Slikopleskarska obdelava starih notranjih sten s poldisperzijsko barvo s predhodnim čiščenjem, premaz z emulzijo delnim struganjem stare barve, mavčenjem in dvakrat pleskanjem. |  12.000,00  |  m2  |   |   |
| 5. | Slikopleskarska obdelava sten s pldisperzijsko barvo in sicer dvakratno pleskanje. |  8.000,00  |  m2  |   |   |
| 6. | Pleskanje ostoječih lesenih delov fasade in ostrešja (leseni napušč ali podobno) z predhodnim brušenjem, čiščenjem in dvakratnim opleskom z zaščitno barvo. |  300,00  |  m2  |   |   |
| 7. | Slikopleskarska obdelava sten in stropov z dvakratnim barvanjem sten - primer Lateks. |  150,00  |  m2  |   |   |
| 8. | Pleskanje obstoječih železnih konstrukcij ( vrata, žaluzije, konzole, podesti), priprava površine s peskanjem, osnovna barva in premaz z zaščitno barvo. |  800,00  |  m2  |   |   |
| 9. | Izdelava protiprašnega premaza betonskih tlakov in sten z predhodnim čiščenjem površin. |  2.500,00  |  m2  |   |   |
| 10. | Izdelava epoksi samorazlivnega tlaka z dodatkom kremenčevega peska vključno z predhodnim brušenjem obstoječih tal ter eventuelno lokalno sanacijo poškodb z epoksi malto v oceni do 10% izdelane površine. |  300,00  |  m2  |   |   |
|    **Skupaj v EUR brez DDV** |   |

**Izpolniti še na naslednji strani!**

**V enotni ceni posameznih del so zajeta tudi vsa pomožna in pripravljalna dela, in sicer:**

**-** ureditev gradbišča skladno z elaboratom varstva pri delu (gradbiščna ograja, opozorilne table, zaščitni in lovilni odri,….),

- čiščenje, deponiranje, sortiranje in odvoz gradbenih odpadkov in odvečnih raščenih materialov na uradno deponijo s plačili vseh taks in pristojbin ter predložitev investitorju evidenčni list o sledljivosti deponiranja,

- organiziranje dela v fazah v območju, kjer energetskih naprav ni mogoče v celoti izklopiti,

- v fazi izvedbe del izvedba ustrezne zaščite in varovanja naprav z lesenimi oblogami oziroma skladno z navodili varnostnega inženirja.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(žig in podpis)

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-1)