**PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)[[1]](#footnote-1)7**

**2. sklop - KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Opis postavke - NN dela** | **Količina**  |  **Cena/enoto**  | **Skupaj**  |
| 250102 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča  | 6 |   |   |
| 250103 | Sestava in postavitev N-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 5 |   |   |
| 250104 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku, komplet z montažo obešanja za SKS z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 6 |   |   |
| 250105 | Sestava in postavitev A-droga v betonskem podstavku na stojno mesto, komplet z montažo obešanja za SKS | 5 |   |   |
| 250106 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto, K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z objemkami za SKS | 5 |   |   |
| 250107 | Razvlek betonskega drogovnika z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m | 5 |   |   |
| 250108 | Montaža strešne konzole | 3 |   |   |
| 250109 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x35 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 600 |   |   |
| 250110 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/O-A, 3x70 mm2 +71,5 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 1000 |   |   |
| 250111 | Montaža samonosnega kabla SKS XOO/A, 4x16 mm2 (razvlačenje, nošenje na drog, napenjanje) | 200 |   |   |
| 250112 | Montaža zatezne sponke za SKS | 20 |   |   |
| 250113 | Montaža obešanja SKS na obstoječem drogu | 15 |   |   |
| 250114 | Priklop hišnega priključka iz SKS-a ali odcepa z SKS-a  | 25 |   |   |
| 250115 | Montaža prenapetostnih odvodnikov na SKS ali v PMO komplet z ozemljitvami | 10 |   |   |
| 250116 | Montaža SKS po TP oziroma po drogu in priklop v NNR omaro | 10 |   |   |
| 250117 | Montaža sidra kompletno s temeljem | 7 |   |   |
| 250323 | Montaža opore za N drog, komplet | 7 |   |   |
| 250118 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII in dodatnimi gradbenimi deli | 5 |   |   |
| 250119 | Sestava in postavitev N-droga v obstoječi betonski podstavek U VII | 5 |   |   |
| 250324 | Podvezava obstoječega N droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 10 |   |   |
| 250325 | Podvezava obstoječega A droga, komplet, vključno s pripadajočimi gradbenimi deli | 4 |   |   |
| 250120 | Demontaža N-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 40 |   |   |
| 250121 | Demontaža N-droga, komplet, vključno z betonskim podstavkom, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 40 |   |   |
| 250122 | Demontaža sidra za N-drog | 10 |   |   |
| 250123 | Demontaža A-droga, komplet z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 15 |   |   |
| 250124 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskim podstavkom, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 7 |   |   |
| 250125 | Demontaža betonskega droga, komplet, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 12 |   |   |
| 250126 | Demontaža konzole z izolatorji na drogu | 10 |   |   |
| 250127 | Rezanje, skrajšanje ali demontaža konzole | 40 |   |   |
| 250128 | Demontaža tokovodnika Al-Fe oziroma Cu do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje, povijanje in prevoz v skladišče EG) | 1000 |   |   |
| 250129 | Demontaža samonosnega kabla SKS XOO/0-A do 70 mm2 in prevoz v skladišče EG | 3500 |   |   |
| 250130 | Demontaža NN kabla po drogu | 30 |   |   |
| 250131 | Demontaža opornice z izolatorjem | 10 |   |   |
| 250132 | Demontaža svetilke JR | 25 |   |   |
| 250133 | Demontaža priključne omarice z droga (komplet) | 5 |   |   |
| 250134 | Demontaža strešnega stojala | 15 |   |   |
| 250135 | Demontaža strešnega stojala s sidrom | 5 |   |   |
| 250136 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 10 |   |   |
| 250137 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelski kanal | 2000 |   |   |
| 250138 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelski kanal | 3500 |   |   |
| 250139 | Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelski kanal | 5500 |   |   |
| 250141 | Polaganje NN kablov 240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 4000 |   |   |
| 250142 | Polaganje NN kablov 150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 5500 |   |   |
| 250143 | Polaganje NN kablov do vključno 70 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 5500 |   |   |
| 103093 | Izvlek NN kablov iz obstoječe kabelske kanalizacije ali kinete (velja za dolžine daljše od 25 m na kabel) | 300 |   |   |
| 250145 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 240 mm2 | 60 |   |   |
| 250146 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 150 mm2 | 80 |   |   |
| 250147 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 70 mm2 | 130 |   |   |
| 250148 | Izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla v PMO ali NNR za NN kabel 4 x 35 mm2 | 120 |   |   |
| 250149 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 150 mm2 do 4 x 240 mm2 | 20 |   |   |
| 250150 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 70 mm2 | 25 |   |   |
| 250151 | Montaža kabla po drogu vključno s PVC ali AL zaščito ter izdelava kabelskega končnika vključno s pripravo in rezanjem kabla na dolžino, s kabelskim zaključkom (vime) in priklop kabla na vodnike za NN kabel 4 x 35 mm2 | 20 |   |   |
| 250326 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 16 do 50 mm2  | 50 |   |   |
| 250327 | Rezanje kabla in izdelava NN kabelske spojke za kable od 70 do 240 mm2  | 70 |   |   |
| 250328 | Rezanje in zatesnitev NN kabla s toploskrčnim čepom | 100 |   |   |
| 250155 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 2 (tipizacija EG) | 10 |   |   |
| 250156 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 3 (tipizacija EG) | 80 |   |   |
| 250157 | Montaža opreme v kabelsko omarico PMO 4 (tipizacija EG) | 70 |   |   |
| 250158 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za 2 merilni mesti ali manj | 120 |   |   |
| 250159 | Postavitev in montaža opreme v PS-PMO za več kot 2 merilni mesti  | 40 |   |   |
| 250160 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (do vključno 5 stikalnih letev) | 30 |   |   |
| 250161 | Postavitev in montaža opreme v kabelsko omarico PS-RO (nad 5 stikalnih letev) | 40 |   |   |
| 250162 | Postavitev prazne ali že opremljene kabelske omarice PS-RO ali PS-PMO | 60 |   |   |
| 250163\* | Izdelava notranjega priključka od PMO na fasadi do notranjega R-G (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtanje betonske plošče, polaganje cevi, dobava in vlečenje PF žice do 10 Cu mm2 in izdelava prevezav in beljenje), v povprečni dolžini 10 m | 90 |   |   |
| 104133\* | Izdelava notranjega priključka od PS-PMO do notranjega R-G (izklesovanje zidu, zazidava zidu, vrtanje betonske plošče, polaganje+C92 cevi, polaganja NN kabla Cu do 5x16 mm2 in izdelava prevezav in beljenje), v skupni povprečni dolžini 20m | 220 |   |   |
| 250165 | Izdelava povezave med PS-MO in PS-RO | 30 |   |   |
| 250166 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami  | 60 |   |   |
| 250167 | Demontaža števca vključno z morebitnimi potrebnimi prevezavami iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO  | 200 |   |   |
| 250168 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca in prestavitev v PMO | 20 |   |   |
| 250169 | Demontaža stikalne ure iz obstoječega notranjega razdelilca (brez prestavitve) | 20 |   |   |
| 250170 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 20 |   |   |
| 102383 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in vzidava ter montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 30 |   |   |
| 102384 | Demontaža obstoječe vzidane priključno merilne omarice in montaža nove PMO3 ali PMO4 (tipizacija EG) brez gradbenih del | 10 |   |   |
| 102385 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO3 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 30 |   |   |
| 102386 | Dolbljenje odprtine za omarico in rege za dovodne cevi iz tal v betonskem ali kamnitem zidu, vzidava in montaža kabelske omarice PMO4 (tipizacija EG) in cevi, vključno z vsemi zaključnimi gradbenimi deli | 30 |   |   |
| 102387 | Dolbljenje rege dimenzij 0,15×0,15 m v opečnem zidu, dobava in vzidava PVC cevi Æ 75 mm z uvodom v omarico in popravilo fasade | 60 |   |   |
| 250329 | Demontaža obstoječe prostostoječe omarice (PS-PMO ali PS-RO), z vso pripadajočo opremo, vključno s potrebnimi gradbenimi deli  | 10 |   |   |
| 250171 | Demontaža opreme iz obstoječe PMO komplet | 60 |   |   |
| 250175 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 20 |   |   |
| 250176 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG brez predelave MM | 20 |   |   |
| 250177 | Zamenjava trifaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 20 |   |   |
| 250178 | Zamenjava enofaznega števca z AMI števcem po tipizaciji EG s predelavo MM | 20 |   |   |
| 250179 | Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik s križno sponko | 150 |   |   |
| 250180 | Odklop in izvlačenje obstoječega kabla iz omarice | 150 |   |   |
| 250181 | Uvod in pritrditev kabla v omarici | 400 |   |   |
| 250182 | Uvod kabla v TP in pritrditev | 150 |   |   |
| 250183 | Označbe odcepov NNK vključno z napisno ploščico (montaža napisov) | 500 |   |   |
| 250184 | Dodatna izvrtina za namestitev ključavnice | 10 |   |   |
| 250185 | Dogovarjanje z lastniki o poteku priključka od števca do notranjega razdelilca (pri kablitvi NNO) - prizna se 1 kom na odjemno mesto (števec) | 100 |   |   |
| 250186 | Režijska ura za KV delavca | 150 |   |   |
| 250330 | Izdelava geodetskega posnetka z obdelavo podatkov: posnetek kabelskega voda, izris geodetskih podlog po zahtevah naročnika, oddaja elaborata v elektronski obliki | 1000 |   |   |
| 103094 | Montaža uvodnic in/ali tesnil v uvodnico na TP | 30 |   |   |
| 250331 | Črpanje vode s potopno črpalko | 50 |   |   |
|   |   |   |   |   |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |
| **Šifra** | **Opis postavke - SN dela** | **Količina**  |  **Cena/enoto**  | **Skupaj** |
| 250187 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250288 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250189 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 12 |   |   |
| 250190 | Sestava in postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250191 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250192 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo VHD izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250193 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250194 | Sestava in ročna postavitev N-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250195 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250196 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250197 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 6 |   |   |
| 250198 | Sestava in postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250199 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 3 |   |   |
| 250200 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev VHD na konzole (tipizacija EG) | 3 |   |   |
| 250201 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 3 |   |   |
| 250202 | Sestava in ročna postavitev KA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 3 |   |   |
| 250203 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 5 |   |   |
| 250204 | Sestava in postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 3 |   |   |
| 250205 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 3 |   |   |
| 250206 | Sestava in ročna postavitev RA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet s sestavo in montažo kompozitnih in VHD izolatorjev na konzolo (tipizacija EG) | 3 |   |   |
| 250207 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča (tipizacija EG) | 3 |   |   |
| 250208 | Sestava in postavitev ONA-droga na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, kompletno z montažo kompozitnih izolatorjev na konzole (tipizacija EG) | 3 |   |   |
| 250209 | Sestava in postavitev N-droga(stikalo) na stojno mesto, višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji ter povezava ozemljil po drogu | 3 |   |   |
| 250210 | Sestava in postavitev betonskega droga na stojno mesto, komplet z montažo ločilnega stikala s pogonom in kompozitnimi izolatorji v pripravljen temelj ter povezava ozemljila na drog | 3 |   |   |
| 250211 | Montaža vertikalnega ločilnega stikala na obstoječi drog kompletno s pogonom in ozemljitvami po drogu ter povezavo na DV | 3 |   |   |
| 250212 | Demontaža ločilnega stikala kompletno s pogonom in ozemljitvami  | 3 |   |   |
| 250213 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 200m do 500m, 1 vodnik) | 3500 |   |   |
| 250214 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja s tokovodnikom (Al-Fe ali PAS 70 mm2) komplet z nošenjem na drog in privezovanje oziroma montažo na izolator (za 1 polje od 500 m do 1000m, 1 vodnik) | 2000 |   |   |
| 250215 | Montaža prenapetostnih rogljičev, komplet z izvedbo povezave konzol s pocinkanim valjancem | 10 |   |   |
| 250216 | Montaža opozorilne tablice, komplet s tablico oštevilčenja in letnico droga | 50 |   |   |
| 250217 | Montaža nihajne sponke SVS komplet z vložkom, na obstoječe izolatorje na drogu | 15 |   |   |
| 250218 | Montaža kompozitnega izolatorja, komplet s tokovno vezjo | 30 |   |   |
| 250219 | Montaža odvodnikov prenapetosti, komplet z povezavo na ozemljitev | 15 |   |   |
| 250220 | Pritrditev tokovodnika z pritrdilno žico LT 35 ali LT 70 garnitura | 3 |   |   |
| 250221 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 50 |   |   |
| 250222 | Demontaža N-droga, komplet z vso opremo, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 120 |   |   |
| 250223 | Demontaža sidra za N-drog | 10 |   |   |
| 250224 | Demontaža A-droga, komplet z vso opremo, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 10 |   |   |
| 250225 | Demontaža A-droga, komplet, vključno z betonskimi kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 25 |   |   |
| 250226 | Demontaža betonskega droga, komplet z vso opremo, vključno s temeljem, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | 10 |   |   |
| 250227 | Demontaža tokovodnika Al-Fe do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje in povijanje vodnika v kolobar) in prevoz v skladišče EG | 22000 |   |   |
| 250228 | Demontaža izolatorja VHD na stoječem drogu in prevoz na deponijo | 30 |   |   |
| 250229 | Odvezovanje in ponovno privezovanje vodnika na drog | 30 |   |   |
| 250230 | Demontaža konzol na obstoječem drogu in prevoz na deponijo | 20 |   |   |
| 250231 | Demontaža verige kapastih izolatorjev in prevoz na deponijo | 15 |   |   |
| 250232 | Demontaža odvodnikov prenapetosti in prevoz na deponijo | 15 |   |   |
| 250233 | Demontaža ozemljitve po drogu in povezava na novo ozemljitev | 15 |   |   |
| 250234 | Demontaža obešanja za SKS na obstoječem DV drogu | 20 |   |   |
| 250332 | Demontaža tokovnih lokov | 20 |   |   |
| 250235 | Demontaža jamborske TP v celoti z vso pripadajočo opremo in prevozom na skladišče EG oz. deponijo | 5 |   |   |
| 250236 | Demontaža TR in prevoz v skladišče EG | 5 |   |   |
| 250237 | Demontaža NNR omare iz jamborske TP kompletno s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 5 |   |   |
| 250238 | Demontaža kovinske konstrukcije jamborske TP v kompletu s prevozom na deponijo | 5 |   |   |
| 250239 | Razvlek drogov z vitlo na nedostopna mesta do razdalje 50 m | 30 |   |   |
| 250240 | Razvlek para betonskih klešč Rz 2000 z vitlo na nedostopna mesta za podvezovanje obstoječega droga do razdalje 50 m  | 30 |   |   |
| 250241 | Izdelava tokovnih lokov (bigelnov) | 20 |   |   |
| 250242 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 |   |   |
| 250243 | Postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel | 5 |   |   |
| 250244 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 5 |   |   |
| 250245 | Ročna postavitev N-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel | 5 |   |   |
| 250246 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 2 |   |   |
| 250247 | Sestava in postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel | 2 |   |   |
| 250248 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel, z vsemi gradbenimi deli v 3-4 kategoriji zemljišča | 2 |   |   |
| 250249 | Sestava in ročna postavitev A-droga (finski bor) komplet z montažo obešanja za univezalni SN kabel | 2 |   |   |
| 250250 | Postavitev betonskega droga na stojno mesto K, Z, N-9 (9-12 m) v pripravljeni temelj, komplet z obešanjem za univezalni SN kabel  | 3 |   |   |
| 250251 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 95 mm2, komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 500 |   |   |
| 250252 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom1x3x 95 mm2,komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 300 |   |   |
| 250253 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 70 mm2,komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje do 500 m, 1 kabel) | 500 |   |   |
| 250254 | Razvlačenje in napenjanje zateznega polja z univezalnim SN kablom 1x3x 70 mm2,komplet z nošenjem na drog in montažo v nosilno sponko (za 1 polje od 500 m do 1000 m, 1 kabel) | 300 |   |   |
| 250255 | Demontaža konzol na obstoječem A drogu | 10 |   |   |
| 250256 | Montaža konzol na obstoječi N drog (tipizacija EG) | 20 |   |   |
| 250257 | Montaža konzol na obstoječi A drog (tipizacija EG) | 10 |   |   |
| 250258 | Montaža VHD izolatorjev na obstoječi drog | 20 |   |   |
| 250259 | Montaža kompozitnih izolatorjev na obstoječi drog | 21 |   |   |
| 250261 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 oz. 240 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 3000 |   |   |
| 250263 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelski jarek, polaganje v trikot | 200 |   |   |
| 250265 | Polaganje SN kablov 3x1x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 1200 |   |   |
| 250267 | Polaganje SN kablov 3x1x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 4200 |   |   |
| 250269 | Polaganje SN kablov do vključno 3x1x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo (trije kabli v eno cev) | 200 |   |   |
| 250270 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 240 mm2) | 6 |   |   |
| 250271 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 6 |   |   |
| 250272 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 6 |   |   |
| 250273 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 150 mm2) | 6 |   |   |
| 250274 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (enožilni kabel; 70 mm2) | 6 |   |   |
| 250275 | Izdelava kabelske spojke za enožilne kable (od 70-150 mm2) | 6 |   |   |
| 250276 | Priklop enožilnih kablov 240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 3 |   |   |
| 250277 | Priklop enožilnih kablov 150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 3 |   |   |
| 250278 | Priklop enožilnih kablov 70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 3 |   |   |
| 250279 | Montaža enožilnih kablov 150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 6 |   |   |
| 250280 | Montaža enožilnih kablov 70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 3 |   |   |
| 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelski kanal  | 3200 |   |   |
| 250284 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelski kanal  | 1600 |   |   |
| 250286 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno 1x3x70 mm2 v kabelski kanal | 200 |   |   |
| 250288 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo  | 1200 |   |   |
| 250290 | Polaganje SN trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo  | 1100 |   |   |
| 250292 | Polaganje SN trižilnega kabla do vključno1x3x70 mm2 v kabelsko kanalizacijo  | 200 |   |   |
| 250333 | Polaganje SN kabla po kabelskih kinetah ali kabelskih policah s pritrditvijo (trižilni ali 3 x enožilni) | 200 |   |   |
| 250293 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 2 |   |   |
| 250294 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 2 |   |   |
| 250295 | Izdelava kabelske glave za notranjo montažo (trižilni kabel 1x3x70 mm2) | 2 |   |   |
| 250296 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x240 mm2) | 2 |   |   |
| 250340 | Izdelava kabelske glave za zunanjo montažo (trižilni kabel 1x3x150 mm2) | 2 |   |   |
| 250297 | Izdelava kabelske spojke za trižilni kabel (od 70 do 240 mm2) | 2 |   |   |
| 250298 | Priklop trižilnega kabla 1x3x240 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 2 |   |   |
| 250299 | Priklop trižilnega kabla 1x3x150 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 2 |   |   |
| 250300 | Priklop trižilnega kabla 1x3x70 mm2 v SF6 blok vključno z montažo kotnega adapterja | 2 |   |   |
| 250301 | Montaža trižilnega kabla 1x3x150 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 2 |   |   |
| 250302 | Montaža trižilnega kabla 1x3x70 mm2 po drogu in priklop na odvodnike prenapetosti ali stikalo | 2 |   |   |
| 250334 | Izvlek obstoječega SN kabla (tri žile ali trižilni kabel) iz TP | 5 |   |   |
| 250341 | Uvod kabla v TP  | 10 |   |   |
| 250335 | Izvlek oziroma demontaža SN kabla iz kabelske kanalizacije ali kinete | 1000 |   |   |
| 250336 | Demontaža SN univerzalnega kabla v nadzemni izvedbi (demontiranje iz sponk, spuščanje in povijanje kabla na kabelski boben) in prevoz v skladišče EG | 500 |   |   |
| 250337 | Montaža DVS na drog z vsemi pripadajočimi povezavami in deli | 2 |   |   |
| 250338 | Demontaža DVS, komplet s prevozom na deponijo ali v skladišče EG | 3 |   |   |
| 250339 | Montaža ozemljitvene preproge (mreža 60x60 cm) s povezavami na ozemljitve | 5 |   |   |
| 250303 | Zamenjava obstoječe SN opreme v TP s postavitvijo in montažo novega SN bloka (max. 4 celice) z izvedbo vseh pripadajočih del, vključno z demontažo obstoječe opreme in z odvozom na deponijo ali v skladišče EG | 1 |   |   |
| 250304 | Dostava in montaža TP komplet: SN blok, NNR, TR, montaža SN in NN kabelskih povezav med elementi postroja vključno z izdelavo končnikov, izdelava instalacij v TP, montaža ozemljitev z galvanskimi povezavami in povezavami na obročno ozemljilo ter ostale opreme (tepihi, tablice, označbe…) | 1 |   |   |
| 250305 | Rezanje in zatesnitev SN kabla s toploskrčnim čepom | 200 |   |   |
| 250306 | Režijska ura za KV delavca | 100 |   |   |
|   |   |   |   |   |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo vse storitve v celoti izvajali v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Podpis: |

1. 7 Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-1)