**PONUDBA**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **M1 = Dobava SN trižilnih kablov v EUR brez DDV** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |
| **M2 = Odstranljivost polprevodne plasti izolacije vodnika - žice[[2]](#footnote-2)** | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 :  DA NE  b) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : DA NE |
| **M3 = Izvedba zaslona z bakrenimi žicami**4 | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 :  DA NE  b) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : DA NE |
| **M4 = Debelina zunanjega plašča**4 | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  b) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| **M5 = Masa kabla**4 | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg/m  b) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg/m |
| **M6 = Radij krivljenja**4 | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm  b) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Kraj in datum: | Ponudnik:  Podpis: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PONUDBENI PREDRAČUN[[3]](#footnote-3)**  **SN TRIŽILNI KABLI**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Zap. št.** | **SN trižilni kabel** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Teža Al v kablu**  **kg/m**  **(WAl)** | **Teža Cu v kablu**  **kg/m**  **(WCu)** | **Cena/enoto v EUR brez DDV**  **(CE)** | **Skupaj v EUR brez DDV** | | 1. | TRIŽILNI KABEL 3 x 150/25/35Al mm2 12/20 (24) kV | 30.000 | m |  |  |  |  | | 2. | TRIŽILNI KABEL 3 x 240/35/50 Al mm2 12/20 (24) kV | 15.000 | m |  |  |  |  | |  | **SKUPAJ v EUR brez DDV:** | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | | Kraj in datum: | Ponudnik: | |  | Podpis: | |  |

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Naročnik bo izpolnjevanje merila preveril v ponudbeni dokumentaciji (vpisani zahtevani podatki v tabeli Tehničnih specifikacij za SN trižilne kable (V. poglavje Tehnične specifikacije)) ter priloženi verodostojno tehnični dokumentaciji proizvajalca. Podatki o izpolnjevanju merila morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da bo naročnik ugotovil, da obstaja razlika med podatki, vpisanimi v tem obrazcu, in podatki, vpisani v tabeli tehničnih specifikacij in/ali priloženi tehnični dokumentaciji, bo upošteval podatke iz priložene tehnične dokumentacije. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-3)