**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dobava in polaganje SN trižilnih kablov v EUR brez DDV (Skupaj A + B)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |
| **Lahko snemljiva polprevodna plast izolacije vodnika-žile (brez specialnega orodja)** | DA NE | \* |
| **Izvedba zaslona kabla z bakrenimi žicami** | DA NE | \* |
| **Debelina zunanjega plašča kabla 3x150 mm2** | \_\_\_\_\_\_\_ mm | \* |

\* navesti, iz katerega dokumenta v ponudbi je podatek razviden

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do datuma navedenega v 5. točki dokumentacije)  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**A) SN TRIŽILNI 20 kV KABLI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **SN trižilni kabel** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | Trižilni kabel 3 x 25/25 mm2 12/20 (24) kV | 3.250 | m |   |   |
| 2. | Trižilni kabel 3 x 150/35 mm2 12/20 (24) kV | 65.000 | m |   |   |
| 3. | Trižilni kabel 3 x 240/50 mm2 12/20 (24) kV | 16.250 | m |   |   |
|  |  |  |  | **SKUPAJ:** |  |

**B) STROJNO POLAGANJE SN 20 kV TRIŽILNIH KABLOV**

| **Zap. št.** | **Artikel** | **Zahtevne trase kablovoda\*** | **Dolžina trase polaganja (m)** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 102544 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x25 mm2 v kabelski kanal | 400 |  |  |
| 2. | 102545 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x150 mm2 v kabelski kanal | 2.500 |  |  |
| 3. | 102546 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x240 mm2 v kabelski kanal | 2.000 |  |  |
| 4. | 102547 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x25 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 400 |  |  |
| 5. | 102548 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 2.000 |  |  |
| 6. | 102549 | Polaganje SN trižilnega kabla 3x240 mm2 v kabelsko kanalizacijo | 2.000 |  |  |
|  | **SKUPAJ:** |  |

\*Zahtevna trasa kablovoda je trasa, na kateri se mora obvezno izvesti strojno polaganje SN trižilnih kablov z možnostjo uporabe pomožne strojne naprave (izvajalec mora uporabiti min. 3,5 t vitel z možnostjo uporabe medsebojno sinhroniziranih pomožnih vlečnih potisnih naprav). Zahtevna trasa kablovoda ima brežine, zavoje ter podboje, polaganje kablov pa se izvaja prosto v jarek ali z vleko kabla v kabelsko kanalizacijo.

|  |  |
| --- | --- |
| **A) SN TRIŽILNI 20 kV KABLI** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **B) STROJNO POLAGANJE SN TRIŽILNIH 20 kV KABLOV** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |
| **Skupaj A + B v EUR brez DDV** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-2)