# V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" v vsako vrstico vpisati podatke tehničnih lastnostih opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano". Če vsi podatki ne bodo vpisani, bo naročnik tako ponudbo označil za nedopustno.

**SKLOP 1:**

**1 kos MULTIFUNKCIJSKI TISKALNIK A4 LASERSKI**

Ponujeno: proizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Zahtevano** | **Ponujeno** |
|  | mrežni laserski tiskalnik in kopirni stroj, barvni skener |  |
|  | vsaj 4,3", zaslon, občutljiv na dotik |  |
|  | Dual scan podajalni pokrov za 50 originalov |  |
|  | 26 izpisov/min A4 čb in barvno |  |
|  | 250 listna papirna kaseta in ročni podajalec za 50 listov |  |
|  | USB 2.0, USB Host, 10/100/1000 mrežni priklop, Wi-Fi 802,11 b/g/n |  |
|  | 512 MB spomina |  |
|  | kopiranje: elektronsko sortiranje |  |
|  | Zoom: 25-400% po 1% |  |
|  | Tiskanje naj omogoča: AirPrint, Encrypted PDF Direct Print, itd. |  |
|  | skeniranje: scan to mail/ FTP/ SMB/ USB/ Network TWAIN/ WSD |  |
|  | obojestransko skeniranje v enem prehodu |  |
|  | možnost tiskanja 1200x1200 dpi. |  |
|  | Garancija: 3 leta |  |

**15 kos Monitor**

Ponujeno: proizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Zap. št.** | **Zahtevano** | **Ponujeno** |
| --- | --- | --- |
|  | zaslon (27'') IPS z LED osvetlitvijo |  |
|  | ločljivost: 2560 x 1440 @ 60 Hz (16:9) |  |
|  | svetlost: 350 cd/m2 |  |
|  | velikost točke: do 0,234 mm |  |
|  | odzivni čas: 5 m/s |  |
|  | priklop: 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, USB-C |  |
|  | vrata:  |  |
|  | * 2 priključka USB 3.0
 |  |
|  | * 1 priključek USB Type-C™ (za prenos v smeri navzgor in napajanje do 15 W)
 |  |
|  | priloženi kabli: HDMI, DisplayPort, USB 3.1 C - A, napajalni |  |
|  | kontrast: 1000:1 statični, dinamični: 5,000.000:1 |  |
|  | VESA: DA (4 x 100 mm) |  |
|  | nastavljiv po višini: DA (do 150 mm) |  |
|  | vidni kot: 178°/178° horizontalno/vertikalno |  |
|  | nagib: -5° do + 23° |  |
|  | vodoravni zasuk: +/- 45° |  |
|  | vrtenje zaslona: 90° |  |
|  | zvočniki: NE |  |
|  | napajalnik: vgrajen |  |
|  | poraba ne več kot 75 W |  |
|  | okoljski certifikat: Energy star 7.0, TCO Edge |  |
|  | garancija: 3 leta  |  |

**SKLOP 2:**

**1 kos interaktivni zaslon 75'' Pro Series E-CAP (npr. Clevertouch 75'' Pro Series E-CAP ali enakovreden), vključno z montažo:**

Ponujeno: proizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Zap. št.** | **Zahtevano** | **Ponujeno** |
| --- | --- | --- |
|  | Vrsta zaslona: LCD interaktivni zaslon |  |
|  | Diagonala zaslona: 75'' |  |
|  | Ločljivost 4K Ultra HD |  |
|  | Svetilnost min. 350 cd/m2 |  |
|  | Senzor dotika: IR in EMR s podporo za aktivna pisala, zaznavanje 20 točk dotika |  |
|  | Vgrajeni zvočniki min. 2x12 W |  |
|  | Kontrastno razmerje min. 4000:1 |  |
|  | Teža max. 70 kg |  |
|  | Poraba max. 300 W med delovanjem in manj kot 0,5 W v mirovanju (EU energijski razred A) |  |
|  | Priloženi vsaj 2 aktivni EMR pisali |  |
|  | Polička za magnetno pritrditev pisal in senzorjem NFC |  |
|  | Garancijska doba 5 let |  |
|  | Vgrajen računalnik z OS min. 6.0.1 4GB RAM-a in 16GB disk, možnost nadgrajevanja OS preko spleta |  |
|  | Vgrajen PC z Windows 10 Pro, Intel i7 (min. 6. generacije), 8 GB RAM, 256 GB SSD, z licenco |  |
|  | Prednameščene aplikacije za Whiteboard, aplikacije za odpiranje najpogostejših tipov datotek (jpg, mp3, mp4, pdf, office…) ter sistem za anotacije preko katerekoli prikazane vsebine. |  |
|  | Sistem za prepoznavo različnih profilov uporabnikov in dostopa do personaliziranih nastavitev ter datotek s pomočjo kode PIN ali NFC identifikacije |  |
|  | Sistem za enostavno deljenje zapisanih anotacij preko QR kode, e-maila ali neposrednega pošiljanja v oblak s podporo za Google Drive in One Drive |  |
|  | Vgrajen sistem za brezžično povezavo (zrcaljenje) s pametnimi napravami, pri čemer je omogočeno upravljanje povezane pametne naprave z OS Windows neposredno iz interaktivnega zaslona. |  |
|  | Vgrajen sistem za digitalno sporočanje z upravljanjem preko oblaka in min. 100 MB uporabniškega prostora z možnostjo povečanja prostora na strežniku. |  |
|  | Sistem za centralizirano upravljanje poljubnega števila interaktivnih zaslonov, pri čemer je administratorju na voljo pridobivanje diagnostičnih podatkov, upravljanje nastavitev, nameščanje datotek ali aplikacij, nudenje pomoči na daljavo, pošiljanje sporočil na zaslon, nastavljanje varnostne politike, vključno z možnostjo zaklepa naprave na daljavo in brisanjem podatkov. |  |

**1 kos mobilno stojalo (npr. Clevertouch SCETAV 3535 ali enakovreden), vključno z montažo:**

Ponujeno: proizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Zahtevano** | **Ponujeno** |
|  | Srebrn aluminijast okvir RAL 9006 |  |
|  | Maksimalna obremenitev 150 kg |  |
|  | Daljinsko upravljan motoriziran vertikalni pomik višine 70 cm |  |
|  | V najnižji poziciji stojala je središče zaslona visoko 93 cm |  |
|  | V maksimalni poziciji stojala je središče zaslona visoko 163 cm |  |
|  | Možnost dodajanja praktičnih stranskih ali sprednjih polic (opcijsko) |  |
|  | Priložena polica za namestitev videokonferenčne kamere nad zaslon |  |
|  | Garancijska doba 5 let |  |

**2 kos videokonferenčna kamera (npr: Logitech MeetUp ali enakovreden), vključno z montažo:**

Ponujeno: proizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Zap. št.** | **Zahtevano** | **Ponujeno** |
| --- | --- | --- |
|  | Široko vidno polje 120° |  |
|  | 5-kratni zoom v Full HD ločljivosti |  |
|  | Ločljivost: |  |
|  | - 4K Ultra HD zajem videa pri 30 sličicah na sekundo (do 3840 x 2160 px) (priklop preko USB 3.0) |  |
|  | - 1080 p Full HD zajem videa pri 30 sličicah na sekundo (do 1920 x 1080 px) |  |
|  | - 720 p HD zajem videa pri 30 sličicah na sekundo (do 1280 x 720 px) |  |
|  | Motorček za sledenje in nagib kamere |  |
|  | 3 položaji za postavitev kamere |  |
|  | RF daljinski upravljalec |  |
|  | 3 mikrofoni, možnost razširitve |  |
|  | Omogoča Bluetooth brezžično povezavo |  |
|  | Doseg vgrajenih mikrofonov vsaj do 3,5 m |  |
|  | USB priklop (5 m kabel) |  |
|  | Preprosta namestitev |  |
|  | Kompatibilnost z aplikacijami: Skype® for Business in Cisco Jabber, integracija z BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo in Zoom |  |
|  | Namizni in stenski nosilec za montažo |  |
|  | Reža za varnostno ključavnico Kensington |  |
|  | Garancijska doba 2 leti |  |

**1 kos interaktivni zaslon 86'' Pro Series E-CAP (npr. Clevertouch 86'' Pro Series E-CAP ali enakovreden), vključno z montažo:**

Ponujeno: proizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Zap. št.** | **Zahtevano** | **Ponujeno** |
| --- | --- | --- |
|  | Vrsta zaslona: LCD interaktivni zaslon |  |
|  | Diagonala zaslona: 86'' |  |
|  | Ločljivost 4K Ultra HD |  |
|  | Svetilnost min. 350 cd/m2 |  |
|  | Senzor dotika: IR in EMR s podporo za aktivna pisala, zaznavanje 20 točk dotika |  |
|  | Vgrajeni zvočniki min. 2x12W |  |
|  | Kontrastno razmerje min. 4000:1 |  |
|  | Teža max. 84 kg |  |
|  | Poraba max. 400 W med delovanjem in manj kot 0,5 W v mirovanju (EU energijski razred A) |  |
|  | Priloženi vsaj 2 aktivni EMR pisali |  |
|  | Polička za magnetno pritrditev pisal in senzorjem NFC |  |
|  | Garancijska doba 5 let |  |
|  | Vgrajen računalnik z OS min. 6.0.1 4GB RAM-a in 16 GB disk, možnost nadgrajevanja OS preko spleta. |  |
|  | Vgrajen PC z Windows 10 Pro, Intel i7 (min. 6. generacije), 8 GB RAM, 256 GB SSD, z licenco |  |
|  | Prednameščene aplikacije za Whiteboard, aplikacije za odpiranje najpogostejših tipov datotek (jpg, mp3, mp4, pdf, office…) ter sistem za anotacije preko katerekoli prikazane vsebine. |  |
|  | Sistem za prepoznavo različnih profilov uporabnikov in dostopa do personaliziranih nastavitev ter datotek s pomočjo kode PIN ali NFC identifikacije |  |
|  | Sistem za enostavno deljenje zapisanih anotacij preko QR kode, e-maila ali neposrednega pošiljanja v oblak s podporo za Google Drive in One Drive |  |
|  | Vgrajen sistem za brezžično povezavo (zrcaljenje) s pametnimi napravami, pri čemer je omogočeno upravljanje povezane pametne naprave z OS Windows neposredno iz interaktivnega zaslona |  |
|  | Vgrajen sistem za digitalno sporočanje z upravljanjem preko oblaka in min. 100 MB uporabniškega prostora z možnostjo povečanja prostora na strežniku |  |
|  | Sistem za centralizirano upravljanje poljubnega števila interaktivnih zaslonov, pri čemer je administratorju na voljo pridobivanje diagnostičnih podatkov, upravljanje nastavitev, nameščanje datotek ali aplikacij, nudenje pomoči na daljavo, pošiljanje sporočil na zaslon, nastavljanje varnostne politike, vključno z možnostjo zaklepa naprave na daljavo in brisanjem podatkov |  |
|  | Stenski nosilec za interaktivni zaslon z nosilnostjo vsaj 100 kg |  |
|  | Stenski nosilec za konferenčno kamero (namestitev neposredno nad interaktivni zaslon) |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek:

 Žig in podpis: