**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **M1 = Dobava SN trižilnih kablov v EUR brez DDV** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR |
| **M2 = Odstranljivost polprevodne plasti izolacije vodnika - žice[[2]](#footnote-2)** | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 :  DA NEb) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : DA NE |
| **M3 = Izvedba zaslona z bakrenimi žicami**3 | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 :  DA NEb) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : DA NE |
| **M4 = Debelina zunanjega plašča**3 | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mmb) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| **M5 = Masa kabla**3 | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg/m b) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg/m  |
| **M6 = Radij krivljenja**3 | a) kabel preseka 3 x 150 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mmb) kabel preseka pri 3 x 240 mm2 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Kraj in datum: | Ponudnik:Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[3]](#footnote-3)**

**SN TRIŽILNI KABLI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **SN trižilni kabel** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Teža Al v kablu****kg/m****(WAl)** | **Teža Cu v kablu****kg/m****(WCu)** | **Cena/enoto v EUR brez DDV****(CE)** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | Trižilni kabel 3 x 150/25/35 Al mm2 12/20 (24) kV | 20.000 | m |   |  |  |   |
| 2. | Trižilni kabel 3 x 240/35/50 Al mm2 12/20 (24) kV | 10.000 | m |   |  |  |   |
|  | **SKUPAJ v EUR brez DDV:** |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsi ponujeni kabli v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Naročnik bo izpolnjevanje merila preveril v ponudbeni dokumentaciji (vpisani zahtevani podatki v tabeli Tehničnih specifikacij za SN trižilne kable (V. poglavje Tehnične specifikacije)) ter priloženi verodostojno tehnični dokumentaciji proizvajalca. Podatki o izpolnjevanju merila morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da bo naročnik ugotovil, da obstaja razlika med podatki, vpisanimi v tem obrazcu, in podatki, vpisani v tabeli tehničnih specifikacij in/ali priloženi tehnični dokumentaciji, bo upošteval podatke iz priložene tehnične dokumentacije. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-3)