**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ponudnik:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvedba krovsko-kleparskih in tesarskih (v EUR brez DDV)** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(najmanj do datuma, določenega v 6. točki dokumentacije)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**KROVSKO-KLEPARSKA IN TESARSKA DELA**

| **oznaka** | **Opis** | **Količina** | **enm** | **Cena/enoto (EUR brez DDV)** | **Skupaj****(EUR brez DDV)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Kompletna izdelava lesene strešne podkonstrukcije z vsem veznim in sidrnim materialom , poraba lesa od 0,025-0,04m3/m2. Enokapna streha zidanih transformatoskih postaj. |  1.800  |  m2  |  |  |
| 02. | Dobava in montaža kosmatih desk širine 13 cm, podkonstrukcija za montažo kritine - alu pločevina enokapna streha. |  1.800  |  m2  |  |  |
| 03. | Pritrditev čelne deske na strešno konstrukcijo, skoblana deska debeline 22 mm. |  120  |  m1  |  |  |
| 04. | Izdelava in montaža strešne kritine iz kovinske strukturirane pločevine, proizvajalec Prefa , položene v pasovih r.š.100 cm, z vsemi zaključki in obrobami. |  1.800  |  m2  |  |  |
| 05. | Izdelava in montaža strešnih mask in obrob iz kovinske strukturirane pločevine , proizvajalec Prefa r.š. 66 cm. |  250  |  m2  |  |  |
| 06. | Izdelava io montaža strešnih mask in obob iz kovinske strukturirane pločevine, proizvajalec Prefa r.š. 30 cm. |  250  |  m2  |  |  |
| 07. | Izdelava in montaža tipskih linijskih snegolovov. |  160  |  m1  |  |  |
| 08. | Izdelava in montaža strešnih žlebov iz alu barvane pločevine r.š. 33 cm. |  200  |  m1  |  |  |
| 09. | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 10cm iz alu barvane pločevine r.š. 33 cm. V m1 upoštevani vsi potrebni elementi ( kotliček, koleno,…) |  200  |  m1  |  |  |
| **Skupaj v EUR brez DDV** |  |

**V enotni ceni posameznih del so zajeta tudi vsa pomožna in pripravljalna dela, in sicer:**

- ureditev gradbišča skladno z elaboratom varstva pri delu (gradbiščna ograja, opozorilne table, zaščitni in lovilni odri,….),

- čiščenje, deponiranje, sortiranje in odvoz gradbenih odpadkov in odvečnih raščenih materialov na uradno deponijo s plačili vseh taks in pristojbin ter predložitev investitorju evidenčni list o sledljivosti deponiranja,

- organiziranje dela v fazah v območju, kjer energetskih naprav ni mogoče v celoti izklopiti,

- v fazi izvedbe del izvedba ustrezne zaščite in varovanja naprav z lesenimi oblogami oziroma skladno z navodili varnostnega inženirja.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(žig in podpis)

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-2)