**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" v vsako vrstico zahteve vpisati podatek o vozilu, ki ga ponuja, tudi če je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

**Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tip: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zahtevano** | **Ponujeno** |
| Vrsta goriva | DIESEL |  |
| Tip menjalnika | 12/12 stopenjski |  |
| Depolucijska norma | Euro 5 |  |
| Število sedišč | 1 |  |
| Pogon vozila | 4-kolesni stalni |  |
| **MOTOR** | |  |
| Prostornina (cm3) | 1800-1900 |  |
| Moč motorja (kW) | 40-45 |  |
| **MENJALNIK** | |  |
| Število stopenj | 12/12 |  |
| **KRMILNI MEHANIZEM** | |  |
| Volan / servo (tip) | hidravlični |  |
| **PLATIŠČA-PNEVMATIKE** | |  |
| Platišča | 18" |  |
| Pnevmatike | traktorske |  |
| **ZAVORE** | |  |
| Mehanske s hidravlično aktivacijo | DA |  |
| **REZERVOAR ZA GORIVO** | |  |
| Prostornina (l) | max 40 |  |
| **MASE (Kg)** | |  |
| Masa praznega vozila (kg) | MAX 1900 |  |
| **OBLIKA INDIMENZIJE** | |  |
| Karoserija | Traktor z kabino |  |
| Dolžina vozila | 3290-3895 mm |  |
| Širina vozila | 1460-1470mm |  |
| **MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA** | |  |
| Platišča 18" | DA |  |
| Zapora prednjega in zadnjega diferenciala | DA |  |
| Hidravlični volan | DA |  |
| Ogrevana kabina | DA |  |
| Vlečna naprava | DA |  |
| Reverzibilna izvedba-obračanje sedeža in volana | DA |  |
| Elektro vklop kardanske gredi in blokada diferenciala | DA |  |
| Kardanska gred 540/750 obr/min | DA |  |
| Vklop kardanske gredi na zadnjem blatniku | DA |  |
| Več lamelna pogonska sklopka v oljni kopeli | DA |  |
| Prednja hidravlika | DA |  |
| Zadnja plavajoča hidravlika z podporo | DA |  |
| Nastavljive zadnje dvižne roke hidravlike | DA |  |
| Klimatska naprava | DA |  |
| Dnevne luči | DA |  |
| Mulčar kladivar širina 160 cm euro L z hidravličnim pomikom in kardanom | DA |  |
| Rotacijska luč | DA |  |
| Rezervoar, poln goriva | DA |  |
| Obvezna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, odsevni jopič) | DA |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |