**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvedba vodenih vrtin in podbojev v EUR brez DDV** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(najmanj do datuma, določenega v 5. točki dokumentacije)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**PODBOJI**

| **Oznaka** | **Opis** | **Količina** | **enm** | **Cena na enoto EUR (brez DDV)** | **Cena skupaj EUR (brez DDV)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101367 | Izdelava podboja s kovinsko cevjo fi273/7,1 mm (za PVC cev 2xfi 110 mm ali 1xfi160 mm v zemljini III./IV.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobavo in montažo zaščitne kovinske cevi, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Dobava in montaža PVC cevi v zaščitno cev ter izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeto v enotni ceni izvede naročnik. | 100,00 | m1 |  |  |
| 101369 | Izdelava podboja s kovinsko cevjo fi323/7,1 mm (za PVC cev 3xfi 110 mm ali 1xfi160 mm v zemljini III./IV.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobavo in montažo zaščitne kovinske cevi, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Dobava in montaža PVC cevi v zaščitno cev ter izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeto v enotni ceni izvede naročnik. | 200,00 | m1 |  |  |
| 101370 | Izdelava podboja s kovinsko cevjo fi406/7,1 mm (za PVC cev 7xfi 110 mm ali 3xfi160 mm v zemljini III./IV.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobavo in montažo zaščitne kovinske cevi, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Dobava in montaža PVC cevi v zaščitno cev ter izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeto v enotni ceni izvede naročnik. | 350,00 | m1 |  |  |
|  | Izdelava podboja s kovinsko cevjo fi508/8 mm (za PVC cev 4xfi160 mm in 2xfi 50 mm v zemljini III./IV.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobavo in montažo zaščitne kovinske cevi, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Dobava in montaža PVC cevi v zaščitno cev ter izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeto v enotni ceni izvede naročnik. | 100,00 | m1 |  |  |
| **SKUPAJ podboji:** | | | | |  |

**VRTANJE V 5. KATEGORIJO ZEMLJINE (PERFORATOR)**

| **Oznaka** | **Opis** | **Količina** | **enm** | **Cena na enoto EUR (brez DDV)** | **Cena skupaj EUR (brez DDV)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izdelava vodene vrtine fi 406,4 mm z dobavo in montažo zaščitne kovinske cevi fi 406,4 mm v zemljini V. ktg po tehnologiji vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem »Perforator« in premikom garniture. V enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobavo in montažo zaščitne kovinske cevi, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Dobava in montaža PVC cevi v zaščitno cev ter izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeto v enotni ceni izvede naročnik. | 50,00 | m1 |  |  |
|  | Izdelava vodene vrtine fi 508 mm z dobavo in montažo zaščitne kovinske cevi fi 508 mm v zemljini V. ktg po tehnologiji vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem »Perforator« in premikom garniture. V enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobavo in montažo zaščitne kovinske cevi, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Dobava in montaža PVC cevi v zaščitno cev ter izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeto v enotni ceni izvede naročnik. | 50,00 | m1 |  |  |
| **SKUPAJ vrtanje v 5. kategorijo zemljine (perforator):** | | | | |  |

**VODENE VRTINE**

| **Oznaka** | **Opis** | **Količina** | **enm** | **Cena na enoto EUR (brez DDV)** | **Cena skupaj EUR (brez DDV)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101371 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 280 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (1x160 mm in 1x50 mm), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini III./IV. ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni - izvede jih naročnik. | 70,00 | m1 |  |  |
| 101372 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 280 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (1x160 mm in 1x50 mm), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini V. ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 100,00 | m1 |  |  |
| 101373 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 210 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (1x160 ), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini III./IV. ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 150,00 | m1 |  |  |
| 101374 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 210 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (1x160), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini V. ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 60,00 | m1 |  |  |
| 101375 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 420 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (2x160 mm in 1x50 mm), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini III./IV.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 200,00 | m1 |  |  |
| 101376 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 420 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (2x160 mm in 1x50 mm), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini V. ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 50,00 | m1 |  |  |
| 101377 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 420 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (2x160), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini III./IV.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 150,00 | m1 |  |  |
| 101378 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 420 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (2x160), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini V.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 30,00 | m1 |  |  |
| 101379 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 460 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (3x160 mm in 1x50 mm), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini III./IV.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 200,00 | m1 |  |  |
| 101380 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 460 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (3x160 mm in 1x50 mm), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini V.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 30,00 | m1 |  |  |
| 101381 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 460 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (3x160), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini III./IV.ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 50,00 | m1 |  |  |
| 101382 | Izdelava vodene vrtine - po tehnologiji HDD fi 460 mm za uvlačenje PE zaščitnih cevi (3x160), kompletno z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja v zemljini V. ktg.), v enotni ceni upoštevati izdelavo vrtine, dobava in montaža PE/HD cevi zajeta v posebni postavki, vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti, izpiranje cevi, čiščenje in odvoz odpadnega materiala. Izvedba zemeljskih del v sklopu priprave ni zajeta v enotni ceni – izvede jih naročnik. | 20,00 | m1 |  |  |
| 101383 | Dobava in montaža PE/HD cevi fi 160 mm s sočelnim varjenjem cevi. | 2.000,00 | m1 |  |  |
| 101384 | Dobava in montaža PE/HD cevi fi 1x50 mm vključno z vsemi spojnimi elementi. | 1.000,00 | m1 |  |  |
| **SKUPAJ vodene vrtine:** | | | | |  |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **v EUR (brez DDV)** |
| **Podboji** |  |
| **Vrtanje v 5. kategorijo zemljine (perforator)** |  |
| **Vodene vrtine** |  |
| **SKUPAJ:** |  |

**V enotno ceno posameznih del smo zajeli vse stroške, ki jih bomo imeli z izvedbo predmeta javnega naročila ter tudi vsa pomožna in pripravljalna dela, in sicer:**

* ureditev gradbišča skladno z elaboratom varstva pri delu (gradbiščna ograja, opozorilni znaki…),
* čiščenje, deponiranje, sortiranje in odvoz gradbenih odpadkov na uradno deponijo s plačili vseh taks in pristojbin ter predložitev evidenčnega lista o sledljivosti deponiranja naročniku,
* organiziranje dela v fazah v območju, kjer energetskih naprav ni mogoče v celoti izklopiti,
* v fazi izvedbe del izvedba ustrezne zaščite in varovanja naprav z lesenimi oblogami oziroma skladno z navodili varnostnega inženirja,
* vsa ostala pomožna dela, ureditev delovnega platoja in premik garnitur.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

1. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik ta obrazec, izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-2)