# V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

**Ponudnik mora pri vsakem artiklu navesti podatke o proizvajalcu in o modelu ponujene opreme.**

**Ponudnik mora ponuditi opremo, ki izpolnjuje najmanj spodaj navedene tehnične zahteve, lahko pa ponudbi tudi opremo z boljšimi lastnostmi.**

**Naročnik ima pravico pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahtevati, da mu en kos opreme popolnoma enake konfiguracije, kot mu jo bo dobavil, dostavi v preizkus.**

**Za opremo je zahtevana garancija proizvajalca, ki jo je možno uveljavljati pri kateremkoli pooblaščenem servisu, pri čemer mora dobavitelj upoštevati odzivne čase in roke za popravila, kot so navedeni v pogodbi.**

**1.) 1 kos - MULTIFUNKCIJSKI TISKALNIKI A4 LASERSKI**

Ponujeno: proizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* tehnologija tiska laserska
* Spomin: min 1 GB;
* Procesor: 1,2 GHz ali več
* Velikost papirja: A4, Legal
* Avtomatsko obojestransko tiskanje
* Avtomatski obojestranski podajalec papirja za skeniranje dokumentov
* Kapaciteta kasete za papir: vsaj 250 listov
* Ročni podajalec: vsaj 100 listov
* Čas za ogrevanje: Max. 25 sekund
* **Vmesniki:**
	+ Mrežni priklop: mrežna kartica 10/100/1000
	+ 2x USB priklop
* **Gonilniki s podporo za:**
	+ Trenutno aktualni Windows operacijski sistemi
* Priložene črna in barvne kartuše/tonerji za tiskanje:
* Kapaciteta ČB kartuše - min. 12.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
* Kapaciteta barvne kartuše - min. 6.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
* Čitalec kartic Multi 125kHz, embedded terminal MyQ podpora
* Povezava z AD
* Licenca za MYQ programsko opremo
* **Tiskanje:**
	+ Hitrost barvnega tiskanja (A4 strani na minuto ) min. 35
	+ Prva barvna stran natisnjena v manj kot 8 sekund
	+ Ločljivost tiskanja - min. 1200x1200
	+ Emulacije - PCL6, PS3
* **Skeniranje:**
	+ Obojestransko barvno skeniranje - da
	+ Scan-to-email - da
	+ Hitrost min. 40 ipm, 300dpi, A4 barvno (obojestransko)
	+ Format skeniranja: PDF, PDF/A, compact PDF, TIFF, JPEG
* **Garancija:**
	+ 5 let ali več
* **Dodatno:**

Naprava mora biti 100% kompatibilna z MyQ sistemom za nadzor tiskanja in omogočati priklop MyQ embedded terminala. Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti certifikat principala, da je usposobljen MyQ partner.

**2.) 6 kosov - MULTIFUNKCIJSKI TISKALNIKI A4 LASERSKI**

Ponujeno: proizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* tehnologija tiska laserska
* Spomin: min 512MB
* Procesor: 800 MHz ali več
* Velikost papirja: A6-A4,
* Avtomatsko obojestransko tiskanje
* Avtomatski obojestranski podajalec papirja za skeniranje dokumentov
* Kapaciteta kasete za papir: 250 listov
* Ročni podajalec: 50 listov
* Čas za ogrevanje: Max. 30 sekund
* **Vmesniki:**
	+ Mrežni priklop: mrežna kartica 10/100/1000
	+ USB priklop
* **Gonilniki s podporo za:**
	+ Trenutno aktualni Windows operacijski sistemi
* Priložene črna in barvne kartuše/tonerji za tiskanje:
* Kapaciteta ČB kartuše - min. 4000 strani A4 po ISO /IEC 19798
* Kapaciteta barvne kartuše - min. 3.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
* Licenca za MYQ programsko opremo
* **Tiskanje:**
	+ Hitrost barvnega tiskanja (A4 strani na minuto ) min. 26
	+ Prva barvna stran natisnjena v manj kot 11 sekund
	+ Ločljivost tiskanja - min. 1200x1200
	+ Emulacije - PCL6, PS3
* **Skeniranje:**
	+ Hitrost min. 23 ipm, 300dpi, A4 barvno (enostransko)
	+ Format skeniranja: PDF, PDF/A, compact PDF, TIFF, JPEG
* **Faxiranje**
	+ **da**
* **Garancija:**
	+ 3 leta ali več
* **Dodatno:**

Naprava mora biti kompatibilna z MyQ sistemom za nadzor tiskanja v katerem mora omogočati pregled stanja potrošnega materiala in vseh števcev izpisov. Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti certifikat principala, da je usposobljen MyQ partner.

**3.) 2 kosa - TISKALNIKI A4 LASERSKI Č/B**

Ponujeno: proizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* tehnologija tiska laserska
* Spomin : 256 MB
* Procesor: 800 MHz ali več
* Velikost papirja: A6-A4
* Avtomatsko obojestransko tiskanje
* Kapaciteta kasete za papir: 250 listov
* Ročni podajalec: 100 listov
* Čas za ogrevanje: Max. 16 sekund
* **Vmesniki:**
	+ Mrežni priklop: mrežna kartica 10/100/1000
	+ USB priklop
* **Gonilniki s podporo za:**
	+ Trenutno aktualni Windows operacijski sistemi
* Priložene črna in barvne kartuše/tonerji za tiskanje:
* Kapaciteta ČB kartuše - min. 7200 strani A4 po ISO /IEC 19752
* **Tiskanje:**
	+ Hitrost tiskanja min. 40
	+ Prva stran natisnjena v manj kot 6,5 sekund
	+ Ločljivost tiskanja - min. 1200x1200
	+ Emulacije - PCL6, PS3
* **Garancija:**
	+ 3 let ali več
* **Dodatno:**

Naprava mora biti kompatibilna z MyQ sistemom za nadzor tiskanja v katerem mora omogočati pregled stanja potrošnega materiala in vseh števcev izpisov. Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti certifikat principala, da je usposobljen MyQ partner.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek:

 Žig in podpis: