**PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM**

|  |  |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| Ponudnik: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

**PONUDBO[[1]](#footnote-1)**

**ZA 1. SKLOP: DOBAVA VODNIKA, OBESNE OPREME IN IZOLATORJEV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna cena v EUR (brez DDV)** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR** |

**ZA 2. SKLOP: ELEKTROMONTAŽNA IN DRUGA DELA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna cena v EUR (brez DDV)** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR** |

V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| **Veljavnost ponudbe**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(najmanj do datuma, določenega v 6. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**PONUDBENI PREDRAČUN[[2]](#footnote-2)**

**Sklop 1 – DOBAVA VODNIKA, OBESNE OPREME IN IZOLATORJEV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis** | **Enota** | **Potrebna količina** | **Cena/enoto** | **Skupaj** |
| **A1** | **Dobava vodnika** |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
| **1** | Dobava vodnikov 234-Al1/39-A20SA, 27 bobnov, dolžine po razpisni dokumentaciji | m | 55.770 |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
| **A2** | **Dobava izolatorske verige in obesnega materiala** |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
| **1** | Dobava paličnih kompozitnih izolatorjev tip:  |   |   |  |  |
|  |  -kompozitni izolator 110 kV tip INS1 | kos | 351 |  |  |
|  |  -kompozitni izolator 110 kV tip INS2 | kos | 78 |  |  |
|  |  -kompozitni izolator 110 kV tip INS3 | kos | 14 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **2** | Dobava obešalne opreme za:  |   |   |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8311 | kpl | 36 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8311.1 | kpl | 9 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8312 | kpl | 63 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8312.1 | kpl | 6 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8313 | kpl | 33 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8313.1 | kpl | 3 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8321 | kpl | 10 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8322 | kpl | 50 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8323 | kpl | 6 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8324 | kpl | 24 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8325 | kpl | 2 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8326 | kpl | 8 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8327 | kpl | 46 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **3** | Dobava spojne opreme, risba SPONKE: |   |   |  |  |
|  | - paralelena tokovna sponka 21,8-11,7 mm | kos | 6 |  |  |
|  | - paralelena tokovna sponka 21,8-13,6 mm | kos | 3 |  |  |
|  | - T tokovna sponka 21,8-11,7 mm | kos | 3 |  |  |
|  | **SKUPAJ A1 in A2 v EUR brez DDV** |   |   |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig in podpis)

**Sklop 2 – ELEKTROMONTAŽNA IN DRUGA DELA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis** | **Enota** | **Količina** | **Cena/enoto** | **Skupaj** |
|  |  |  |   |   |  |
| **A.1** | **Montaža vodnikov in izolacije** |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
| **1** | Organizacija gradbišča, postavitev začasne baze, zaščita gradbišča, postavitev zaščitne ograje na gradbišču po potrebi, postavitev prenosnih sanitarij ter zaključna dela- pospravljanje gradbišča in skladišče baze | kpl | 1 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **2** | Sestava in montaža novih izolatorskih verig, komplet z izolatorji in predpisanim obešalnim priborom, komplet z odvozom embalažnega materiala na pooblaščeno deponijo predelovalca odpadkov |   |   |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8311 | kpl | 36 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8311.1 | kpl | 9 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8312 | kpl | 63 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8312.1 | kpl | 6 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8313 | kpl | 33 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8313.1 | kpl | 3 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8321 | kpl | 10 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8322 | kpl | 50 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8323 | kpl | 6 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8324 | kpl | 24 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8325 | kpl | 2 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8326 | kpl | 8 |  |  |
|  | - sestav po risbi 6E8327 | kpl | 46 |  |  |
|  |   |   |   |   |   |
| **3** | Vstavljanje obstoječih vodnikov v montažne kolute, demontaža obstoječega vodnika s sočasnim razvlekom predvrvi ali neposredno nove vrvi (glede na tehnologijo, ki jo obvlada izvajalec), navijanje obstoječe vrvi v svitke primerne za nakladanje (rokovanje) in prevozom s Hiab kaminom, demontaža obstoječih tokovnih lokov , ocenjena masa odpadka vrvi 33,5 ton, komplet s prevozom k pooblaščenemu predelovalcu odpadkov. Razvlek in napenjanje novih vodnikov, uravnavanje povesov in končno vpetje vrvi v napenjalnem polju, ter poravnava vertikalnosti izolatorskih verig  | m | 55.770 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **4** | Demontaža obstoječih izolatorskih verig, obstoječega obesnega materiala in steklenih/porcelanskih izolatorjev, komplet z odvozom pooblaščenemu predelovalcu odpadkov | kpl | 296 |  |  |
|  |   |   |   |   |   |
| **5** | Demontaža obstoječih medfaznih distančnikov, komplet z odvozom pooblaščenemu predelovalcu odpadkov | kos | 230 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **6** | Izdelava in montaža novih tokovnik lokov, 26 stebrov, na vsakem se uredi 3 tokovne loke, 1 komplet je 1 steber | kpl | 26 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **7** | Začasna demontaža in ponovna montaža 20 kV odvodov vodnikov/kablov koplet s prireditvijo priključnih sponk na SM1, SM27, SM34, SM46, SM58, SM66, SM69, SM72A | kpl | 8 |  |  |
|  | **SKUPAJ A.1** |   |   |  |  |
|  |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.2** | **Dogradnja elementov jeklene konstrukcije** |  |  |  |  |
| **8** | Dobava elementov iz jeklene konstrukcije S235JN, vroče pocinkano in pobarvano z uretanskim premazom (Temelj in pokrivni ) Bukolit Miox, Ral 6003 komplet z vijačnim materialom, po risbah KO1, KO2, KO3,KO4 in KO5 | kg | 1.510 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **9** | Sestava in montaža elementov iz jeklene konstrukcije, vrtanje potrebnih izvrtin, zaščita izvrtin na lokaciji | kpl | 46 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  | **SKUPAJ A.2** |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.3** | **Ostala dela izvajalca** |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
| **1** |  Izvajanje del za potrebe sekcijskega obratovanja daljnovoda na 20 kV strani: |  |  |  |  |
|  |  - koordinacija izklopov/vklopov posameznih sekcij s KN nadzorništvi Elektro Gorenjska | Nh | 48 |  |  |
|  |  - provizorične izvedba enostranskih povezav tokovnih lokov in kabelskih/zračnih odvodov do TP postaj, skladno s predvideno shemo izklopov DV | kpl | 10 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **2** | Zaščita križanih objektov za izvedbo križanj, komplet s pridobitvijo dovoljenja s strani upravljavca ceste in železnice |   |   |  |  |
|  | - reg. cesta (4x) | kpl | 1 |  |  |
|  | - lokalne ceste (6x) | kpl | 1 |  |  |
|  | - neelektificirana železnica (2x) | kpl | 1 |  |  |
|  | - SN in NN (4x) | kpl | 1 |  |  |
|  |   |   |   |   |   |
| **3** | Izvedba meritev varnostnih višin z izdelavo poročila o doseženih višinah (na 6-tih lokacijah) | kos | 1 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **4** | Izdelava poročila o dokončanju del, predaja podlog za izdelavo PID, organizacija in izvedba strokovnega tehničnega pregleda | kpl | 1 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **5** | Pridobitev strokovnih poročil in izdelava zaključne strokovne ocene pooblaščene inštitucije (EIMV Ljubljana ali enakovredno) pred izvedbo tehničnega pregleda. | kpl | 1 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **6** | Zavarovanje materiala in del pri zavarovalnici  | kpl | 1 |  |  |
|  | **SKUPAJ A.3** |   |   |  |  |
|  |  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.4** | **Nepredvideno** |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| **1** | Nepredvideno od A1, A2, A3 - se obračuna le na podlagi predhodno potrjene ponudbe izvajalca s strani naročnika | % | 10 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***REKAPITULACIJA sklop 2*** | **Znesek v EUR brez DDV** |
| **A.1** | **Montaža vodnikov in izolacije** |   |
| **A.2** | **Dogradnja elementov jeklene konstrukcije** |   |
| **A.3** | **Ostala dela izvajalca** |   |
| **4.4** | **Nepredvideno** |   |
| **SKUPAJ v EUR brez DDV** |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(žig in podpis)

1. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«. [↑](#footnote-ref-2)